| Наш сайт: http://viaccessfree.org . Мы не занимаемся коммерцией и не извлекаем выгоды. Добро пожаловать на нашу конференцию! На ней 6 разделов так или иначе связанных со спутниковыми технологиями применяемыми в быту (и не только). Основные же разделы посвящены изучению системы кодирования Viaccess.

FAQ Поиск Пользователи Группы Регистрация
Профиль Войти и проверить личные сообщения Вход

-= А З Б У К А =- (всем новичкам обязательно прочитать!!) На страницу 1, 2 След.

| Список форумов Наш сайт: http://viaccessfree.org . Мы не занимаемся коммерцией и не извлекаем выгоды. -> SkyStar1

Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор | Сообщение
--- | ---
Pyramid Site Admin Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 375 |

Добавлено: Вт Июн 17, 2003 3:57 pm Заголовок сообщения: -= А З Б У К А =- (всем новичкам обязательно прочитать!!) |

АЗБУКА (от 12.06.2003) выложена на сайт в раздел ИНФОРМАЦИЯ. http://viaccessfree.org/info.html Здесь ниже в топике будет вестись обновлённая А З Б У К А Просьба в этом разделе не писать лишнего. from Saar:
топики с вопросами, на которые здесь есть ответы, будут удаляться без объяснений!
Последний раз редактировалось: Pyramid (Ср Июн 18, 2003 12:16 pm), всего редактировалось 2 раз(а)

Вернуться к началу |

lsat Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 702 Откуда: • From here •

Добавлено: Вт Июн 17, 2003 4:38 pm Заголовок сообщения: АЗБУКА-1ч. |

А З Б У К А Рекомендую внимательно читать конференцию, перед тем как задавать повторно вопросы ! • Архив трёх разделов старой конференции на начало ноября 2002 • Архив раздела конференции посвящённый SkyStar-1 20.06.2003
Громадная подборка касающаяся обзоров DVB-карт и софта к ним.
• Читать
!!!! Настоятельно НЕ рекомендую, подключать и отключать разьемы на SS при включенном копьютере!, пользовать родные драйвера для Вашей карточки.
Драйвера можно оставить только если Ваша карта SS1 TechnoTrend с дровами 2.1х, для SS2 TechniSat Digital с дровами4.22.
Из всех карт, пригодных для просмотра кодированных цифровых каналов без использования САМ-модулей и смарт - карт подходят только карты совместимые с картами HAUPPAUGE. Это такие как:
Technotrend - TT-DVBsat PCI
Technisat - SkyStar1
Hauppage - WinTV DVB-s
Galaxis - DVB card S CI
Siemens-Fujitsu - DVB-s
WinTV-Nexus-s
а так же
Sky Star2 - подробности читайте в конференции
Twin Han
Их всех объединяет одно общее (чаще принятое) название SkyStar-1, 2. Карты под названием SkyMedia и SkyMedia 300 пока неподходят для декодирования зашиф-рованного потока "хитрым способом".
Для ПРОСМОТРА ЗАКРЫТЫХ/ПЛАТНЫХ/ЗАКОДИРОВАННЫХ каналов под Win9x/2000/XP Вам нужно:
• ШАГ 1
Прочитать все здесь;
• ШАГ 2
Если Ваша SS-1, как я ужо упоминал, от TechnoTrend'a c драйверами 2.1х то этот и следующий пунХт можете смело пропустить, а нет - то перво-наперво, если карточку Вы уже установили и проинсталировали родной софт к ней, выйти из клиента DVBData - он обычно сидит возле часов в системном трее и выглядит как красный или зеленый смайлик; Кстате DVBData оптимально подходит для настройки тарелки по уровню сигнала, если для этого нет специального прибора.
• ШАГ 3
Заменить идущий с Вашей SS-1 карточкой драйвер на самый свежий от TechnoTrend (2.15 на момент написания, ниже 2.9 с ProgDVB работать не будет), слить тут:
TTweb_215a_Premium_20_05_2003.zip
или заидите на сайт в раздел дауновлоад:
Download
[b]Тут может быть прикол, если карточку сделал не TechnoTrend (у меня например TechniSat), то драйвера не установятся просто так, тогда надо действовать так: запустив setup драйвера, инсталлятор распакует драйвера во временный каталог\ в свою папку, что обычно находится в c : \ windows\temp\??? (или куда у Вас Temporary прописан), их оттдуда нужно скопировать куда-нибудь прямо во время инсталляции, иначе инсталятор их там прибьет при выходе из него; затем из инстала можно выйти и зайти в свойства компутера, туда где список устройств, и там на скайстаре выбрать - обновить драйвер, сказать Установить с диска/Have Disk и указать путь, куда Вы эти дрова у инсталлятора поместили.
• ШАГ 4
Слить себе ProgDVB или MyTheatre, рекомендую именно этот софт. На момент написания доступна полные версии программ на официальном сайте ProgDVB или MyTheatre линки в конференции:
• ШАГ 5
Это самое интересное, dll-ки для взлому. Назывались MDYankse, их делает сторонний от ProgDVB автор, последнюю версию можно найти тут Yankse или попробуйте зайти на Multidec затем слева выбрать Download ну и дальше сами разберетесь, тут кстати можно слить и огромное количество другого очень полезного софта!!!
примечание: Yankse с версии 99.12 стал называться просто Yankse (или как захочет пользователь), с версии 1-04.1-TT идет в комплекте две dll, Yankse.dll -только для ХР, Yankse_w98.dll -работает как под Win98, МЕ, 2k, ХР.
• ШАГ 6
Слить себе готовый и свежий key-файл, называется он Softcam (тут может быть прикол, заключающийся в том, что тут может лежать обновление или доболнение, что означает наличие в нем ключиков совсем не для всех провайдеров/каналов/спутников тогда шуршите поисковиком - найдете немеряно инфы )
Добавлю еще о том, как собственно этот кеу-файл пишется внутри, ведь его можно и самому дополнять/исправлять любым ТХТ-редактором (Блокнотом), а есть и специальные проги для этого, я лично пользую FAR/F4 для этого, выглятит все так:
С ПППППП НК КККККККККККККККК
игде
С - буква кодировки: I - Ir**to, S - Se*a, V - Vi**c**s;
ППППП - ИД номер провайдера;
НК - номер ключа;
КККККККККККК - собсенно ключ.
(Все цифровые коды шестнадцатиричные)
подробнее можно посмотреть в файле SoftCam.Key.example идущим в комплекте с плагином.
Еще рекомендую прогу SoftCam Browser см. линк ниже. Во-первых - она сама сливает кеу-файл, во вторых с ее помощью можно лекго редактировать/дополнять существующий кеу-файл. Прогу надобно разместить в каталоге ProgDVB, тамача запустить, нажать CFG, и сказать где у Вас кеу-файл, т.е. C : \ ProgDVB (Yankse с версии 99.12 хочет этот файл в той же отдельной папке где и он сам). Через линк снизу вылезет каталог всех прог на сайте (ежели не вылетит, жмите там Show all), там тогда жать найти (Ctrl-F) и писать SoftCam Browser или просто Browser а там уже разберетесь...
Ежели опосля очередного сливания кеу-файла и замены им уже пользованного в каталоге ProgDVB у Вас перестали смотреться какие-то закрытые каналы - значит надо объеденить эти два файла в один (оказывается там еще и апдейты бывают). Однако и тут бывают огрехи, например я как-то объеденил два последних кеу-файла, а группа каналов Ticket и даже NTV на Sirius-е (5 градусов) упорно не раскодировались - не было ключей или они были Инвалидные. Я тогда зашел по адресу vkey или vkeys vkeys и там нашел нужные ключи по ProviderID, ручками в кеу-файл прописал - и все заиграло! И дейсвительно, ключи в файле были, но не такие, соответсвенно - инвалидные внатуре!
• ШАГ 7
Все это проинсталлировать обычно это c : \ ProgDVB на рабочем столе запущать появившийся ярлык ProgDVB, тоже самое относится к МyTheatre.
Как пользовать ProgDVB + половина сказанного искайте тут
на русском языке:
ProgDVB- Rus- Help (скажу лишь что его окно разделено на 2 части: слева дерево каналов, на подобие файлового в виндах, а справа - собственно окно просмотра. Снизу регулятор громкости и плеер для писанного этой прогой эфира в виде MPG или PVA-файлов. Поначалу в проге каналов нет, чтобы их завести нужно знать на какой спутник Вы настроены и выбрать этот спутник/частоту в меню DiSEqC (там у меня стоит галочка Нет/None у меня этого дайсека), а затем отсканировать трансподер, выбрав и там тот же спутник/частоту)
Чтобы не парить себе репу поиском ключей в инете существует такая замеЩательная проги/плагины именуемые SymCI- для виакцесс, SoftCI - для сека и ирдето, MDfaust- для награвижн, с помощью оных можно получить валидные OP ключи:
Кое что о плагине MDFaust
Faust делается все просто: для этого необходимо стать, например на канал Playboy (POLSAT) открыть Faust>Show EMM Monitor>поставить галку Analyze> подождать несколько секунд пока не пропишутся ключи Key 0: и Key 1: наслаждаться. B данном случае функцию МК ключей выполняет MDFaust, не нужно мастер ключи, не нужно!, минута работы MD Faust и смотрим два дня, фауст сам находит валидные ключи и всупонивает их куда надо, не заморачиваемся поиском "прошивки" смотрим так.
PVA2DIVX! Опишу поверхносно процедуру перекодирования записанного эфиру в модный нынче ДивоИкс. Тут дело так обстоит: либо пишите в PVA, либо сразу в MPEG2. В первом случае необходимо в по-любому полученный файл PVA в перевести в MPEG2. Для этого можно попользовать родную, так сказать, утилиту от ТехноТренда, она вместе с драйверами ставится в папку Program Files\TechnoTrend\ или слейте тут:
MPEG2PVA а можно взять
PVAStrumento
Далее надо полученный файл перевести в DivX с помощью любой из приведенных ниже программ:
VirtualDUB
FlaskMpeg
Mediator
и собственно
DivX
А проблемы тут могут быть такими - MPEG2 файл-то, полученный после TT PVA2MPEG сам и загружается в в прогу и перекодируется в DIVX, а вот со звуком потом проблема, рвется он, почему-то. Если такое случилось, то поизвращаться придеться неслабо: сначала с помощью PVAStrumento выделить звук (demux), он получится MPEG1 48KHz, который я потом конвертил в WAV (напр. WinAmp-ом, выбрав в качестве output плагина DiskWriter), затем его утоптать в МР3 (напр. Lame-ом, если это фильм то 44КГц 128 КБ/С, ежели клип, то возможны варианты, но я лично 44Кгц 224 КБ/С и в том и в другом случае стерео, не Joint. У меня проинстален кодек Fraunhofer MP3 Pro, дык я просто беру открываю WAV обычным Sound Recorder (Звукозапись) и в нем прямо перекодирую в другой формат, т.е. МР3), затем полученный МР3 смикшировать с желанным DivX-ом (напр. avimux-ом). Может ежели Медиатор пользовать то и проблем таких не будет? Посмотрю. 13.11.02 посмотрел. Скажу так - в версии 3.29 ProgDVB пишет сразу MPG! Это, безусловно, супер! Правда качество разное в зависимости от того, в каком режиме писал - ХардВарном альбо в оСофтенном. Но это так, отступление. Теперь о медиатре - клевая и простая в пользовании прога. Кто желает просто и без напрягов укодить записанное MPG в DivX - очень советую (а ихто жаждет качества ищите your own way и читайте конфу. Открыла полученный файл MPG перекодила в DivX, но есть одно НО, касательно звука. Во-первых, медеатор звук не умеет усиливать, как скажем, VirtualDub (он, правда, такой MPG не открывает совсем, а FlaskMpeg при перекоде виснет ващще). А кто попробует писать, тот узнает, что звук пишестя иногда очень ТИХО! И во-вторых, медиатор этот или установленный МР3 крдер не умеет понижать частоту звука с 48Кгц на любую, не кратную 16, например в 44. Поэтому на выходе у может получиться фрагмент с практически отстутствием звука да еще 48Кгц. В чем собственно трабл, мэн? А в том, что, например, некоторые набортовые и не-, а особенно ISA- звуковухи заявлены производителями на максимум в 44Кгц и 48КГц не могут. Хотя у меня с набортовой звуковухой и заявленными 44КГц все пашет, да и места такой звук НЕ занимает больше места, т.е. МР3/44КГц/Стерео/128К - всеравно 16КБ/с.
Отличный ресурс по DVD, MPEG, DVB: dvd.da.ru
Еще много нужного и интересного (решения проблем с
замусориванием экрана и т.д. и т.п.) найдете тут:gs.ru
Охлаждение карты
!!!! ПацанЫ! Не дайте пропасть Вашим $200,- ради экономии 5 баксов, на которые настоятельно рекомендую прикупить большой кулер и над/на/возле/под/ СкайСтаром его разместить дабы не удодоился оный от перегреву, ато прецеденты, знаете ли, были...!!!!!
Читать
IgorMSK:
...Моя SSv1.5 отказывалась стабильно работать, пока я тщательно не подогнул лепесток радиатора, чтобы он прилегал к чипу по всей площади и не промазал его термопастой. Внешний обдув без этих мероприятий стабильной работы не обеспечивал...
Еще про охлаждение здеся почитайте:
Читать Примечание: будьте внимательны, чтобы паста не попала на ножки чипа.
ТАваГищи!
IMHO Ихто хочет иметь мутный пульт дистанционного управления и не пудрить себе мозги микросхемами, схемами и пайкой с погоранием в конце концов SkyStar'а рекомендую оченно полезную фичу: купите себе Radio Controlled набор от Logitech состоящий из клавы и мыши (~$90)- и никаких больше проблем с настройкой ДУ, кнопок и тд и тп.!!!! Зато можно в туалете в слепую письмо намылить...
CTAC76
-=(hurt me plenty)=-
Еще раз про установку драйверов 2.1x для SS1
pyramid:
1. Запустите на исполнение файл (ехе-модуль) с драйверами (например dvb210.exe). При выборе каталога, куда будет раскрываться этот ехе-модуль - согласитеьс с предлагаемым вариантом (не меняйте название предлагаемого каталога). То-есть распакуйте в C: \ dvb210
2. Вставьте плату в компьютер (желательно прерывания под Win98 выделить 11 или 12 - хотя это не совсем критично).
3. При загрузке операционки - выбрать установку драйверов из каталога C: \ dvb210 При этом установится сначало мультимедийное устройство, а потом уже (может быть после перезагрузки) и сетевое устройство. При установке под XP - последовательность в пункте№2 немного другая. Надо просто в неопределённом устройстве в Диспетчере устройств обновить драйвер и послать операционку за драйвером в каталог C: \ dvb210
4. После установки драйверов и успешной установки платы - необходимо ещё ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) выполнить установку приложения, идущего в комплекте с драйверами. Для этого нужно зайти в каталог C: \ dvb210 и запустить там Setup. Установится стандартный вьювер. Он хоть и хреновый и к использованию малопригоден, однако он при установке прописывает кое-что в реестр, без чего не работают некоторые хитрые программы (мы сторлкнулись с этим - Kamen987 может тоже это подтвердить).
5. После этого уже можно устанавливать ProgDVB v.*.* или MyTheatre и плагины к этим программам (так же можно устанавливать и другие программы от других авторов).
[hr]
• MyTheatre
Новый поект для SS1, SS2 -автор Symbiose, завоевавший в последнее время большое количество пользователей. На базе DVBCore каждый теперь может написать свой софт для этой карты. Следите за обновлениями в конференции.
Так же предыдущий проект базе DVBCore.
Установка EZDVB-XL.
Для начала необходимо скачать программу и разархивировать ее.Страничка DVBCore Затем для регистрации видео кодека и просмотра в режиме soft (более качественное изображение, чем в режиме hard) запустить файл Register_Filters.bat. Для просмотра кодированных каналов файл SoftCam.Key.example, заменить на SoftCam.Key, подробнее о правильном написании файлов viaccess.sci(example) и Viaccess.Key(example) читайте ниже, в которых свою очередь необходимо так же изменить расширение файла. Для добавления дополнительных плагинов их необходимо поместить в папку MDPlugins. После запуска программы, для просмотра в soft режиме, выбрать в меню через правую кнопку мыши на "кнопке с кисточкой" в нашем случае -это будет V-Sonic, A-InterVideo @Win2KXP.xgr
примечание: линки обновляются, новые ищите в конференции.
• WinSTB
софт для SS1 -автор Epmak
За обновлениями, читайте конференцию.
Давайте определимся, как избавится от "гребенки" и улучшить качество видео, стабильность программ, если еще кто то ни чего не понял, для этого читаем что рекомендую авторы этих программ.
• ProgDVB оптимизирован на хорошую работу только с Elecard кодеком, который идет в комплекте или можно взять исправленный вариант(без квадрата) в Азбуке. Все остальные кодеки с данным софтом работаю некорректно в той или иной степени.
Для исправления "гребенки" в Elecard
создать в блокноте файл ElecardMP2.reg
PIP в ProgDVB
1. Устанавливаем ProgDVB 4.17 - ProgDVB 4.2x , модуль StreamRouter.module и PIP.Device (идут в комплекте с программой) должны лежать в папке C: \ProgDVB\Modules
2. В том же каталге делаем копию ProgDVB.exe под новым именем ProgDVB_2.exe или как пожелаете.
3. Запускаем ProgDVB.exe видим картику ТВ или слушаем радио.
4. запускаем с таким параметром ProgDVB_2.exe /copy, можно будет создать заранее ярлык.
5. в запущенной версии ProgDVB_2.exe в списке устройств выбераем PIP > Старт, и встаем обязательно на тот же транспондер с той же поляризацией на другой канал, так же делаем все установки программы, т.к. она запускается с настройками по умолчанию.
6. Смотрим, слушаем.
Примечание: Все это работает только под ХР и 2k
Ограничение для SS1,
1. можно слушать два радио - на открытых каналах
2. смотреть закрытый канал ТВ и слушать открытое радио
3. смотреть закрытый каналТВ и смотреть открытый канал ТВ
Все-это только на одном транспондере.
• EZDVBxl, так же идет с кодеком оптимизированным для хорошей работы -это Sonic.
Для исправления "гребенки" в Sonic запустить файл SonicDeInterlace.reg
Все остальные кодеки которые вы используете на своих компьютерах, вы используете на свой риск, поэтому советую удалить их. Хотите получить изображение без эффекта "расчески" на других кодеках ищите, где в настройках включается deinterlacing.
• Softcam.key
Softcam.key
Все плагины необходимо скопировать в корень ProgDVB
Yankse - Fenrir - Faust - Dixie, (Faust для Награ)
• Свежие плагины
Yankse Faust
рекомендуемые настройки yankse.ini
[Yankse]
Disabled=0
Log=0
LogBadKeys=0
LogCW=0
LogCurData=0
LogDecrypted=0
LogECM=1
LogFirstECM=0
LogPMT=1
ReadPMT=1
AutoECM=1
FilterBogusECM=1
FilterUnknownECM=0
AllowAutoPIDS=0
CWDelay=750
UseSIDCache=1
UseECMThread=1
; remove the ; in front of DLLIDName for WTVP
;DLLIDName=Blue River
; Normally not needed because the alternate TDA firmware is detected if used (line FIRM_DIR in multidec.ini)
; You may override the values here just in case if it's not detected or the magic values changed
;XorEven=0000000000000000
;XorOdd=0000000000000000
ShowOSD=0
ForcePMTCA=0
Пример написания ключей в softcam.key
кодировка, ID, key, Hex(сам ключ)
;------ Irdeto ------------------
;I 10 00 0000000000000000;
; ----- SECA Keys --------------
;S 0003 0C 0000000000000000;
;S 0003 0D 0000000000000000;
;S 0003 0E 0000000000000000;
; -----Nagra keys---------------
; Key 80 is VerifyKey if available
;N 7001 00 0000000000000000;
;N 7001 01 0000000000000000;
;N 7001 80 0000000000000000;
; -----Viaccess Keys -----------
;V 010C00 08 0000000000000000;
;V 010C00 09 0000000000000000;
;V 010C00 0A 0000000000000000;
;V 010C00 0B 0000000000000000;
;V 010C00 0C 0000000000000000;
;V 010C00 0D 0000000000000000;
;V 010C00 0E 0000000000000000;
;V 010C00 0F 0000000000000000;
;------ Conax-----------------------
; Right now, keys K_ for all providers are tested
; PROVID K_
;X 000000 20 RSA_EXPONENT_KEY_64_BYTES RSA_MODULO_KEY_64_BYTES
Yankse не поддерживает AutoUpdate
SymCI v 172
• для Виа1
SymCI v 1.72
Установка плагина
Для установки плагина необходимо скопировать файлы SymCI.dll , Viaccess.Key, VIACCESS.SCI в каталог ProgDVB. Далее, отредактировать два файла идущие в комплекте :
Viaccess.Key - куда прописываются действующие ключи, а также вписать 08 ключи провайдеров.
VIACCESS.SCI - где вписываются , IDENT, UA, SA и ключи от 00 до 07 т.е. по которым проходит автоапдейт.
пример Viaccess.Key
*****************************
;Viaccess 08 key
V 000008 0000000000000000; имя провайдера
V 000008 0000000000000000; имя следующего провайдера
и так далее
*****************************
;Viaccess OP Key
V 000000 0000000000000000; Updated at 16.01.2022 22:44:10
и так далее
тут автоматом прописываюся действующие ключи
можно и вписывать в ручную если знаешь заранее.
пример VIACCESS.SCI
***** провайдер ******
IDENT= 000000
UA= 0000000000
SA= 00000000
MK0= 0000000000000000
MK1= 0000000000000000
MK2= 0000000000000000
MK3= 0000000000000000
MK4= 0000000000000000
MK5= 0000000000000000
MK6= 0000000000000000
MK7= 0000000000000000
и так далее
08 ключи можно посмотреть тут, а чтоб узнать ключи МК 0-7, IDENT, UA, SA читаем ниже Помогите сконвертить базу
E.P.G. v 039.6
• для просмотра списка передач
E.P.G. v 039.6
E.P.G. v.039.6Rus ®
EPG v.039.6Rus
relcitEPG v0.41b
RelictEPG v 0.41
Conax CI v0.1
• для Conax
Conax CI v0.1
• Убрать в ElecardMP2 беспорядочно летающий кубик
Эта версия отлично работает с ProgDVB в режиме soft mode. Скачать, запустить unregister.bat, запустить register.bat
NewEDec20.rar
Для нормальной работы кодека изначально замените все содержимое находящееся в C :\PROGDVB\FILTERS этими файлами идущими в комплекте:
mlcom.ax
mpeg2dmx.ax
mpgdec.ax
pva_dmx.ax
pvaaud.ax
register.bat
unregister.bat
regsvr32.exe
NewElecardMP2.reg
Readme.txt
Для этого необходимо запустить файл unregister.bat, затем register.bat
Отключите фильтр mlcom.ax, если он мешает
синхронизации видео и звука при проигрывании DiviX.
Необходимо отредактировать файл register.bat(в Блокноте), написав rem напротив mlcom.ax (соблюдая пробел), затем запустить unregister.bat, потом register.bat.
пример register.bat:
regsvr32 /s mpgdec.ax
regsvr32 /s pva_dmx.ax
regsvr32 /s mpeg2dmx.ax
regsvr32 /s pvaaud.ax
rem regsvr32 /s mlcom.ax
Чтобы убрать "гребенку" необходимо запустить файл NewElecardMP2.reg идущий в комплекте с кодеками.
• Читайте readme.txt файл.
Реадме к МДлогген часть 1....
МДлогген
1) Установите progdvb (можно найти тут http://www.progdvb.com/ ).
2) настройтись на нужный транспондер и программу.
3) Поместите mdyankse_0999 softcam в дирекцию progdvb.
4) Поместите файлы от mdlogger в дирекцию progdvb.
Если зделали все правильно, то в закладке plugin должны видить оба плугина (yankse and loggen).
5) В опциях progdvb выставить в PSI "184 byte packet" и "AUTO" в Plugin API.
В меню "setting / options" (или что то подобное).
6)Включить AutoECM в меню "plugin / yankse".
Теперь все приготовлено к логированию ключей.
Логируем irdeto ключи.
Есть 2 файла, один ird-beta.kid и другой ird-beta.key.
Первый имеет данные або-карты, второй ключи в процессе логирования.
Для логирования ирдето ключей надо:
PMK, provider (00 for stream) и provider-ID.
7) Открыть "plugin / loggen / irdeto/betacrypt daten / irdeto-betacrypt kartenbassis" меню
тут заполняем окно provider, provider-ID и Plain -Master key(pmk) поля найдеными даными из интернета.
Нажмите затем на кнопку >>.
Данные занесутся в правое окно.
Нажать OK.
(даные сохрянятся в ird-beta.kid файле)
Вклуючите stream канал (к примеру MMOV_pf1 или studio universal)
9) Теперь можно и начаты логировать.
Открыть "plugin / loggen / irdeto/betacrypt daten / Kommano-Decoder" меню.
Ставим галочки:
- Alle bekannten
- Hex/Plain MasterKey updates с левой стороны (eigende karten)
- Autoupdate с левой стороны (eigende karten)
- Plain-Keys Updates с левой стороны (eigende karten)
Другие поля пустые.
10) Жмем "starten".
Через несколько минут (1 или 2) находятся ключи.
Что бы посмотреть найденые ключи жмем кнопку "key-datei" и в открывшвмся окне видим найденые ключи.
Если ключи найдены можно и остановить процесс.
Ключи будут сохранены в ird-beta.key файле.
Ингода (даже при найденом ключе) нужно будет переключить вперед назад.
PMK меняются каждые 10-15 дней, ключи каждые 2-4 дня.
При смене ключей нужно логировать ключи по новому.
Если ключи не логируются, значит пора искать в интернете новый PMK.
P.S.
Описание действительно для Стреам пакета в ирдето кодировке.
cu Kamen987
Совет для тех у кого плохо сканируются каналы (ProgDVB)
Kris123t:
Отвратительно (вручную и автоматом) сканируется любой транспондер из НТВ-шных, но стоит поставить на 2 MHz ниже частоту - сразу полный сигнал и нормально прописывает.
Поставил частоту ЛНБ не 10750, а 10752 - и сразу все стало прописывать идеально ! Автоматом нашлись все каналы (51). Кстати, вспомнил как нтвшники из NTV-internet советовали ставить частоту их транспондера на 2 MHz меньше....
ProgDVB очень быстро перебирает частоты транспондеров и я думаю АПЧ (АвтоПодстройка Частоты) не успевает подогнать поточнее частоту... Или это специфика SS плат вообще и работы их гетеродина.
Возможно на разных картах и головках могут отличающиеся величины коррекции, проэкспериментируйте.
P.S. Пока не пробовал на других спутниках. У кого были проблемы со сканированием, пожалуста напишите что получилось.
Если находятся всего 15-17 каналов - то это только 2 транспондера. Посмотри внимательно на свою головку для НТВ+, она наверное не универсальная (9750, 10600) а только 10750. Так и надо ее выставить в настройках LNB для НТВ+.
Если у тебя отдельная фиксированная тарелка на НТВ+, вскрой головку и вставь в круглую ее часть деполяризатор: пластину градусов примерно под 45. (специалисты подправят, точнее не помню). Таким образом твоя головка станет круговой. Кстати в зависимости от того как ее поставишь - Horiz/Vertical и Right/Left могут поменяться местами.
А иначе - у тебя соседние пакеты забивают друг друга на близких частотах, а 2 транспондера не имеют близнецов с другой поляризацией, поэтому ты их и видишь (17 каналов).
Если поворотная - надо ставить еще одну тарелку (маленькую, но с головкой с круговой) или поворачивать на пол-градуса левее/ правее. Тогда можно даже смотреть остальные каналы,но не очень устойчиво.
NewProg:
Никакой там АПЧ в таких маштабах нет . Если у тебя разница аж 2 мегогерца с пиком то у тебя _очень_ дешовый конвертор . В принципе ничего страшного . Поправь таблицу транспондеров вручную и дальше работай .
PS: Частоты обычно софт подбирает, но я не стал этим занимаеться . Таких кривых конверторов очень не много afaik .
lsa't:
Чтобы поймать Татар и Лидер надо поиграться с частотой и скоростью потока +/-, тогда эти каналы прописываются без проблем.
Настройки LNB такие:
LOF1: 9750
Switch 11700
LOF2: 10600
rev.1.5, ловлю весь плюс, татар и ЛИДЕР ТВ и еще несколько каналов с 36*. LNB с пластиной
Globus:
Полоса удержания SS1 rev 1.3:
6900 КГц при скорости 27500 MSpS (EON)
3750 КГц при скорости 14893 MSpS (PlanetSky с Telstar-12,
3120 КГц при скорости 12256 MSpS (StarSpeeder)
1630 КГц при скорости 6628 MSpS (StarSpeeder, новый SR)
1110 КГц при скорости 4445 MSpS (E-SAT)
449 КГц при скорости 2356 MSpS (Mach-6, Eutelsat SESAT)
Если уход частоты гетеродина конвертора (от температуры, старения) больше чем полоса захвата QPSKд емодулятора - то поток не залочится.
Про деполяризатор и круговую поляризацию:
satpro.ru
telesputnik.ru
kbts.neic.nsk.su
kbts.neic.nsk.su - 2
kbts.neic.nsk.su - 3
Давайте раз и навсегда определимся:
Для НТВ+
конвертор с круговой поляризацией, только верхняя половина Ku-диапазона (22КГц пофигу), частота гетеродина (LOF)- 10750
В настройках поляризации L соответствует H, R соответствует V
Для всего остального
конвертора универсальные, с линейной поляризацией, полнодиапазонные, частоты гетеродинов (LOF)- 9750 и 10600, соответственно. Переключение диапазонов по тону 22КГц.
Впрочем иногда бывают конвертора специального применения, скажем на одну поляризацию, на одну половину диапазона, с нестандартными частотами гетеродина (ов). Как прафило, это фланцевые конвертора, достаточно дорогие, высокостабильные, например фирмы SMW.
Современные конвертора для цифрового спутникового ТВ оптимизируются под минимальный фазовый шум (впрочем у качественного конвертора, как следствие и аналоговый шум меньше). Старые конвертора, оставшиеся с эпохи аналогового ТВ по фазовому шуму не нормировались. Если вспомнить, что используется модуляция QPSK (Quadro Phase Shift Key), где дибиты кодируются именно фазовыми углами на комплексной плоскости, становится ясно как вреден фазовый шум.
Нестабильность частоты гетеродина.
Различают медленные изменения частоты - скажем температурная нестабильность, или уход со временем от старения (у меня DKF-51 ушел на 1,5 МГц) или изначальное отличие от стандартных частот. Ну а мгновенная нестабильность - суть процесса фазовых шумов. О конверотрах здесь:
gs.ruТеперь как вреден фазовый шум и нестабильность частоты гетеродина.
Фазовый шум проявляется тем сильнее, чем ниже символьная скорость (SR). На скоростях порядка 27500 хорошо работаю почти все конвертора. На скоростях ниже 5000, начинается рост показателя BER (Bit Error Rate) до FEC (т.е. нескорректорованный BER). Причем, ни один софт к сожалению не выводит это показатель (хотя он есть в API). Показатель качества сигнала лишь слабо связан с BER.
К примеру в профессиональном приеме (например радио-потоков) используются высокостабильные конвертора с PLL-стабилизацией гетеродина и нестабильностями 100, 50, 25 и ниже КГц.
О работе
Конечно BER сильно связан и с уровнем сигнала, или иначе - отношением Сигнал/Шум. См:http://www.gs.ru/?sect=sat_inet&s=skystar1#level
Чем плох уход медленный уход частоты или изначальное ее отлтичие от стандартной?
SS1 как и любой приемник с PLL-синхронизируемым генератором опорной частоты используемой для демодуляции имеет определенный диапазон частот вблизи центральной в которой происходит захват и удержание PLL-петли (собственно полоса захвата уже полосы удержания). Причем ширина этой полосы впрямую зависит от символьной скорости. К примеру на 27500 это полоса равна 6900 КГц, на 4445 уже всего 1110 КГц. Подробнее: gs.ru
Опять-таки к сожалению, в GUI-софте к дровам 2.0x точность установки часто снизилась с 1КГц до 1МГц. Как видно, при больших уходах частоты и малой SR этой точности может не хватить.
Поэтому, необходимо опытным путем определить реальные частоты гетеродинов ваших конверторов (у каждого будет своя) и именно их использовать в настройках.
Сделать это можно с помощью программы API-sample gs.ru. Последовательно меняя частоты (от более грубых изменений ко все более точным, потеряв синхронизацию при большом изменеии, снова восстановите ее вернувшись на предыдущее значение), определите полосу захвата вблизи какого-либо канала, и считайте среднюю частоту истинной частотой гетеродина. Повторите эту операцию для нескольких транспондеров, и результаты усредните. Понятно, что надо отдельно пределять частоту 9750 (транспондеры в диапазоне 10700 - 11700) и частоту 10600/10750 (транспондеры в диапазоне 11700 - 12750).
Естественно, имелось ввиду разница между вычисленной средней частотой транспондера по измерениям и этой-же частотой по параметрам.
Эти разницы для разных транспондеров усредняются, и полученное значение с учетом знака суммируется со стандартной частотой гетеродина.
Надо учесть, что частоты транспондеров нужно брать точные. Например 103 тр Astra (EON) в разных таблицах показан и как 12460 и как 12461 МГц, правильное-же значение - 12460,5 МГц или 124605000 КГц. Точные значения смотрите в частотных планах спутников на сайте их операторов.
Например для НТВ+
12 226 160
12 245 340
12 322 600
12 379 600
12 398 780
12 456 320
12 475 500
Значения в КГц взяты из p_w4_rus.pdf
Помогите сконвертить базу
Kamen987:
С поможью SymCI 1.72 снимаю EMM поток.
Настройки SymCI 1.72
EMM Options
0259-(пример EEM провайдера)
Raw Log
Enable EMM Warning
ECM Options
02D0-(пример EСM провайдера)
Enable ECM Filter
Fast ECM Analysis
Он сохраняется как dat-файл, а для запуска FindMk MMX V2.2.4 нужен bin.
Изменяем окончание *.dat на *.bin
Кстати Емм-лог снимать рекомендую полный (raw-log)...
В FindMk MMX V2.2.4 есть функция "Filter RAW Log"...
Там фильтруется сырой лог и по желанию вставляется OPклучь.
А вот потом этот фильтрованый(сортированный) лог и называется базой.
Пример сортировки лога 010с40
Запускаем функцию фильтер рав лог.
Выбираем сырой еем-лог.
Жмем кнопку фильтровать!!!
Так как в базе примерно имеем
010с30 оп0Е МК05 ххх.ххх карт
010с40 оп0С мк05 хх.ххх
010с40 оп0В мк05 хх.ххх
10с40 оп0А мк05 ???
010с40 оп0А мк06 2-20
010с40 оп0Д мк06 2-20
Ну и так дальше
То програма ясно выкинет на первое место
010С30 и попросит оп 0Е !!!
Как тяжело открыть окно "Ident" где стоит
"01 0C 30 opkey 0E via: FF F4 00 key 05 "
нажав кнопку справа в окне и увидить перечень!!!
Типа:
01 0C 30 opkey 0E via: FF F4 00 key 05
01 0C 40 opkey 0A via: FF F4 00 key 05
01 0C 40 opkey 0A via: FF F4 00 key 06
01 0C 40 opkey 0B via: FF F4 00 key 05
и так далее !!!
Выбираем
01 0C 40 opkey 0B via: FF F4 00 key 05
И...
Нажимаем сново кнопку "Filter Log" !!!
После этого берем оп ключь 0В, вносим в окно "кей"
и жмем кнопку "insert key"...
Закрываем, грузим базу и....вуаля все на мази....
saar:
может я открою секрет для кого-то, но TestAPP позволяет снимать raw лог c любого пида. Там есть фильтр Filter1. Вводите нужный пид и жмите AddFilter.. и усё..
да и вообще, не ради хвальбы своей программы, но скажу что TestAPP идеально подходит для исследования потоков.. И исходники есть - так что всегда можно доработать к конкретным потребностям.
lsa't:
в добавление:
OP ключь нужно обязательно знать на момент снятия лога или это будет уже не база, а так же окончание того ключа который ищешь.
Лог надо снимать орентируясь на время, а не на кол. Мб., на некоторых провайдерах достаточно одного часа, а может понадобится и три часа
программа для сортировки лога и поиска ключей по базе
FindMkMMX226
Редактирование FilterGraphs для ProgDVB
Scribitus:
1. В графедиторе 'File'->'Render Media File ...' выбераешь любой mpeg2 файл, если у тебя присутствуют нужные кодеки то граф построется автоматически.
2. Редактируешь всю эту кухню по вкусу.
3. Сохраняешь всё это дело, как XML, 'File'->'Save As XML...'
radio."File name" - для радио каналов
tv."File name" - для ТВ каналов
tv_ac3."File name" - для ТВ каналов с AC3
По вкусу можешь ещё добавить DPl и DPl II декодеры, если у тебя акустика хорошая и комп быстрый (но не все вещатели подмешивают в аудио поток Dolby Pro Logic).
Редактирование FilterGraphs для My Theatre
допустим, что кодеки скачаны по ссылкам выше и зарегистрены, далее в GRAPHEDT
через меню Graph/Insert Filters, DirectShow Filters/DVBCore MPEG2, правым кликом на фильтре(Drag to create a link)выбрать в меню Render Pin для Video и для Audio MPEG2, граф создастся автоматом при условии что у вас не установлены другие кодеки, в противнлом случае придется править все в ручную, затем сохранить созданный граф с расширением GRF и положить его в папку GRAPHS.
Настройка Broadcast в ProgDVB
Big Egor:
1. Проверить наличие BroadcastServer.Module в каталоге modules.
2. Поменять в ProgDVB.ini
[DisabledModules]
BroadcastServer.Module=1
на
[DisabledModules]
BroadcastServer.Module=0
3. На сервере в настройках в настройках BroadcastServer указать бродкаст адрес сети (если маска подсети имеет вид 255.255.255.0, то первые 3 цифры бродкаст адраса будут совпадать с первыми 3 цифрами IP дреса, а последняя цифра будет 255)
4. На клиенте установит RrogDVB c BroadcastClient. В свойствах BroadcastClient указать адрес сервера.
5. Для получения полного счастья скопировать в каталог с ProgDVB клиента все dll и кей файлы. Так-же надо скопировать содержимое каталога channels.
BOB и Detonator 4
roddy20:
Поставьте новый Детонатор 4 бета http://www.nvidia.com/
вроде бы в Hardware/BOB Mode красивее стало показывать
и окно (оверлей) можно по экрану двигать и масштабировать без появления квадратиков ...
borlndmm.dll
меня еще одна хорошая мысль посетила...
borlndmm.dll - оказывается, многим плугинам нужна.
у кого не работали diseq и прочее, попробуйте в тот же каталог положить.
Сильно помогает
Термины
SID - service id
TID - tranposnder id
ONID - original network id
Для тех кто хочет узнать больше по командам Viaccess качайте
Б У К В А Р Ь
Огромное спасибо ВСЕМ ![/code]
Последний раз редактировалось: lsat (Пн Сен 08, 2003 9:42 pm), всего редактировалось 16 раз(а)

Вернуться к началу |

lsat Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 702 Откуда: • From here •

Добавлено: Вт Июн 17, 2003 6:22 pm Заголовок сообщения: Азбука-2ч. |

• Для чего нужны эти плагины Amilo-0.0.1.1 pyramid: Этот плагин нужен для того, что бы реализовать возможность просмотра закрытых каналов со спутника при помощи одной карты несколькими пользователями. Для этого нужны:
1. Базовый (транслирующий компьютер) на котором установлена SkyStar-1 карта, который подключен к Интернет и к которому подключен Phoenix-интерфейс со вставленной в него смарт-картой. Ну и на нём должна быть запущена на работу серверная часть плагина (запуск осуществляется из Меню этого плагина - там же указываются настройки - линк на тот WEB-узел, на который пересылается DW). Так же SkyStar-1 этого базового компьютера при помощи программы ProgDVB должена быть настроена на тот спутник, с которого посредством смарт-карты открывается пакет.
2. Приёмно-передающий WEB-сервер в Интернете на который передаётся с базового компьютера считанное феникс-интерфейсом DW (Decrypted Word). Приёмно-передающая часть этого WB-сервера реализована на php. И эта часть, получая DW с базового компьютера, пересылает его тем, кто получил доступ к серверному узлу php (линк на исполняемый файл index.php см. выше).
3. Клиентский компьютер (число клиентских компьютеров может быть большим - всё зависит от пропускной способности канала ). На этом клиентском компьютере должна быть установлена SkyStar-1 и запущена программа ProgDVB с установленным этим же плагином. Но плагин должен быть запущен в клиентском режиме. Компьютер так же должен быть подключен к Интернет и настроен на тот же спутник, что и базовый компьютер (с которого принимается закодированный пакет посредством смарт-карты вставленной в Phoenix-интерфейс на базовом компьютере). При помощи плагина происходит получение DW с WEB-сервера (с приёмно-передающего php-узла), подставление этого DW декодеру спутниковой карты и и - открытие канала.
Таким образом - можно открывать в принципе все кодировки, совместимые со стандартом DVB и использующие CW-DW (см. раздел CSA).
На данный момент плагин от Дена поддерживает кодировки Viaccess и Криптоворкс и работает только с ProgDVB. Новая версия будет более универсальнее. Плагин от Дроида позволят работать с бОльшим количеством кодировок и он работает с EzDVB.
Начнем "с начала", установка плагина Yankse
1. скачать плагин yankse разархивировать и положить Yankse.dll (для ХР) или Yankse_w98.dll (для WIN9х ), yankse.ini, yankse.prv C: \ProgDVB
2. скачать свежий softcam.key разархивировать и положить SoftCam.Key в C: \ProgDVB
3. запустить ProgDVB встать на необходимый канал, в меню Плагины > yankse(настройки в этом топике выше) > Show Monitor можно выбрать действующий ID(если их несколько) и увидеть рабочий ключ или нет.
Процедура установок плагинов такая же как и yankse, все помешается в корень ProgDVB, но не стоит кидать все в кучу, последствия - нестабильность работы ProGDVB.
Создание базы и логирование ключей разные вещи!!!
Выше есть ссылка на букварь, а в букваре разжевано что такое МК, ОП и.т.д. и что они из себя представляют и с чем их едят.
Но кое что повторю.
Вы собираетсь искать неизвестное число длиной в 7Byte находящееся в промежутке от А до Б.
Что бы пройти весь промежуток от А до Б уйдёт много лет!!!
Мы знаем к примеру, что в этом промежутке не равномерно находятся 40.000 МК.
Нам нужен хотябы один. Это и есть то неизвестное число длиной в 7Byte находящееся в промежутке от А до Б которое мы хотим искать.
Как быть?
Мы начинаем поиск с какого то пункта, это и есть старт.
Подробнее....
В азбуке есть ссылка на букварь, а в букваре разжевано что такое МК, ОП и.т.д. и что они из себя представляют и с чем их едят.
Но кое что повторю.
МК состоит из 8ми Byte, где 8й постоянный, почти со всех виа1 карт известные.
Для поиска ВЫ обязаны знать его.
Например:
РТВ и хх хх хх хх хх хх хх 24
Виазат хх хх хх хх хх хх хх 9Е
Знаем то откуда?
От верблюда!!!
Оригинальные карты вычитывались!!!
В поиске ищем не известные первые 7Byte.
Хммм, почему спросите не известные, если вычитывались?
Потому что вычитывали скажем 1000 карт, а провайдер их имеет несколько десятков тысячь и оказывается что такие как МК05 или МК00 даже не повторяются.
Почему? - > смотрим букварь!!!
Поэтому, для старт МК можем писать вместо хх что нам в голову взбредет. Это типа игры в лоторею...
Например для поиска виазата:
00 11 22 33 44 55 66 9Е или 11 11 11 11 11 11 11 9Е
При организованом поиске можно разделить на "участки".
Но это другая история.
Можно и искать не зная последнего Byte, но это продляет поиск на много (у меня с математикой хреново, но вроде ^256)
И так..........................
Мы знаем последний Byte, если не знаем, прилагаем усилия узнать его, ну например спросить кого нибудь.
База снимается во время смены ОП ключа имено того провайдера, для которого мы хотим найти МК!!!
Что бы не задавать ворпосов типа, а где УА или СА, надо открыть хорошим хексредактором базу, разложить букварь и ознокомиться с структурой ЕММ.
Не хотите, хрен с вами, прога FindMkMMX2.2.6 при нахождении МК, укажет вам найденому мк и принадлежаший ему УА/СА.
Нельза прихендрячить к МК чужой УА/СА, работать не будет.
Почему? - > смотрим Букварь...
Так же в момент создания базы и для последующего поиска необходимо знать оп ключи!!!
Так как по оп-ключу идет сверка найденого МК.
Остальное вроде расписано.
Теперь о логировании ключей.
Мы нашли поиском по свежей базе МК+УА например на тикет.
Или выпотрошли рабочую прошивку или вычитали оплачиваемую оригиналку, все равно как образом, главное имеем.
Далее....
Для того что бы работало АУ (автоапдейт - букварь) необходимо узнать каким образом идёт АУ на тот или иной провайдер, для которого мы хотим получить АУ.
Хотя во время поиска это должно быть учтено.
Иначе найденая кобинация поиском(перебором)не понадобится.
Мы знаем что тикет использует для АУ МК05 иззуера (подробности МК и.т.д. в букваре!!!) и УА карты.
Эти данные заносятся в файл VIACCESS.SCI!!!
Всё давно описанно выше!!!
Теперь подробно:
Например имеем найденые данные поиском...
МК05: 33 45 68 88 44 АА ВВ 9E
UA/SA: 12 55 66 44
Идент мы должны знать как Иссуера так и провайдера (детали в БУКВАРЕ)
Заносится так:
***** Тикет******
IDENT= FFF400
UA= 0112556644
SA= 125566
MK0= 0000000000000000
MK1= 0000000000000000
MK2= 0000000000000000
MK3= 0000000000000000
MK4= 0000000000000000
MK5= 3345688844ААВВ9E
MK6= 0000000000000000
MK7= 0000000000000000
При вопросах почему УА так, а СА сяк, а иссуер вообще не так - > смотри БУКВАРЬ!!!
Данные наши готовы, файл должен иметь эксакт такое название VIACCESS.SCI !!!
А не ххх.екзампле в конце и.т.п.
Надеюсь файл viaccess.key существует уже, если нет, то SYmCI создает его при получении оп-ключа (оп-ключь?- > смотрим БУКВАРЬ!!!)....
Теперь всё дело техники.
Включаем на тикет канал и ждём.
Если нету рабочего ключа(оп) то имеем безвучный черный экран.
Логирование происходит автоматически, однако есть пара ньюансев с такими каналами как ОРТ инт на сириусе где в настройках ЕММ у SYmCI для правильности логирования нужну узнать и выставить правильный ЕММ пид.
Иначе всё на смарку, АУ не будет.
Тикет в нашем случае имеет один ЕММ-Пид и в особенных настройках не нуждаемся.
Через какое то время (ну если через час всё еще темно, то что то зделали не правильно или найденая комбинация МК+УА не годна) получаем оп-ключь, он прописывается в viaccess.key файл, если янксе правильно настроен (Азбука) то сразу появится и изображение и даже со звуком (если включено всё )...
Так же в правом верхнем углу будет небольшое окошко о из инфы от SYmCI с найденым ключем на пару секунд.
Вопросы:
Посему вопрос, неужели таким образом можно реально найти этот ключик?
Имеет ли смысл включать случайный поиск?
И еще, при поиске нужно загружать фильтрованный лог или сырой Raw?
Ответ:
Ваш расчет на один МК.
А если их в базе к примеру 40.000?
Хотя на тикет может плясать от 10 до 40 тысячь...
Делим 617лет на 40.000 и получаем 0,015425
При скорости 3,700,000 ...
Округляем до 0,02года, что то ума не приложу сколько это где то около 2х недель должно быть.
А есть компы которые могут до 10 лимонов в секунду....
Поэтому шансы очень вполне реальны...
Зависит от удачно случайно выбраного старт МК.
В груповом поиске шансы на много выше и "участки" контролируются.
Случайный поиск зависит чисто от удачи, думаю шансы 0...
Хотя не знаю, кое кто и нашел...
При поиске загружается фильтрованная база.
При фильтровке заносится оп-ключь для поверки.
При загрузке лога в FindMkMMX226 выводится запись:
Number of records: 46411 о чем говорит это число?
Это количество МК в базе.
Что предпочтительнее выставлять:
auto
w/o hash
with hash
Конечно auto
Если у вас Pentium 3-4 то SSE
Если Celeron(pga) или AMD то ММХ
Приоритет выше "нормаль" не советую.
Размером "индекса" довиваемся наибольшей скорости, на разных базах и компах индивидуально!!!
Сперва кортоко "старт", через несколько (8-10)секунд "стоп".
После "стоп" покажет "реальную скорость" в окошке с инфой...
Важно при загрузке, что бы оп-ключь правильный показывался в окошке для оп-кей.
Ну и в старт МК последний Byte соответствовал.
При загрузке лога в FindMkMMX226 выводится запись:
Number of records: 46411
о чем говорит это число?
Это количество МК в базе.
Ни кто не утверждал что это просто.
Многое зависит от удачи и старт мк, где и выбираются первые 2 байта.
Однако закономерности нет!!!
По словам юзеров, некоторые с трудом находили за месяц 1 мк, а другие умудрялись за неделю до 3х...
Ну вот в принципе и всё...
Задавайте разумные вопросы в конференции- > возможно будут ответы...
cu Kamen987
Последний раз редактировалось: lsat (Пн Сен 08, 2003 9:26 pm), всего редактировалось 2 раз(а)

Вернуться к началу |

lsat Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 702 Откуда: • From here •

Добавлено: Ср Июн 18, 2003 2:46 pm Заголовок сообщения: Азбука-3ч. |

О причинах "неловли" каналов в цифровых приемниках Р. Романов. Данная статья ставит целью предварительную ориентировку массового читателя в распространенных проблемах, возникающих при любительском приеме некодированных цифровых каналов. Многие понятия даны в существенно упрощенной форме. Приведенные примеры на момент публикации могут стать уже неактуальны.
Стоит появиться очередной модели цифрового приемника, как тут же слышатся очередные упреки в плохой работе автопоиска, ручного поиска, отсутствия изображения или звука на заведомо открытых каналах, неправильной записи каналов в память. Чтобы прояснить причины неудач, сначала в простейшей форме попробуем описать, что происходит при ручной настройке цифрового приемника MPEG-2/DVB на некодированный пакет.
"Захват" (Lock) приемного блока на выбранной частоте
Приемный блок - это самостоятельно работающая часть спутникового приемника (Frontend, QPSK Receiver), преобразующая пришедший от "тарелки", по сути аналоговый сигнал (манипуляция QPSK) в 8-битный параллельный "сырой" цифровой поток (Transport Stream, Multiplex) для дальнейшей обработки. Можно назвать его полумодемом... Здесь же производится FEC (Forward Error Correction) - обработка избыточной информации, предназначенной для надежного исправления неизбежных в спутниковом тракте ошибок. (Кстати, чем ее больше, тем помехозащищеннее канал. Это та самая дробь, которую вы ставите в поле FEC своего тюнера. Числитель ее - это полезная информация в потоке. Знаменатель - избыточность. Поэтому, при прочих равных параметрах, при ослаблении уровня сигнала первыми "развалятся" каналы пакета с FEC 7/8, последними - с 1 /2.)
Для настройки приемному блоку необходимы такие параметры цифрового сигнала: SR (SymbolRate), FEC, частота. Величины SR и FEC "скармливаются" приемному блоку, из введенной вами частоты программным обеспечением (ПО) приемника вычитается текущее значение частоты гетеродина вашего LNB, разность также вводится в приемный блок, поскольку ему актуально значение частоты в приходящем к нему кабеле, нежели в воздухе за окном... Введенный признак поляризации же его вообще не интересует, использует его ПО приемника для выдачи нужных управляющих сигналов на LNB с помощью отдельной схемотехники.
Итак, если все введено верно, приемный модуль "лочится" - "захватывает" цифровую несущую. Это важный этап - примерно то же, что "коннект" модема. В результате на его выходе появился прошедший коррекцию исходный цифровой поток (Transport Stream), содержащий все имеющиеся чередующиеся (мультиплексированные), составляющие его потоки данных различного назначения. Хороший приемник всегда имеет отдельный индикатор этого "коннекта" на передней панели или в меню, обычно называемый Lock или Signal. Нет "захвата" - бесполезно искать причины в ПИДах, стандартах, кодировках - так же, как бессмысленно набирать в вашем интернетовском броузере какой-либо адрес или пытаться получить e-mail, не "законнектив" сперва модем...
Здесь уместно упомянуть об индикации уровня в бытовых приемниках, поскольку она выводится также из приемного блока.
Большинство бытовых приемников, для облегчения процесса настройки "тарелки" без специального прибора, показывают уровень входного сигнала ПЧ, соответствующей введенной эфирной частоте. К сожалению, этот уровень ничего не говорит ни о состоянии приемного блока, ни об уровне ошибок в цифровом сигнале, и часто сбивает с толку пользователей (особенно при большом усилении LNB по ПЧ или коротком кабеле) - что бы они ни вводили, индикатор почти не реагирует. Иногда можно получить большие показания, просто закрывая облучатель LNB рукой, тем самым повышая общий уровень шума на его выходе. Поэтому в более совершенных моделях есть два индикатора - первый - "уровень" и второй, называемый "качество", отражающий уже количество ошибок в цифровом сигнале, аналогично показателю Channel BER профессиональных аппаратов. Именно на него надо ориентироваться при оценке качества принятого сигнала. Однако что-либо индицировать он начнет только после корректного Lock-захвата приемным блоком QPSK-несущей.
На данном этапе все источники проблем - на нашей, приемной стороне и достаточно тривиальны и устранимы - ошибки в параметрах и типе LNB, из-за чего ПО неверно вычисляет входную частоту в кабеле, просто недостаток уровня сигнала, недостаточно качественный для приема "цифры" LNB, недостаточная развязка поляризаций, провал в АЧХ или перегрузка элементов разводки и т.п. Также необходимо иметь в виду, что многие приемники неспособны принимать пакеты со скоростью потока (SR) ниже некоторой величины. Типичное ограничение - от 1,8 до 30 Ms/s (Мегасимволов/с), причем ПО чаще всего не препятствует введению недопустимой величины, и лишь внимательное изучение технических характеристик выявляет неприятный сюрприз... Обычно этим отличаются модели, ориентированные на приём определенного платного ТВ-провайдера. Величина эта для хорошего бытового приемника лежит в диапазоне от 2 до 30 Ms/s.
Самые неприятные и, одновременно, не зависящие от нас факторы - дальше.
Чтение служебных таблиц и запись каналов в память
Что составляет поток? Вообразите себе ленту конвейера, по которой плывут всевозможные ящики с номерами. Некоторых номеров очень много, другие - лишь изредка. Это - пакеты MPEG-2, каждый со своим идентификатором - ПИДом (Packet ID), в них различные данные - сжатое видео, звук и вообще любые другие, например, тот же Интернет-траффик прямо с открытым ASCII, или телетекст. Рядом стоит рабочий, очень ловко выхватывающий ящики только с определенными номерами и совершенно игнорирующий другие. Это - демультиплексор (Demux). В нем и происходит отделение данных видео, звука и телетекста для выбранного вами канала из общего потока чередующихся данных всякого назначения.
Откуда рабочий знает, какие ящики выбирать? В ящиках с определенными номерами находятся накладные о том, что, например, в ящиках с номерами 1120, 1140, 1160 лежат помидоры разных сортов, в ящиках с номерами 1 223, 1243, 1435, 1325 - груши, что сортов помидоров всего бывает 3, а груш - 4 и т.п. Его "начальнику" (ПО) остается только выбрать нужный "сорт" из однажды прочитанных "накладных".
Эти "накладные" - служебные таблицы MPEG-2/DVB (PSI/SI - Program specific Information/Service Information), занимающие строго определенные стандартом ПИДы, так что приемник DVB заранее знает, где их искать в незнакомом потоке, как только он появился на выходе приемного блока. Иерархия этих таблиц довольно обширна и описывает массу параметров, разработанных, прежде всего, для максимальной автоматизации процесса настройки приемника. Из них можно узнать: частоту, SR, FEC, поляризацию, спутник, точное время, имя/условный номер вещателя, условный номер передающей станции, сколько и какие каналы (звук, видео, данные) в потоке, на каких ПИДах они находятся, объединение каналов в группы по языку или жанру, фиксированные номера телеканалов в списке, какие еще транспондеры просмотреть при поиске, много другой информации - для условного доступа, программы передач, и пр. То есть эта иерархия, согласно стандарту DVB, должна позволить приемнику запросто ориентироваться на спутнике, сразу после того, как он "залочен" на исходную цифровую несущую. А ее параметры можно прописать заранее в ПО, по одной такой опорной частоте (Home Transponder или Default Freq.) для каждого спутника. Приемник прочитает служебные таблицы и сам найдет все остальные частоты (Network Search), пропишет все каналы, расположит их в списке, выберет нужный вам язык вещания, если он есть, и поставит часы. Легко и удобно.
Тут мы и подошли к горькому юмору ситуации. На практике получается, что "кто нам поможет, тот нам мешает". С точки зрения дисциплинированных эфирных профессионалов это кажется невозможным, но, оказывается, многие спутниковые цифровые вещатели просто не заинтересованы в корректном заполнении своих служебных таблиц. Происходит это по нескольким причинам:
1. Плохая подготовка техперсонала к работе с новым оборудованием. Характерно для "бедных" FTA-каналов и авантюр типа Venus TV. Типичный случай из недавних - на Hot Bird, на частоте 12,149V npu смене FEC с 2/3 на 3/4 в служебных таблицах не было сделано соответствующее изменение, и каналы с этой частоты неверно прописывались в память при сетевом поиске (на момент написания статьи). Подробнее об ошибках - ниже.
2. Канал не предназначен для непосредственного приема, например, TVN на Hot Bird - это переброска телесигнала (feed) для кабельных сетей. Принцип - "у партнеров все принимается, и лучше не трогать..." Характерно для евтелсатовских спутников 10 в.д. и 16"в.д., особенно для турецких SCPC-каналов. Иногда подобные вещатели используют устаревшее оборудование, не способное обеспечить даже обязательный минимум служебной информации.
3. Вещатель не заинтересован в приеме клиентами иных каналов, кроме его собственных, и не включает себя в общую таблицу частот спутника (см. ниже), как АВ Sat, пакет MTV на 11.241V, Worldnet на \2A84V и многие другие, несмотря на четкие рекомендации Eutelsat использовать единые таблицу частот и номер сети для позиции 13 Вост.
4. Вещание рассчитано на определенный тип приемного оборудования, например, некодированные PowerVU-каналы Worldnet на Hot Bird, несколько отличные по формату PSI/SI от стандарта DVB и неудобно прописываемые в память DVB-приемниками.
В результате...
1. При автопоиске не находится добрая половина каналов. Это значит, что ссылки на частоты их пакетов отсутствуют в так называемой сетевой таблице (NIT - Network Information Table), передаваемой на опорном транспондере спутника (например, для "Астры"это - 12.552V, хотя там можно начать почти с любого). Платные провайдеры могут иметь и собственную NIT, например, МС Hellas на Hot Bird, имеющий куда более обширную NIT, чем "официальная" на транспондере итальянцев 11.766V. Нередко пакет не имеет вовсе никаких ссылок, как на 12.597V. Могут быть и ошибки в ссылке - например, у арабов на 12.654Н стоит ссылка на итальянцев с параметрами 11.766 _Н _. Конечно же, она не работает. Во всех случаях, единственный путь найти пропавшие пакеты - знать их параметры. И приемник здесь не виноват.
2. Неверное время. В разных приемниках по-разному реализована установка часов. В Nokia, например, они устанавливаются с первого же включенного на просмотр транспондера, если они были сбиты при пропадании сетевого питания, затем ходят автономно. Humax "схватывает" время каждый раз при переключении пакетов. Чуть ли не единственное верное время на всем Hot Bird поддерживают немцы на 11.054Н и итальянцы на 11.766V. Дурным же тоном на Hot Bird можно назвать испанский пакет на 12.092Н, где время было вопиюще неверным с момента начала вещания.
3. Канал прописывается, но не показывает - на найденном и прописанном канале позже нет Lock. Очевидная и грубая ошибка в NIT (таблица, описывающая, помимо других, параметры спутникового сигнала). Дело в том, что для записи канала в память приемник берет не данные частоты, SR, FEC, поляризации, загруженные в момент поиска в приемный модуль, а данные, идущие в NIT.
Это легко проверить на Nokia 9600. Попробуйте обычным поиском поймать APTN на Hot Bird 12.581H. Он пропишется, но показывать не будет. Зайдите снова в меню поиска, стоя на этом канале, и убедитесь, что в память прописалась частота 11.400! Если Lock есть, но экран пуст - ошибка или отсутствие PAT и/или РМТ (Program Assotiation Table - список РМТ для всех каналов пакета, Program Map Table - таблица, описывающая все ПИДы, относящиеся к одному каналу пакета).
Дело в том, что стандартный приемник DVB не хранит ПИДы в памяти. Он хранит Service ID - условный внутренний номер канала, который в совокупности со Stream ID (условный номер потока) и Network ID (уникальный номер сети) призван однозначно определять канал в памяти. При переключении каналов ПИДы при этом просто "на лету" читаются из РМТ, где расписаны соответствия всех Service ID всем ПИДам. (В этом, кстати, одна из причин повышенной задержки при смене канала и/или пакета, в зависимости от реализации стандарта в программном обеспечении различных приемников.) Здесь мы подошли к еще одной известной проблеме:
4. Каналы переписывают друг друга. Налицо совпадение Network ID, Stream ID, Service ID у конфликтующих каналов. Как такое может быть ? Оказывается, у одиночных (SCPC) фидов эти параметры могут быть запросто равны единице. Их техников не волнуют проблемы cam-любителей. Если найденные каналы "влезают "вдруг в середину списка - значит, совпал Network ID, и приемник стандарта D VB считает эти каналы "братскими ". Проблема особенно обостряется при приеме со многих спутников - в списке наступает полный бардак, каналы с разных спутников хаотично чередуются. Для тех, кому интересно посмотреть, какие идентификаторы присвоены каким вещателям, и выяснить вещателей - "бардачников"- на http://www.lyngsat.com/, помимо отличных таблиц спутниковых частот, есть отдельная таблица с Network ID различных вещателей во всем мире, где хорошо видно, как много вещателей игнорируют требования стандарта.
5. Канал прописывается под произвольным названием, например Service 2, или вообще без названия. Как крайность - два турецких SCPC-канала на 10 Вост. с перепутанными названиями... Техперсонал, обслуживающий эти каналы, не в состоянии правильно заполнить SDT'(Service Description Table) - таблицу с названиями каналов.
Возможен также совершенно неграмотный вариант - известная в свое время проблема с каналами на 60° в.д., когда ПИДам видео и звука были назначены номера, зарезервированные стандартом для служебных таблиц DVB. Совершенно непредсказуемый результат на разных моделях приемников.
И что делать?
В качестве "хорошего тона" любителям можно порекомендовать спутники "Астра", где абсолютное большинство пакетов находится автопоиском, всегда передается корректное время. Видимо, арендаторы Eutelsat испытывают затруднения с грамотным техперсоналом, так как там ситуация значительно хуже. Как же принять приходящий некорректный сигнал?
Для борьбы с "кривыми ручками" вещателей во многих приемниках и сделано меню Advanced Search. В этом режиме игнорируются многие служебные таблицы, данные для входного модуля пишутся в память "по факту приема". При желании можно даже ввести ПИДы вручную, если и РАТ/РМТ отсутствуют или не верны. Канал, найденный таким образом, сохраняется в памяти именно с ПИДами и под неким условным номером (обычно сумма ПИДов), так как SDT также игнорируется при ручном вводе ПИДов. Сохраненный таким способом канал занимает в памяти несколько больше места. В сложившейся ситуации обновление списка каналов становится весьма неприятным и трудоемким занятием. Каждый раз целый ряд каналов надо вводить вручную. Поэтому представляется более гибким решение, применяемое во многих азиатских марках. Наряду со "стандартным" Network Search присутствует старая добрая память всех транспондерных частот для каждого спутника. Действительно, почему бы раз и навсегда не запомнить в приемнике все возможные на спутнике частоты (благо здесь очень редко что-то меняется), а затем, при желании, просто сканировать их на предмет обновлений? Работает замечательно, поиск полностью автоматизирован, а в случае необходимости можно разрешить приемнику "доверять" эфирным данным для поиска. Однако это решение не стало типичным для производителей-монстров, озабоченных лишь крупными заказами от операторов платных спутниковых сетей, где вышеописанные проблемы отсутствуют. Это, естественно, малоутешительно для работников и клиентов установочных фирм, желающих делать автопоиск без неизбежных телефонных консультаций.
А если "криво зеркало" ?
Вот мы и подошли к проблемам непосредственно приемников. Не секрет, что после пары недель эксплуатации нового приемника в нем обнаруживаются всякие неприятные вам "тонкости" и "особенности" , которые вы и не считаете проблемой - но только до тех пор, пока не узнаете, что в другом приемнике их нет! Означает ли это "приговор" данной модели? Здесь надо уяснить следующее.
Каждый цифровой приемник - это по сути микрокомпьютер без дисков и клавиатуры, и логика его работы - реакции на нажимаемые клавиши, обработки входного сигнала, в том числе и некорректного, не является жесткой, а зависит от загруженного в его энергонезависимую память (Flash) программного обеспечения (ПО). А каждый, кто немного знаком с компьютерами, знает, что одно только разнообразие версий программных продуктов одного назначения говорит об отсутствии идеала. Это верно и для ПО приемников - на новом рынке велика конкуренция, при этом нередко новые модели выходят на рынок с совершенно "сырым" ПО. Регулярное обновление его и исправление ошибок лежит на совести производителя. Здесь опять вступает в силу "человеческий фактор". Производители совершенно по-разному относятся к обязанностям по поддержке своих продуктов. Для многих малоизвестных корейских марок ПО совершенно недоступно даже для их партнеров в России. Рассчитывать на исправление ошибки в ПО такого аппарата фактически не приходится. К счастью, обновления ПО для популярных в России марок появляются более-менее регулярно, чего нельзя сказать о фирме Nokia, уже второй год грозящей России русифицированным ПО для модели 9800, но так и не научившей модель 9200/9600 правильно понимать признак круговой поляризации в пакетах НТВ-Плюс. Зато проворные специалисты из Humax проявляют трудолюбие, и их аппараты заметно продвигаются с каждой версией ПО...
Резюме по этому пункту можно сделать следующее. Как и в случае с компьютерами, не существует "идеального суперприемника" для всех случаев жизни. Поэтому при выборе модели важно проверить ее работу конкретно с теми каналами, которые вы в дальнейшем собираетесь регулярно смотреть, и убедиться, что возможно неверные их параметры успешно преодолеваются ПО данного аппарата.
P.S. Автор готов обсуждать данную статью только по E-mail. Для связи с автором пришлите свой запрос на адрес редакции telesputnik@telesputnik.ru. Редакция не дает гарантии, что автор ответит на каждый поступивший к нему запрос.
Источник
Начнем от печки
У наладчиков есть правило: "Устройство будет работать лучше, если его включить. Примечание: если все равно не работает - проверь розетку". Правило такое старое, что его уже успели подзабыть.
А зря, многие беды нас минуют, если мы задумаемся о правильном питании. Сколько вокруг людей, готовых ползарплаты отдать за какой-нибудь гербалайф, но спокойно смотрят, как у них дисплей дрожит мелкой дрожью. "Желтый он", - говорят.
- А ты машину заземлил?
- Зачем? У меня полы паркетные и ковер.
Начинаешь медленно въезжать - что ты спросил и что тебе ответили. Наконец соображаешь, что твоему собеседнику кто-то когда-то рассказал про защитное заземление. Это в лучшем случае. Бывает, и это надо объяснять. Так что, прежде чем включать машину в сеть, маленькая лекция по электротехнике.
О том, что для подключения любого устройства нужно как минимум два провода, знают все. Многие помнят, что один из этих проводов - "фаза", другой - "земля". Хотя бы из анекдота: "Фаза, фаза... Я же говорил - земля". Но не все помнят, что это значит и откуда что берется. (Не в анекдоте, естественно). Напомним.
С электростанции по ЛЭП к нам идут три провода - три фазы. Напряжение на них почти всегда переменное - ЛЭП переменного тока. Почему три и чем они отличаются друг от друга, для нас сейчас не важно. Важно другое. Земля, по которой мы ходим, тоже участвует в передаче энергии в качестве четвертого провода. Напряжение на проводах ЛЭП, а затем и силовых кабелях, входящих в ваш дом, существует не само по себе, а измеряется относительно земли. В здания, разумеется, приходят уже четыре провода - на подстанции специально создают "земляной" провод, который, грубо говоря, соединен с нашей матушкой - землей. Его и называют "землей", хотя правильно - "нейтраль".
Напряжения на нем нет (относительно земли, или грунта, если хотите), служит он только для того, чтобы провод фазы имел пару. Второй провод так и называется - "фаза". Это та же самая фаза, что вышла с Братской ГЭС, только прошедшая через множество приключений.
Для того чтобы подключить люстру, этих двух проводов достаточно. Тем не менее все серьезные приборы имеют три провода. Третий провод - корпус. Дело в том, что электросеть внутри здания не двухпроводная, как думают почти все, не трехпроводная (трехфазная), как думают многие, и не четырехпроводная (три фазы и нейтраль), как думают даже многие профессионалы. В правильно спроектированной сети присутствует пятый провод, который уже действительно называется "землей" или "корпусом". В любом промышленном здании и во всех современных жилых домах существует специальный контур заземления, к которому и подключен этот провод. Прошу не путать с громоотводом - правила техники безопасности запрещают не только их объединять, но даже располагать рядом. Впрочем, иногда вместо контура заземления используют водопровод.
Провод "нейтраль", то, что электрик Вася называет "земля", и провод заземления ("корпусной") соединены между собой по крайней мере в одной точке - в главном силовом щите здания. В результате в правильно подключенную трехпроводную розетку приходят вообще-то говоря два "земляных" провода и один провод фазы. Но из них только один "земляной" провод - заземление - действительно гарантированно заземлен. Если, конечно, электрик был в своем уме.
Нейтраль и фаза могут меняться местами где угодно и как угодно, поэтому их обоих еще называют "силовыми" проводами. Внутри прибора (например, компьютера) эти силовые провода приходят на блок питания, причем все международные стандарты, в том числе IEC 950 и UL 1950, требуют двух условий:
- во-первых, конструкция прибора должна обеспечивать изоляцию этих проводов от корпуса;
- во-вторых, при проектировании схем прибора запрещается проводить между ними какое-либо различие, то есть оба они должны считаться фазовыми.
Сделано это из одного простого соображения. Как бы ни старались, мы не можем гарантировать, что именно на этот силовой провод всегда будет приходить нейтраль, а на другой - фаза. И если хотя бы один провод окажется подсоединенным к корпусу прибора, то человек, прикоснувшийся к этому корпусу, рискует получить незабываемые впечатления. В США долго пытались заставить своих электриков выводить нейтраль на строго определенный контакт, даже сделали вилки и розетки несимметричными, но в конце концов приняли международные стандарты.
Ну а если теперь все-таки силовой провод замкнет на корпус? Если замкнет нейтраль, то ничего не случится. Если же фазовый, то вот тут и сработает "корпусной" ("земляной") провод. "Фаза на массу" - и пробки вылетят раньше, чем кого-нибудь успеет убить. Или позже, как повезет. Но конструктор сделал все, что мог. Он не виноват, что у вас вместо пробки воткнут гаечный ключ на 16.
Так что если ваша техника рассчитана на трехпроводную линию питания - не поленитесь, обеспечьте. В домах новой постройки провод заземления присутствует по крайней мере в кухонных розетках. Если дом старый и такого провода нет, можно попытаться при ремонте провести его от силового щитка. Это там, где счетчик, где-то рядом и должен быть болт заземления. Протащите от него провод потолще к своим розеткам и живите спокойно.
В крайнем случае можно попытаться заземлиться за водопроводные трубы, но это уже бандитский прием. Никто не требует, чтобы трубы были электрически соединены с корпусным (а следовательно, и нейтральным) проводом электросети, а трубы горячей воды так в хороших домах вообще стараются изолировать от всего, для экономии тепла. Поэтому при пробое фазы на корпус может получится неплохой многоквартирный электрический стул.
Не надо рисковать, лучше сделать как положено. Тем более что дело не ограничивается риском получить по рукам от таракана, устроившего КЗ в блоке питания. Современная техника подготовила нам еще один сюрприз.
Маленькая история из моей жизни
Все началось как обычно: треском, искрами и запахом серы. Сгорела интерфейсная карта - "мультяха" в нашем тогда еще новом 286-м компьютере. Еще хуже то, что вместе с нею сгорел винчестер (не "лег", а именно сгорел, аж дорожки на плате почернели). Обидно, нас предупреждали: не включайте принтер после процессора, что-нибудь сгорит. Но на всех машинах, что побывали у нас в отделе до того, все проходило нормально, да и на этой машине долгое время не случалось ничего страшного, пока однажды...
Собственно, ничего особо страшного и не случилось - на горелый винчестер поставили плату от исправного, скачали все что надо, восстановили status quo и отдали винчестер в ремонт - благо машина была на гарантийном обслуживании, "мультяху" заменили. Всего-то делов - два дня беготни и сотня тысяч безнала. Но обидно. Ведь знали, что в институте многие уже напоролись на эту неприятность и именно с машинами из этой партии!
В чем причина? Через пару недель в институте началась странная кампания: инженеры из отдела обслуживания совместно с электриками ходили и маркировали розетки - отмечали "землю" и фазу. В ответ на резонный вопрос - зачем? - следовал пересказ нашей истории. Якобы все происходит из-за того, что в принтере и машине "земля" и фаза приходят на разные контакты, тогда как должны на одноименные.
Каюсь, я принял все сказанное на веру и даже по мере возможности поучаствовал в распространении этой версии. Но сомнения остались, и когда нашлась пара не очень загруженных дней, решил разобраться. Обошел всех своих знакомых, так или иначе связанных по работе с электропитанием, с вопросом, действительно ли "земля" и фаза должны приходить на строго определенные контакты.
Все решительно ответили - нет! Почему же тогда сгорело? Сколько людей - столько идей. Разобраться до конца стало просто необходимо - чтобы не наступить на грабли во второй раз. Обойдя знакомых по второму кругу, я запасся ворохом всякой литературы на тему электропитания. Осталось только вспомнить институтский курс электротехники и немного пошевелить мозгами. Собственно, то, что вы сейчас читаете, и есть результат той физзарядки.
Лет 15 назад в тени микроэлектронной революции произошел маленький дворцовый переворот в области блоков питания. Традиционные так называемые линейные блоки питания за пару лет уступили главную роль новым, импульсным. И слава Богу, линейный блок питания часто весил больше, чем вся остальная электроника, и при этом половину потребляемой энергии переводил в тепло. Новые блоки компактны и экономичны, но у них есть одна особенность, которая заставляет относиться к ним с должным почтением.
Трансформация сетевого напряжения в наше напряжение питания в них происходит не на частоте 50 Гц, как в линейных. Сетевое напряжение в них сперва выпрямляется, затем из этих 220 В постоянного тока генерируется импульсное напряжение частотой в десятки килогерц. Это импульсное напряжение трансформируется, стабилизируется, снова выпрямляется и т.д. Это нас не интересует. Для нас важно то, что эти импульсы ни в коем случае не должны выйти из блока питания наружу, иначе рядом с ним (и не очень рядом) не сможет работать ни один радиоприемник, телевизор и т.п. Прямоугольные импульсы 500 В частотой 50-60кГц способны подавить радиосвязь во всем микрорайоне.
Чтобы этого не случилось, импульсный блок питания со всех сторон обвешивают всевозможными фильтрами радиопомех. А где фильтр - там обязательно конденсаторы. А конденсаторы, как известно, пропускают переменное напряжение, чем ниже частота - тем хуже. Емкость конденсатора выбирают так, чтобы он закорачивал на корпус все напряжение помехи, но имел достаточно высокое сопротивление на частоте питания. И тем не менее именно через них напряжение сети просачивается на корпус.
Тут я просто вынужден нарисовать маленькую эквивалентную принципиальную схему (см. вверху). Радиолюбители и профессионалы поймут все сразу, для всех прочих я там стрелочками нарисовал, "как электроны бегают" (шутка). Сплошные стрелочки - путь тока утечки, когда оба устройства имеют нормальный корпусной контакт. Пунктир - если "машина 1" не заземлена.
Вернемся к моей истории. "Земля" и фаза были, конечно, ни при чем. Просто в одном месте сошлись ярко-желтые блоки питания PC'ишки и принтера, не менее желтая "мультяха" и наши собственные кривые руки. Надеюсь, вы не забыли, что у сетевого кабеля машины три провода? Так вот, дело в том, что у всех импульсных блоков питания есть одна малоприятная особенность: их "земляной" и фазовый вводы через конденсаторы соединены с корпусом и, соответственно, "корпусной" жилой сетевого кабеля.
Если все устройства спроектированы правильно и правильно соединены, потенциалы корпусов выравниваются между собой и потенциалом контура зануления вашего здания, к которому обязаны быть подключены "корпусные" контакты розеток. Если где-нибудь обрыв или очень большое сопротивление (из-за плохого контакта в розетке, как было у нас) на одном или обоих корпусах может быть до 220 / 2 = 110 В (напряжение делится между двумя конденсаторами). Особенно важен момент включения - из-за индуктивностей в сети и конденсаторов в блоке питания могут возникнуть броски напряжения куда большие 220 В.
Так как это напряжение присутствует на корпусе устройства (в нашем случае это был принтер), а напряжение на входных/выходных контактах устанавливается в конечном итоге относительно корпуса, то все эти вольты попадают в соединительный кабель, где им вообще-то не место. Если контроллер на другом конце кабеля выключен, то выходные транзисторы микросхем закрыты и, скорее всего, ничего не случится. Если же там включенная РС'ишка - возможны всякие побочные эффекты, вплоть до пробоя высокого напряжения на шину питания машины. Тем не менее в приличных "мультяхах" выходы принтера и последовательные порты выдерживают подобное издевательство, хотя и не долго.
У нас же плата была максимально дешевая - на одной микросхеме, а блок питания принтера рассчитан на нормальную плату и нормальное заземление. Принтер включался в один удлинитель, а машина - в другой и эти удлинители - в разные стенные розетки. Кроме того, где-то был плохой контакт в розетке. В результате при включении принтера бросок напряжения прошел напрямую в контроллер интерфейсной платы, пробил там все, что мог, и полез шурудить на винчестер. Блок питания самой машины тоже не подарок и мог добавить напряжение на кабель со своей стороны. По крайней мере, я бы не взялся предъявить этот компьютер к испытаниям на радиопомехи, ибо "Радио Рокс" он убивает с расстояния в 2 метра, а значит, блок питания у него сделан не так, чтобы очень.
Ну, с принтерами такое кино случается все-таки не часто, нам уж очень повезло. Более часта ситуация, когда две рядом стоящие машины нужно связать на скорую руку, например через Norton Commander Link нуль-модемным кабелем по RS-232. Вот тут вполне могут быть неприятности. Если хотя бы одна машина не имеет корпусного провода, то выходные транзисторы линейных формирователей контроллера сгорают почти наверняка, иногда в обеих машинах. Именно эта ситуация и изображена на рисунке. С адаптерами Ethernet при использовании коаксиального кабеля и UTP такого не бывает в принципе, так как такой адаптер обязан иметь входной изолирующий трансформатор. А вот входы для подключения разъема AUI развязки иметь не обязаны, и в этом случае уже вы должны позаботиться о правильном электропитании. Иначе может сгореть или адаптер, или хаб, или оба вместе.
Мыши да клавиатуры питания не имеют, поэтому за них можно не бояться. А вот некоторые особенно крутые внешние модемы ("промышленные") имеют свой импульсный блок питания, так что к ним тоже нужно отнестись с уважением.
Кстати, вот что рассказал хороший знакомый. В одном весьма уважаемом госучреждении в бухгалтерии он установил несколько машин, соединил в сеть. Работники там грамотные, технику освоили быстро и с удовольствием. Единственная загвоздка - электросеть в здании была, конечно, двухпроводная. Розетки поставили нормальные, с корпусным контактом, но подсоединить его было не к чему.
Мой знакомый подрядился обслуживать эти машины, часто наезжал на главбуха со всякими страшными рассказами, но то электрики заняты, то бухгалтерия срочно считает зарплату... Однажды он пришел проведать подопечных - и увидел весь наличный состав электриков в мыле. Оказалось, лил дождь и главбух пришла на работу в мокрых туфлях. Начала включать машину, а та кусается. Дежурная смена электриков была выстроена и рассчитана на первый-второй, к вечеру на всем этаже была трехпроводная электросеть. Так что не ждите дождя, конденсаторы в фильтрах стоят маленькие, только-только убрать помеху, но не 110В. А это уже больно.
Причем самое подлое в том, что вы не узнаете об отсутствии заземления, пока вас не трахнет. Обычный тестер не покажет напряжения на корпусе (нужен обязательно с высокоомным входом), неонка-фазоискатель может не загореться (ей нужна чистая фаза). Так что заземляйте машины, пока не поздно, и понадежнее. Если, конечно, вы не любитель русской рулетки. Или у вас немерено денег на замену сгоревшей аппаратуры.
Вернемся к тому, с чего начали. Отчего дрожит дисплей? Если бы все в жизни работало как надо, жизнь была бы прекрасна и удивительна. На самом деле даже 220 В 50 Гц вовсе не 220 и не 50. Особенно 50. В сети всегда присутствуют высокочастотные помехи разной природы - от молнии, попавшей в подстанцию, и до соседского паршивца, который третий день пускает искры самодельной сверлилкой. К счастью, импульсный блок питания машины неплохо защищен от всякой такой дряни. Требование простое: источник питания не должен передавать в питающую сеть и в нагрузку напряжение помехи более 0.0005 вольта. Если внутри блока импульсы 500 В, то степень подавления - 1,000,000 раз.
Но это "изнутри - наружу". Такие фильтры стоят и на входе, и на выходе блока питания. Поэтому помеха, попавшая из сети в блок питания, на выход выйдет довольно-таки ослабленной - в 1,000,000,000,000 раз, то есть ее просто не будет видно. Но это срабатывает, только если машина хорошо заземлена. Если же корпусной провод оборван или имеет большое сопротивление, то все напряжение помехи транслируется в соединительный кабель и попадает на вход монитора. При этом результат во многом зависит от качества монитора, но обычно помеха нарушает работу синхронизации строк и кадров, в результате изображение дрожит мелкой дрожью.
В таких случаях обычно советуют купить сетевой фильтр или даже БИП (который UPS). И зря советуют. Если сетевой фильтр не заземлен, то помеха все равно окажется на корпусном проводе. Вся разница в том, что отправит ее туда не конденсатор блока питания машины, а конденсатор фильтра. Вам от этого легче не станет. Если же обеспечить нормальное заземление, то и фильтр может не понадобиться.
И последнее. Если есть из чего выбирать, то лучше подключаться к той фазе, на которой нет нагрузок с моторами. Видел своими глазами, как уборщица, включив пылесос, поставила на уши целый офис. Кстати, после этого там наконец подвели заземление ко всем розеткам.
Вадим Чесноков

Вернуться к началу |

lsat Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 702 Откуда: • From here •

Добавлено: Ср Июн 18, 2003 2:51 pm Заголовок сообщения: Азбука- 4ч. |

Как я ставил сс2 под ХР для + с ихней башкой. 1. Выключил компутер из сети. Открыл корпус. 2. Поставил карту в свободный писиай слот. Закрутил. Закрыл корпус. 3. Включил компутер в розетку. Включил питание. 4. ХР картейку В2С2 опознала, в устройства прописала.
5. Зашёл в панель инструментов, выбрал "Добавить устройство",
вручную выбрал карту В2С2, установить. Ругнётся что не активирована
и предложит активировать. Согласился. Финиш.
6. Дрова 4.22. Запустил сетап, сказал угу - всё стало.
В трее появилось устройство. Убил. Убрал также из стартапа.
7. ProgDVD 15.6 фулл. Язык выбрал, устройство, понятное дело сс2.
Указал путь куда становиться, запустить. Дайсека у меня нет, поставил птичку
"по частоте", выбрал сателит с 36 гр. EutelSat SeaSat W4. Нажал на
... рядом с ним и установил круговую на 10750.
8. Дальше совсем просто. Список каналов - поиск каналов - EutelSat SeaSat W4.
Отсканировало всё. Стал на Рекламно-Информационный - кажет. Закрыл прог.
9. Переписал в ProgDVB\Filters патченый элекард. Почитал ридми, анрегнул-регнул.
Теперь кубик летать не будет.
10. MDYanksee 1.06. Чтоб раскодировать каналы. Переписал в каталог с прогом
yankse.ini
Yankse.dll
yankse.prv
11. Скачал последний SoftCam.Key и поставил туда же.
12. Всё. Кино есть.
zenith
Последний раз редактировалось: lsat (Сб Июн 21, 2003 3:22 am), всего редактировалось 2 раз(а)

Вернуться к началу |

lsat Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 702 Откуда: • From here •

Добавлено: Ср Июн 18, 2003 2:51 pm Заголовок сообщения: Азбука-5ч. |

• Mainconcept Mpeg Encoder MpegEncoder ser: ENC-BABA-DEDA-DB7C-21C2 MPEG2Cut от Symbiose Для нарезки mpg
• MPEG2Cut
PVACUT
• Для нарезки pva
PVACUT
PVAStrumento
• Софтина, для конвертирования записанного pva в mpeg и обратно
PVAStrumento
• MPEGanalizzatore
MPEG Mediator ® version 1.5
• Лучший софт, для конвертации МР2(mpeg) в МР4(DiViX(avi)), VCD, SVCD, DVD, быстро сделать конвертацию
MPEG Mediator
VirtualDub -1.4.13-MPEG2-AC3
• Софт пропатчен на работу с МР2, служит для ковертации МР2(mpeg) в МР4(DiViX(avi)).
MPEG2VCR
• Отличная программа для нарезки mpeg файлов
MPEG2VCR
Имя: MPEG2VCR
Номер: WIN32-MPEG2-05acf60be055
PVA > SVCD
Используемые программы:
PvaCut
DVD2SVCD Также для этого модуля необходимо скачать Cinema Craft Encoder v250.01.00
и патч для него CCE_Patcher. (Соответственно патчим exe-файл).
Устанавливаем. Прописываем пути к исполняемому файлу (.exe) если это необходимо.
1. Заходим в закладку Misc.
В поле Input tip file ставим DVB(pva) при зтом заголовок программы изменится с DVD2SVCD на PVA2SVCD
2. В закладке Frameserver убеждаемся что у вас установлено в ниспадающем меню
Resize to: (SVCD 480x576)
в строке Resize metod ставим BicubicResize
3. В закладке Bitrate в полях CD size устанавливаем объем используемых матриц (740/800)
В зависимости от длительности файла в минутах программа сама расчитает битрейд.
4. В закладке Encoder ставим Cinema Craft Encoder
В поле Video Encoding Mode ставим Multipass VBR (2 или 4)
В поле Image Qualiti Priority - 30
Ставим галочку на Anti noise filter -20
Field order - Automatic
5. В закладке Conversion открываем наш pva-файл
в поле Deinterlace я ставил Smartdeinterlace
в овциях Smartdeinterlace Setings
Mode - Frame-and-Field Differencing
Treshold - 10
v-Denois v-Blend v-Fast
жмем кнопку GO! и ждем когда в окне лога (Log) появится SVCD Creation finished!
Ваш файл для SVCD готов!
Нажать на кнопку и получай скриншот !
SnagIt 6.3.1 Full- основное назначение программы - снятие скриншотов с экрана монитора, причем SnagIt умеет делать не только статичные графические "снимки" выбранной области, но и, например, записать в видео то, что происходит на экране, а также захватить картинку из приложений, использующих Direct X, DirectDraw и Direct 3D.
Встроенный редактор аннотаций позволяет добавить к скриншоту, описание, что-то подчеркнуть, вставить при необхоимости в нужное место, например, стрелку и т.п. Кроме этого, программа позволяет "выдергивать" текст оттуда, откуда он не перемещается с помощью команд Копировать/Вставить. Из дополнительных функций: поддержка работы со сканерами и цифровыми камерами, а также возможность автоматической отправки сделанных программой скриншотов на веб-сайт. И еще множество других мелочей: управление горячими клавишами, возможность использования преднастроек, выдергивание иконок и другой графики из EXE и DLL, снятие скриншота с веб-страницы, требующей для просмотра прокрутки и многое другое.
Code:CCCD45E1E7D4EC0F59
Русификатор к программе «SnagIt» версии 6.1.3
Advanced F.A.Q MPEG2 to DivX Pro
DIVXPro502:
Я уже давно колбашу из MPEG-2 в DivX видушку и провел гигантсое кол-во экспериментов на эту тему, испробовал огромное кол-во всевозможного софта. Поскольку я не равнодушен к этой теме, то позвольте мне поделться своей технологией переколбашивания. Как мне видится, она более продвинутая, нежели описанная в F.A.Q. Тем более, честно говоря, это не какой-то там результат моих исследований, а это технология, пропагандируемая http://www.doom9.org%20newwindow/и DivX Networks Inc.
1. Что касается конвертации из формата .PVA в .MPG (.MPEG и т.д.), то на мой взгляд гораздо стабильнее работает прога PVA2MPG от TechnoTrend. Хотя я заметил, что некоторые изъяны в синхронизации после записи ProgDVB устранить мне пока не удается. Например, у Nokia Mediamaster+DVB2000+DVBRecorder от R2-D2, эта проблема решена полностью. Но у Noka есть два недостатка - низкая чувствительность по сравнению со SkyStar1 (у меня Nokia не с длинным ВЧ блоком, одна из первых) и не совсем устойчивая работа во время записи с CAM'ами при переходе трансляции из FTA в скрэмблированный режим. Особенно это достает, когда на киосках после открытого промо запускают фильм а скрэмблирование врубают немного позже.
2. После получения файла в формате MPEG2, запускаем прогу DVD2AVI.
Настройки:
Option=>Process Priority=>Low
Audio =>Track Number =>None
--||-- =>Channel Format=>MPEG Audio
--||-- =>MPEG Audio= emux All Tracks
--||-- =>48->44 =>Off
--||-- =>Normalization = 100%+поставить галку (но я лично нормализацию делаю позже в Cool Edit)
Что касается видео, то там все поумолчанию - Field Operation => None.
Действия:
- File => Open
- Выделяем квадратными скобками необходимый фрагмент (начало и конец)
- жмем F4 (Save Project) => обзываем => Сохраняем
Результат:
- Получаем файл фрэймсервинга .D2V
- Получаем файл звуковой дорожки в формате MPEG1 layerII .MPA
3. Использовать вместо VFAPI Reader Codec я бы рекомендовал AVISynth 2.05 - более передовая и развивающаяся технолоия. Чтобы его проинсталить, надо клацнуть по комплектному файлу install.reg, и он пропишется в сисреестр винды.
4. Далее - Gordian Knot 0.26 (заточена под DivX Pro 5) - суперпрога-комбайн с супервозможностями. Само название Gordian Knot (Гордиев узел) говрит о том, что она избавляет юзера от огромной кучи гемороев c вычислениением конечного размера файла/битрейта видео-аудио/разрешения, сохранение пропорций при обрезке кадров (Crop). Она также управляет внутренними возможностями кодека Divx Pro.
Запускаем Gordian Knot.
Действия:
- Секция DVD2AVI =>Open => файл .D2V
- Закладка Resolution
Секция Input Resolution - PAL
Секция Input Pixel Aspect Ratio - Pal non anamorphic (4:3)
Секция Crop (before resize!) - Pixel - слева активизируются инструменты для обрезки полей кадра со всех четырех сторон. Обрезаем. Далее перключаем на Smart Crop All, чтобы сохранить пропорции в рамках стандартной сетки разрешений.
- Закладка Bitrate
Секция Mode
- Включаем Calculate Average Bitrate, если необходимо впихнуть фильм в конкретный размер, например болвану.
- Включаем Calculate AVI File Size, если стоит задача просто вычислить конечный размер AVI файла при заданном Вами битрейте видео/аудио.
Секция Codec
- Включаем DivX 5
Секция Audio A
- Указываем битрейт по звуку
Секция Interleaving&AVI Overhead
- включаем 1х vbr-mp3
Получившееся значение битрейта по Video надо запомнить.
- Закладка Resolution - ответственный этап выбора разрешения.
начинаем двигать движок, наблюдая за показаниями в секции Bits/(Pixel*Frame). Нормальное соотношение Битов/Пиксел - 0.2 - меньше не годиться. В секции Output Resolution в окнах Width х Height указанно разрешение выходного файла. Обычно для форматов, близких по соотношению к 4:3 нормальным является 544хХХХ.
- Перходим к окну Gordian Knot с видефрагментом и в меню жмем View =>Resized.
- Save&Encode =>Rsize Filter - Sharp Bicubic. Если заметно, что поля полукадров не совсем совпадают, то в секции Field Operations включаем Field Dinterlace.
- Save => Имя файла .AVS
Результат:
-Получаем файл фреймсервинга, готовый перегонке в DivX
5. Запускаем VirtualDub 1.4.10
- File => Open Video File => файл .AVS
- Audio =>No Audio
- Video
- Fast Recompress (DivX Pro позволяет делать это)
- Compression => DivX Pro 5.0.2 Codec => Configure
Попадаем в настройки самого кодэка DivX Pro
- Закладка DivX Codec
- Секция Bitrate
- Variable Bitrate Mode - Поскольку DivX Pro двупроходный кодек, то для достижения максимально качественного результата выбираем именно этот режим (но он и самый длительный) =>2-pass, First Pass
- Устанавливаем в окне значеие битрейта видео, вычесленное в Gordian Knot.
- Секция MPEG4 Tools => USE GMC & Use Bidirectional - ставим галки. Если Выходное разрешение меньше исходного в 2 и менее раз, то можно врубить Use Quarter Pixel.
- Закладка General Parameters => Секция Keyframe - устанавливаем значение 250 для PAL.
- Далее OK => OK
- File => Save as AVI =>имя .AVI (в имени, для отличия надо указать, что это первый проход). В Add operation to job list and defer processing ставим галку. Жмем Save.
- Video =>Compression => DivX Pro 5.0.2 Codec => Configure => меняем на 2-pass, Second pass (битрейт остается таким же)=> OK => OK
- File => Save as AVI =>имя .AVI (в имени, для отличия надо указать, что это второй проход). В Add operation to job list and defer processing ставим галку. Жмем Save.
- File =>Job Control - В списке заданий должны находиться два наших файла. Жмем START, и ложимся спать на время, указанное в окне статистики, умноженное на два (Хотя у DivX Pro второй проход длится немного меньше чем первый). Во время первого прохода не создается реального AVI файла, а только собирается статистика, расставляются ключевые кадры, рассчитывается битрейт для сцен с разной подвижностью.
Если все прошло успешно, то в результате должен получиться файл сжатого Divx видео без звука.
6. Теперь звук.
Я думаю, что нет смысла подробно описывать конвертацию MPEG1 Layer2 В MPEG1 Layer3. Тем более, что качество MP3 кодера для саундтрэков к фильмам никакого значения не имеет. Тут главное скорость, т.к. файлы .VAW получаются довольно увесистые. Лично я MPA перегоняю в VAW GoldenWave (коммерческа прога). Если требуется обработка (например нормализация или FADE в начале и в конце) я пользуюсь COOL EDIT PRO (Коммерческая). Кстати о нормализации - ее необходимо делать практически всегда. Например C+Nederland звук идет крайне тихий. Кодер MP3 применяю L.A.M.E. 3.92 c GUI Razorlame. Главное чтобы в результате получился MP3 файл.
7. Склейка Video и Audio
Запускаем NanDub
- File => Open video file => AVI файл второго прохода
- Audio =>VBR (MP3) audio... открываем полученный MP3 файл.
- Audio = irect Stream Copy
- Video
- Direct Stream Copy
- Frame Rate => Ставим точку напротив Change so Video and Audio durations match (Это реальное среднее значение частоты кадров. Делается это для того, чтобы звук не "убегал" от видео).
Давим OK.
- File => Save as AVI => Имя файла .AVI, заполняем поля AVI тэгов со всякими копилэфтами, и давим Save.
Конечный результат достигнут!
Вот пожалуй и все
с уважением humax
Что касается видео, то весь софт, а также доки и новости, относительно свежего софта находится на http://www.doom9.org/Сам DivX Pro Codec можно слить с DivX Networks
http://www.divx.com/divx%20newwindow
Что касается обработки аудио, то там присутствуют коммерческие проги типа GoldWave, SoundForge, CoolEditPro. А это уж как говориться "...где найдешь". Я лично брал их с базарных сидиромов.
Что касается MP3 кодера L.A.M.E. и интерфейса Razorlame, то они freeware лежат на http://www.doom9.org/
]
Еще вариант
Сжатие в MPEG-4 (DivX) при помощи "Vidomi Encoder"
z Mika z:
Хочу поделиться своим опытом в юзании такой интересной программы как Vidomi Encoder.
Проблема сжатия видео в MPEG4, думаю, многих ставит в тупик, когда нужно получить фильм умещающийся затем на CD. Причем нужно совместить качество видео-картинки и звука и размер файла после сжатия!
Я понимаю, что для профессиональной записи лучше использовать пакетный метод, когда записанное видео демуксится на видео и звук, затем сжимается и уже потом собирается в конечный файл такими программами, как VirtualDup или NunDup или какими-то другими, более профессиональными прогами! Но все это – очень трудоемкий процесс и не всякому по силам провести этот метод без потерь в каких-то компонентах до конца. Поэтому я и решил поделиться своими знаниями, которые приобрел, пытаясь сохранить для себя (здесь хочу подчеркнуть, что «ДЛЯ СЕБЯ») любимые фильмы, записанные в MPEG4 и сохраненные на CD.
Итак:
1 этап ) Запись (имеется ввиду запись в ProgDVB) делается в PVA-формате!
2 этап) Конвертирование в MPEG2 – PVAStrumento!
3 этап ) Собственно, сжатие в DivX
Что для этого надо иметь:
А) Установленный кодек видео сжатия DivX3.11a (или как его еще называют
DIVXMPG4 V3)
B) Установленный кодек аудио сжатия MPEG Layer-3
(Эти кодеки можно взять на любом CD с фильмами, которые есть в продаже под маркировкой “Video For PC” – “DivX Video”)
Можно конечно использовать и внутренние аудио и видеокодеки в самой Vidomi, но я решил пока остановиться именно на таком варианте.
C) Установленный Vidomi Encoder (я использую версию 0.469, которую можно взять на сайте произодителя: http://www.vidomi.com/, и буду описывать действия именно с этой версией программы)
Мы уже имеем файл в формате MPG.
Запускаем Vidomi.
Сначала настроим ее.
Откроем вкладку “Options”, -> “General Options..”, здесь в окошке “Output All Files…” выберем расширение, с которым будем получать выходные файлы (я выбрал .AVI).
В окошке Scan … MB for Audio Tracks я поставил «5» (не помню, по умолчанию, по-моему там стоит «10»). Вообщем, чем меньше эта цифра, тем быстрее будет загружаться исходный файл с проверкой наличия звука в нем.
По желанию можно сделать и другие настройки – на ваш вкус.
Теперь загрузим исходник. Это делается кнопкой «+». Кнопка «Х» отменяет выбор.
Там же выбираем путь для выходного файла кнопкой со стрелкой.
Теперь вновь открываем вкладку “Options” и настроим параметры сжатия.
А) “Select Source Range”
Здесь мы «раскропим» изображение по своему вкусу:
Кнопки “Top+”, “Top-“ уменьшают/увеличивают изображение сверху.
Кнопки “Bottom+”, “Bottom+” – снизу
“Left+”, “Left-“ ; “Right+”, “Right-“ – соответственно слева и справа.
Обычно, например фильмы, записанные на канале «Боевик», приходится кропить слева/справа.
Здесь же вы можете кнопками “[“ и “]” выбрать нужный вам фрагмент из фильма, или обрезать начало или конец. Это хорошо использовать, если вы, например, записывали фильм с таймера и записали что-то лишнее.
Ну думаю, что с кнопками управления вы разберетесь.
После всех, выбранных вами действий, нажмем “Done”
B) “Video Options”
Это, пожалуй, самые главные установки! Здесь возможностей для «маневра» очень много, поэтому надо быть весьма внимательным.
Здесь мы имеем окошко “Hyper Crop”, если мы поставим галочку, то прога сама выберет оптимальный размер по вертикали, при выбранном размере по горизонтали. Если вы уже выбрали размер в “Select Source Range”, то в окошках “Left Crop”, “Right Crop”, “Top Crop”, “Bottom Crop” вы увидите цифры выбранных вами параметров.
Окошки “Threshold” – пороги. С этим, если честно я пока не разобрался. Для чего это?
“Deinterlace” и “Blend”- вообще-то понятно для чего это, но не знаю, у меня почему-то выбор этих параметром на качество изображения выходного файла сильного влияния не оказывал, только время обработки увеличивалось. Может быть, что это не так важно для выбранного видео кодека (DivX 3.11a). Возможно я и ошибаюсь, но… по крайней мере галочек в этих окошках у меня не стоит. Как поступать вам – это ваше решение!
В длинном окошке, ниже “Deinterlace” и “Blend” я выбрал строку “No Frame Rate Adjustment”. Объясню почему. При записи фильма мы имеем частоту кадров 25, и выбранный параметр эту частоту сохраняет и в выходном файле. А это очень важно, чтобы изображение в сжатом виде не дергалось, и движения были плавными.
Правее – очень интересные параметры! Благодаря им мы и можем получить выходной файл нужного нам размера.
“Hyper Scale” выберет оптимальное разрешение по вертикали, при выбранном процентном отношении (если конечно в окошке под “Hyper Scale” у вас выбран “Scale By Percent”, а можно выбрать также в пикселях или вообще отменить данный параметр) к разрешению в исходном файле по горизонтали. У меня выбрано в процентах, хотя удобней все же, думаю, именно в пикселях.
Этим параметром как раз и можно влиять на размер выходного файла. Ведь не для кого не секрет, что чем меньше разрешение – тем меньше размер. Здесь, правда, важно не переусердствовать – ведь нам же важно так же качество картинки!
Расскажу немного, как я «играюсь» с процентами.
Будем иметь ввиду, что мы записали фильм с канала «Боевик». Обычно все фильмы там идут с хорошим разрешением (720х576). Так вот, если поставить «89%», то получим в итоге 640х480, если «55%» - 384х288 (при выбранных параметрах “Left Crop” и “Right Crop” по «8»). Тут вам предстоит подумать, какой процент вам выбрать (или, если вы используете параметры в пикселях, какое разрешение поставить). Для себя я заметил, что если фильм по времени до 1ч. 40 мин., то лучше использовать 640х480 или «89%», а если продолжительней, то разрешение следует уменьшать, чтобы сохранить качество картинки не уменьшая битрейт, о котором я расскажу ниже! Например, записав фильм 1ч. 55мин. я использовал «55%» т.е. 384х288. Процентами и пикселями здесь тоже надо управлять с умом, чтобы не получить изображение «неправильной» (в смысле – нестандартной) формы.
Ниже, в настройках “Video Codec Settings”, выбираем в окошке “Normal One Pass Codec (One Pass)”. Здесь же вы можете выбрать и использовать в дальнейшей работе и внутренний кодек или количество проходов. Я же буду говорить о том, каким образом это делаю я. Итак, теперь выберем сам кодек видео сжатия кнопкой “Select Video Codec Defaults”. В нашем случае – это “DivX MPEG-4 (Low-Motion)”. Можно конечно выбрать и “…(Fast Motion)” – сжиматься будет быстрее, но качество все же будет лучше в первом варианте! В настройках самого кодека можно в принципе ничего не менять, по умолчанию битрейт там стоит «910» и это вполне нормальный режим. Скажу лишь, что уменьшением этого параметра вы получите более компактный выходной файл, но с ухудшением качества картинки, а с увеличением наоборот. Это уже понятно.
“Compression control” я оставляю «100». С настройками кодека, пожалуй все…
Продолжим настройки “Video Options”
Снизу справа есть окошко “Encode Color Space”. Здесь я поставил “RGB 32”.
Выше правее – окошко “Scale Filter Type”. Здесь я выбираю в основном “HQ Bicubic” или (что уже не часто) “HQ Bilinear”. Скажу, что этот параметр также весьма влияет на качество картинки.
Параметр “Force Output Dimensions…” у меня включен.
Ну вот и все с Видео настройками…
C) Advanced Video Options
Используются для настроек внутреннего кодека.
А поскольку мы используем внешний, я опущу пояснения по этой вкладке.
D) Audio Options
Здесь, для использования внешнего аудио кодека нужно снять галочку с “Use Lame Encoder”. Все параметры ниже при этом должны затемниться. Поставить галочку на “Process Audio” (если она не стоит), в окошке ниже у меня стоит “No Normalize” и еще ниже “Normalize Audio To “98” Percent” – эти параметры нужны, как я понял, для увеличения/уменьшения громкости звука в выходном файле.
Дальше выбираем аудио кодек кнопкой “Select Audio Codec Defaults”.
Нам нужно найти Формат: MPEG Layer-3.
В атрибутах выбираем битрейт и частоту, моно/стерео и объем на секунду времени.
Выбор здесь весьма большой. Скажу, что лучше всего искать строку с 48000Hz (во избежания каких либо проблем со сжатием и синхронизацией), хотя конечно это и не панацея. Смотрите только, что размер выходного файла, опять же, зависит и от этого параметра. Поэтому обращайте внимание на самый правый в строке параметр – чем он меньше тем меньше будет размер аудио части в выходном файле. Не забывайте также и о качестве звука (это уже частота и битрейт).
E) Subtitle Options
F) Chapter Options
Это опустим пока
G) Output Size Options
Проставьте здесь нужный размер выходного файла (или файлов, если их будет получаться несколько)
Ну вот наверно с настройками и все!!!
Нажимаем кнопку “Start”, которая после запуска процесса превращается в кнопку “Stop”, на главной панели и ждем! Сколько? Это зависит уже от возможностей вашего компьютера!
Кнопки на главной панели:
“Output” – позволяет воочию наблюдать на то, что сейчас происходит.
“Control” – позволяет (и это очень приятно) сделать паузу в работе, а затем, когда надо, продолжить, выставить приоритет, выключить программу после завершения работы, остановить процесс.
“Statistics” – позволяет наблюдать за прохождением процесса обработки в цифрах.
еще вариант
PVA -> MPEG4 HOW-TO TUTORIAL
Nvrsk:
ProgDVB- программа просмотра спутникового тв на компьютере (стабильно записывает PVA)
PVACut - резалка PVA (можно сразу повырезать ненужные видеокуски)
PVAStrumento - расчленитель/проверяльщик PVA
DVD2AVI - промежуточная утилита для подготовки проектов
VFAPI Reader Codec - создатель псевдо-AVI из D2V-проекта
WinAMP- мультимедиа проигрыватель
Cool Edit 2000- могучий звуковой редактор
VirtualDub - популярный бесплатный видеоредактор
внешние фильтрыдля VirtualDub - большая коллекция
внешний фильтр: Optimized 2D Cleaner - полезен для мультиков и расчистки грязного изображения
внешний фильтр: Field Delay & Time Based Deinterlacer - борьба с интерлейсом
внешний фильтр: Telecide - полезен, если изображение заинтерлейсено безсистемно
внешний фильтр: Wite Ballance - баланс белого, яркость, контрастность, цветность, etc. - всё в одном фильтре
подробнее с картинками:www.nvrsk.ru/sat/faq/
Запись DVD своими руками, с картинками
http://www.afanas.ru/video/DVD_easy.htm
Дока для утюгов "хочешь качество - DVD(pva)2SVCD + CCE"
Цель: pva-файл переконвертировать в SVCD.
Минимальные требования:
Комп с процессором, чем быстрее тем лучше 1шт.
Узер обслуживающий все это тоже хотя бы 1шт.
Записаный файл pva тоже хотя бы 1шт.
Проги:
DVD2SVCD 1.1.0 Build 1 bundle
www.dvd2svcd.org/
Cinema Craft Encoder2.5
www.cinemacraft.com/eng/download.html
PVAStrumento 2.0.xx (имено эту верию)
PVAStrumento
Порядок установки:
1. Устанавливаем прогу Cinema Craft Encoder2.5
standalone...
И по не обходимости прогоняем после установки exe файл самой проги патчем.
2. Устанвливаем прогу DVD2SVCD 1.1.0 Build 1 bundle.
Инсталируем все.
Создаем в дирекции программы DVD2SVCD новую дирекцию с название (что вам в голову взбредет) например "Test".
Забросьте pva-файл туда, который вы хотите конвертировать в SVCD.
3.Распаковываем PVAStrumento 2.0.23a в дирекцию DVD2SVCD.
4.Запускаем программу DVD2SVCD и делаем следующие настройки:
а) Открываем закладку "Encoder" и ставим галочку на Cinema Craft Encoder и возможно указываете путь к "cctsp.exe" в дирекции CINEMA...
В поле "Video Encoding Mode" устанавливаем Multipass VBR и Number of passes 2.
б) Открываем закладку "PVA" и в верхнем оконе и указываем путь к cPVAS.exe из дирекции "pvas2023a\cmdshell\" не GUI!!!
в) Открываем закладку "Misc."
г) убираем галочку с окна " Don't delete any files"
д) "Output file type" MPEG2
е) "Input file type" DVB(pva)
ж) открываем закладку "Default output folder", "Set default output folder" и указываем путь к дирекции "Test".
з) В закладке "CD Image" ставим галочку на "Don't make images"
5. Открываем закладку "Conversion".
Грузим наш pva-файл и жмем кнопку "GO".
Запрос подтверждаем.
Все поехало!!!
Эпилог:
Будут твориться чудеса, выскакивать на втором и третьем этапах окна сами заполняться и показывать всякие цыфры.
Умоляю, прочь ламерские руки от клавы!!!
Как увидите в окне лог что все готово, вам разрешено закрыть прогу. И в дирекции "Test" увидите готовый мпг файл ( и много другого мусора типа текст файлов и логов, которые вам надо будет ручками удалить).
Не знаю придется вам резать файл или нет, пока оставлю эту тему открытой, такого большого файла я не делал.
Для начала попробуте с 100МБ для тренировки.
Резанье файлов добавлю в следущей версии доки.
Жгете файл как SVCD например вртитер программой НЕРО и наслаждайтесь...
В общем, я остался очень доволен качеством файла.
P.S.
Отдельное спасибо Монарху за помощь.
Copyright © 2002-2003 Kamen987
Хроший софт для конвертировании в формат SVCD, DVD
Canopus ProCoder: функциональные возможности на русском
1.rar 2.rar 3.rar 4.rar 5.rar 6.rar 7.rar 8.rar 9.rar 10.rar
(17,512,745 байт в 6 файлах)
Решение проблемы открытия mpg файлов в Canopus ProCoder и TMPGEnc
LSA'T: Основная проблема это установленные бесконтрольно видео кодеки т.е. как повелось иначе называть "зоопарком" Некоторые из которых не дружат друг с другом и мешают работать программам.
1. Для начала должен быть установлен Canopus ProCoder, а так же MyTheatre и ProgDVB, думаю уже стоят.
2. Ищем в C: \Windows\System32
lmpgad.ax
lmpgspl.ax
lmpgvd.ax
это кодеки Ligos те, что устанавливаются с Canopus ProCoder, можно удалить, так как часто являются причиной некорректной работы приложений, хотя в нашем случае они роли не играют.
3.Ищем, могут лежать в C: \Program Files\Mpeg2,
SonicDVBVideo.ax
claud.ax
могут быть и на других логических дисках
при условии если они были зарегистрированы там однозначно удаляем или если нужны просто меняем их место нахождения на винчестере.
4. Если эти кодеки установлены из линка тот, что в Азбуке, то можно их не скачивать
mpgdec.ax
pva_dmx.ax
mpeg2dmx.ax
pvaaud.ax
mlcom.ax
5. Качаем
Cyberlink-InterVideo - для MyTheatre
Elecard - для ProgDVB
Разархировать и положить там где они у тебя будут всегда целёхонько лежать. Эти кодеки в основном нужны для работы выше перечисленных программ в режиме soft mode, а так же для просмотра записанных mpg, pva файлов и стабильной работы Canopus ProCoder.
6. Запустить в каталоге Cod_MT !Unregister_Filters.bat и в NewEDec20 unregister.bat. Затем там же запустить
!Register_Filters.bat и register.bat
7. Запустить Canopus ProCoder, открыть файл mpg. Может понадобиться перегрузить Windows.
Все это будет работать при условии, что при новой установке программ для SS1 не нужно выбирать установку и регистрацию кодеков.
Для MyTheatre для работы в soft mode нужен будет граф WinXP -Cyberlink, A-InterVideo.GRF на основе этих кодеков или создать самому , его необходимо положить в MyTheatre\Graphs.
Удачи, будут вопросы пишите в приват.
Большая коллекция линков по работе видео.
Последний раз редактировалось: lsat (Ср Сен 10, 2003 6:08 pm), всего редактировалось 8 раз(а)

Вернуться к началу |

lsat Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 702 Откуда: • From here •

Добавлено: Ср Июн 18, 2003 3:12 pm Заголовок сообщения: Азбука-6ч. |

СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В СПУТНИКОВОМ ТВ Спутниковые новости DiSEqC 1.2 позиционер (схема) Схема простого позиционера спутниковой антенны. Позиционер- это устройство управления спутниковой антенной. Оно позволяет запоминать направлений на разные спутники (до 99 каналов) вашей тарелки и затем нажатием одной кнопки заставлять вашу антенну повернуться на любой из спутников положение которого записано в памяти прибора.
скачать
ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СПУТНИКОВ для городов Украины и Молдовы
Эта статья предназначена для тех, кто еще только собирается купить спутниковую антенну или думает об усовершенствовании своей приемной установки. В этом случае перед будущим телезрителем встает закономерный вопрос - какое же оборудование ему надо покупать? Могу сразу сказать, что для получения ответа на этот вопрос Вам нужно найти для себя ответ на еще один вопрос - а что же Вы хотите смотреть?
Строим мультифид 36Е + 13Е + 5Е.
Как самому мультифид сделать?
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗГОТОВИТЬ ИНДИКАТОР СПУТНИКОВОГО СИГНАЛА
Установка и настройка спутниковой антенны.
Как выбрать спутниковую антенну.
Настройка "полярки" - это технология
Все что нужно знать о спутниковом телевидении и оборудовании. Кратко и доступно.
Почему в России используется круговая поляризация для спутникового вещания?
Как разместить 2 конвертора С-диапазона и Ku-диапазона на одной антенне с полярной подвеской.
Зачем нужны кольца на облучателе?
Зачем нужен специальный рассчитанный облучатель для каждого типа антенны?
Описание настройки полярной подвески.
Как устроен механический поляризатор, и для чего он нужен?
Можно ли использовать простой конвертор для приема цифрового спутникового телевидения?
Как сделать конвертор для приема линейной и круговой поляризации? Что такое круговая поляризация?
Что такое промежуточная частота (950 - 2150 мГц) и как ее рассчитать?
Что такое FEC, PID ......?
Можно ли использовать конвертор, предназначенный для приема линейной поляризации при приеме круговой...?
Какая антенна лучше прямофокусная или офсетная?
Как настроить антенну на спутник, с которого не принимается ни каких аналоговых каналов?
Где взять таблицу частот спутников?
Что такое генератор 22 кГц и зачем он нужен?
Как устроен актуатор?
Почему цифровой тюнер не может настроится автоматически на некоторые каналы и пакеты?
Oткрытые (FTA) цифровые спутниковые каналы
Кодированные в SECA/Mediaguard пакеты каналов
Кодированные в VIACCESS пакеты каналов
Кодированные в NAGRAVISION пакеты каналов
Кодированные в IRDETO/Betacrypt пакеты каналов
DVB FTA радио каналы
DVB FEEDs
DiSEqC - цифровое управление спутниковым оборудованием
"ОХОТА" новичков на Eutelsat W4 (36Е)
Словарь терминов спутникового ТВ
Actuator - Электродвигатель и привод для наведения антенны на различные спутники с помощью позиционера
ADC Analog-to-Digital Conversion - Аналого-цифровое преобразование
AF Aaupliiion Field - Поле адаптации
AFC Automatic Frequency Control - Автоматическая подстройка частоты в приемниках (АПЧ)
AGC Automatic Gain Control - Автоматическая регулировка усиления (АРУ)
Anlage - Установка, устройство
Audio Dе-Emphasis - Типы предыскажений аудио сигнала, используемые при передаче звука.
Audiobuche - Автоматический (для стерео ? парный) двухконтактный разъем
Autofocus - Устройство наведения на спутник, управляющее принятыми сигналами
AV (A\V) Audio/Video - Звук/Видеосигнал. Обозначение входа/выхода низкочастотного видеосигнала и его звукового сопровождения
AZ\EL - Азимутально-угломестная подвеска
Baseband - Основная полоса частот (на передачу ТВ-программы)
Bit Error Rate - Уровень ошибок при цифровой передаче
Bit Rate - Скорость цифровой передачи, измеряемая в бит/с
B-MAC - Версия MAC стандарта, используемого в США.
Brennpunkt - Фокус (оптический)
Business Television - Корпоративное спутниковое телевидение
BАТ Bouquet Association Table - Таблица групп программ. Содержит информацию о группировке программ по определенной тематике: Спорт, Фильмы, Музыка и т.д.
BВС World Service - Всемирная служба новостей (ВВС ? British Broadcasting Corp.)
Carrier - Несущая – центр частотного диапазона передаваемого аналогового сигнала (радио, телевизионного или телефонного)
CAT Condition Access Table - Таблица условного доступа. Содержит PID-ы всех сообщений условного доступа для платных программ
C-band - Диапазоны частот 3,40 – 5,25 и 5,725 – 7,075 ГГц
CDMA Code Division Multiple Access - Множественный доступ с кодовым разделением
CI Common Interface - Стандарт интерфейса для подключения CAM-устройств (Irdeto, Viaccess, CryptoWorks) к цифровым приемникам
Cinch - Двухконтактный разъем (для стерео ? две пары) в звуковом канале. Применяется в немецкой и американской аппаратуре
Clone Card - Карточка для просмотра кодированных ТВ-программ
C/N Carrier to Noise Ratio - Соотношение сигнал/шум в принимаемом диапазоне, измеряемое в децибелах (db)
Codec - Система кодирования/декодирования в цифровой передаче
CАМ Condition Access Module - Модуль условного доступа
DBS Direct Broadcasting Satellite - Спутниковые системы непосредственного (прямого) телевизионного вещания (НТВ)
Decoder - Декодер - устройство для преобразования закодированного аналогового телевизионного сигнала (изображения) в исходный вид
Direktstrahtiler Satelliten - Спутниковые системы непосредственного (прямого) телевизионного вещания (НТВ)
DiSEqC Digital Satellite Equipment Control - Стандарт управления различным ведомым спутниковым оборудованием - LNB, переключателями, поляризаторами, позиционерами и т.п.
D-MAC/D2-MAC - Европейские версии MAC-стандарта
Dolby AC-3 - Альтернативная система передачи звука обеспечивает многоканальную передачу в формате Dolby Surround Digital 5+1 каналов (384 Кбит/с)
Downlink - Путь радиосигнала от спутника до приемной антенны
DPLNB Dual Polarizes Low Noise Block - Двухполяризационный малошумящий конвертор
DSR Digitales Satelliten Radio - Цифровое спутниковое радио
DTS Decode Time Stamp - сетка времени декодирования. Определяет порядок декодирования кадров MPEG-2 потока
DVB Digital Video Broadcasting - Общий международный стандарт цифровой передачи мультимедиа. Для спутниковых систем – DVB-S
DX-ер - Радиолюбитель
EIRP Effective Isotropic Radiated Power - Эффективная изотропно-излучаемая мощность
EIT Event Information Table - Таблица событий ТВ. Содержит информацию о событиях в программе - начале фильма, продолжительности и т.п.
EMM Entitlement Management Message - Сообщение условного доступа. Содержит информацию для CAM, обеспечивающего просмотр платных программ
ECM Entitlement control message - Сообщение управления доступом: информация системы условного доступа, содержащая определенные кодовые слова или другие параметры шифрования
Enhanced - приемник - Приемник с расширенной полосой по промежуточной частоте, приспособленный для приема сигнала во всем Ku-диапазоне.
Enhanced LNB - LNB с гетеродином 9,750 МГц приспособленным для приема сигналов в более широкой полосе Ku-диапазона.
EOC Edge of Coverage - Граница области обслуживания спутника
EOL End of Life of the satellite - Ресурс спутника – расчетный период времени работоспособности спутника
EPG Electronic Programme Guides - Электронное расписание программ. Строится на основе Таблицы Дата/Время и Таблиц Событий ТВ для разных программ
ES Elementary Stream - Элементарный поток – неупакованный поток MPEG-данных
Eurocrypt D\D2-MAC - Версия стандарта для платных ТВ программ. Широко распространена в скандинавских странах. Система кодирования информации, применяется в формате MAC, для раскодирования которой требуется электронная карточка (Smart Саrd).
F/D - Соотношение фокусного расстояния и диаметра зеркала параболической антенны
FDMA Frequency Division Multiple Access - Множественный доступ с частотным разделением
FEC Forward Error Correction - Коррекция ошибок при передаче цифрового сигнала за счет передачи избыточных данных (кодов). Применяется пять типов избыточности - 0, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8
Feed horn - Облучатель – компонент антенны, улавливающий отраженный от поверхности антенны сигнал и передающий его в LNB
Flat plate - (Плоская антенная решетка) - Плоская антенна, обычно квадратной формы, используемая вместо параболической Плоская антенна, обычно квадратной формы, используемая вместо параболической
FM Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
Focal Length - Расстояние между облучателем и центром антенны
Focal Point - Точка, в которой сходятся и концентрируются отраженные от поверхности антенны сигналы
Footprint - Площадь земной поверхности (контурная карта ЭИИМ), на которой может быть принят спутниковый сигнал определенной мощности
FSS-Band - Полоса в Кu-диапазоне (10,7 - 12,75 ГГц), используемая для ФСС
F-коннектор - Стандартный разъем для подключения конвертора (LNB) к приемнику
Global Beam - Глобальный луч, эффективно покрывающий 1/3 видимой поверхности Земли
HDTV High Definition TV - Телевидение высокого разрешения, использующее увеличенное число строк на экране для большей четкости изображения
Hi-Fi High Fidelity - Устройство с высококачественным воспроизведением звука
Hub - Главная станция в сети спутниковой связи, через которую связываются удаленные терминалы
IF - Промежуточная частота. Сигнал между LBN и приемником, а также частота настройки приемника; стандартная – 950?1750 МГц.
IF-shifter - (АСТРА-конвертор) - Устройство для адаптации промежуточной частоты конвертора для расширения диапазона приема.
IRD Integrated Receiver Decoder - Спутниковый ТВ приемник со встроенным декодером
ITU International Telecommunication Union - Международный союз электросвязи (МСЭ)
IВА Independent Broadcasting Authority - Независимая вещательная ТВ-компания
IВА Independent Broadcasting Authority - Независимая вещательная ТВ-компания
JPEG Joint Picture Expert Group - Стандарт ISO для сжатия неподвижных изображений
J17 - Система предискажения звука
Ka-Band - Диапазоны частот 15,40 – 26,50 ГГц и 27,00 – 50,20 ГГц
Ku-Band - Диапазоны частот 10,70 - 12,75 ГГц 12,75 – 14,80 ГГц
LNA Low-Noise Amplifier - Предусилитель сигнала между антенной и приемником земной станции
LNB Low-Noise Block Downconverter - Устройство, объединяющее в себе LNA и понижающий конвертор (преобразующий принимаемые антенной сигналы в более низкий частотный диапазон), прикрепляемое к облучателю
MAC Multiplexed Analog Component - Система цветной видеопередачи на основе мультиплексирования компонентов аналоговых сигналов. Подтипы (A, B, C, D/D2) отличаются методом передачи аудио-сигналов и данных
MPEG Moving Picture Experts Group - Группа стандартов для сжатия и передачи аудио и видео сигналов (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, MPEG-7)
MPEG-1 Audio Layer 3 - Стандарт сжатия и передачи видео- и звукового сигнала без избыточности, применяемый в цифровых спутниковых системах и DVD
Multifeed - Устройство для крепления нескольких облучателей
Multiswitch - Устройство, применяемое в системах SMATV для независимого приема с общей антенны
MСРС Multi Channel Per Carrier - Несколько каналов на несущей частоте
Network ID - Сетевой идентификатор. Определяет, к какой сети (провайдеру/вещателю) принадлежит данный поток
NF Noise Figure - Номинальный уровень шума оборудования (LNВ или приемника), измеряемый в dB
NTSC National Television Standards Committee - Стандарт видео, принятый в США и адаптированный рядом других стран (525 строк, 60 Гц)
Offset - Офсетная антенна. Конструкция антенны с фокусом и облучателем, расположенными ниже центра рефлектора
PAL Phase Alternation System - ТВ-стандарт, разработанный в Германии (625 строк, 50 Гц)
Panda 1 - Система шумоподавления, разработанная Wegener Corp. Для обработки спутникового аудио-сигнала.
PAT Program Association Table - Таблица программ. Содержит PID-ы Таблиц Структуры Программы для всех программ, передаваемых в данном транспортном потоке
PCR Program Clock Reference - Поле эталонных часов программы – используется для подстроки эталонного генератора декодера
PES Packetised Elementary Stream - Упакованный элементарный поток – блок информации в транспортном MPEG-2 потоке. Используется как единица представления данных
PES Packetised Elementary Stream - Упакованный элементарный поток – блок информации в транспортном MPEG-2 потоке. Используется как единица представления данных
PID Packet Identificator - Идентификатор пакета – используется для выделения элементарных потоков из общего транспортного потока
PLL Phase-Locked Loop - Тип электронных цепей, используемых для демодуляции спутниковых сигналов
PMT Program Map Table - Таблица структуры программы - Содержит PID-ы всех компонентов конкретной программы – видео, звука, дополнительных данных
Prime-focus - Прямофокусная антенна. Конструкция антенны, фокус которой и облучатель расположены напротив центра рефлектора
PSI Program Specific Information - Специальная информация о программах - PAT и РМТ, САТ и ЕММ
PTS Presentation Time Stamp - Метка времени отображения – определяет порядок отображения/воспроизведения кадров
QPSK Quadrature Phase-Shift Keying - Квадратурная фазовая модуляция. Система модуляции спутниковых сигналов, использующая 4 состояния фазы несущей
Rain Outage - Уменьшение уровня принимаемых сигналов в Ku и Ka диапазонах в период сильных атмосферных осадков
RCA-разъем “Колокольчик” - Разъем для подключения внешней аппаратуры (аудио и др.).
Reed-Solomon code - Код Рида-Соломона - Обеспечивает коррекцию ошибок в блоке
RS232C - Стандарт последовательного интерфейса для подключения оборудования передачи данных
SCART-разъем - 21-контактный штыревой разъем для подключения внешних устройств к видео-оборудованию
SCPC Single Channel Per Carrier - Один канал на несущей частоте
Scrambler - Устройство для кодирования видео и аудио сигналов, применяемое для авторизованного просмотра платных (закрытых) спутниковых каналов
SDT Service Description Table - Таблица описания сервисной информации. Описывает различную дополнительную информацию, передаваемую в транспортном MPEG-2 потоке
Secam - Система цветного телевидения, разработанная во Франции и применяемая в России (625 строк, 50 Гц). Не совместима с PAL и NTSC
SI Service Information - Сервисная информация – служебная информация, содержащаяся в сервисных таблицах PAT, PMT, CAT и сообщения
Skew - Точная подстройка
Smart card - Электронная карточка-ключ размером с обычную банковскую карту, вставляемая в декодер для просмотра закрытых платных каналов
SMATV - Система спутникового телевидения коллективного пользования, обеспечивающая независимый прием различных каналов с одной общей антенны
S/N Signal to Noise Ratio - Соотношение мощности сигнала и мощности шума, измеряемое в dB
Solar Outage - Ухудшение условий приема сигнала в период времени, когда Солнце находится вблизи прямой, соединяющей спутник и антенну
Splitter - (Сплиттер) - Устройство для разделения сигнала на 1-й промежуточной частоте
SR Symbol Rate - Скорость передачи, которая выражается в тысячах символов в секунду
TDMA Time Division Multiple Access - Множественный доступ с временным разделением
TDТ Time/Date Table - Таблица Время/Дата – используется для передачи информации точного времени
Threshold - (Статический порог) - Понятие, определяющее чувствительность приемника, измеряемую в децибелах: чем ниже, тем чувствительнее
Transponder - (Транспондер) - Устройство, входящее в состав оборудования спутника, принимающее с Земли и ретранслирующее на Землю радиосигналы ТВ-каналов
TS Transport Stream - Транспортный поток – Общий информационный поток данных
TVRO Television Receive Only Terminals - Терминал для приема спутникового ТВ
Uplink - Путь радиосигнала от передающей антенны с Земли до спутника
VideoCrypt - Система кодирования сигнала в аналоговом вещании
VSAT Very Small Aperture Terminal - Небольшой приемо-передающий спутниковый терминал (диаметр антенны 1,2 – 2,4 м)
Wideband - Расширенный диапазон частот
Widescreen - Широкий формат экрана/ТВ-сигнала, дающий картинку с отношением ширины к высоте 16:9 (в отличие от обычного 4:3)
Автофокус - Функция автоматической настройки антенны по максимальному уровню сигнала
Актюатор - Электродвигатель и привод для наведения антенны на различные спутники с помощью позиционера
АСТРА-конвертор - Устройство для адаптации промежуточной частоты конвертора для расширения диапазона приема.
Аудио шумопонижение - Встроенная система подавления шума, используется для улучшения качества звука
Возможность переименования программ - Функция перепрограммирования названия программ в ресивере для удобства их поиска и идентификации.
Геостационарная орбита - Орбита, используемая телевизионными спутниками на высоте около 36 000 км, на которой спутники совершают полный оборот за 24 часа, оставаясь при этом в неподвижности относительно земной поверхности
Гетеродин LNB - Устройство, вырабатывающее синусоидальный сигнал, используемый для переноса спектра "вниз" (с понижением частоты).
Диапазон звуковой поднесущей (МГц) - Диапазон аудиочастот, которые может обработать ресивер
Диапазон изменения частоты гетеродина LNB (ГГц) - Определяет возможность совместимости с различными типами LNB (enchanced 9.75 ГГц, standard 10.00 ГГц, DBS 10.75 ГГц, Telecom 11.475 ГГц)
Диапазон настройки UHF канала - Номера каналов ТВ, которые могут использоваться для просмотра спутниковых программ.
Запоминание расстройки по поляризации на каждом канале - Возможность подстройки угла поляризации для каждого канала с последующей автоматической подстановкой при переключении программ
Луч - Условное понятие, определяющее распределение передаваемой со спутникового транспондера энергии по земной поверхности
Плавная регулировка частоты гетеродина - Позволяет в удобной форме компенсировать неточности заводской настройки LNB
Плоская антенная решетка - Плоская антенна, обычно квадратной формы, используемая вместо параболической
Позиционер - Устройство, управляющие актюатором
Полоса - Диапазон частот, занимаемый сигналом или присущий данному оборудованию
Поляризатор - Устройство, определяющее тип полярности принимаемого сигнала в зависимости от управляющего сигнала
Поляризация - Свойство радиосигнала, позволяющее различать сигналы похожих частот и передавать больше сигналов в пределах имеющейся полосы. Бывает линейная (вертикальная/горизонтальная) и круговая (левая/правая) поляризация
Полярная подвеска - Подвеска антенны, позволяющая перенацеливать антенну со спутника нa спутник.
Ресивер - Приемник (receiver)
Родительский ключ - Возможность закрывать каналы и программные функции при помощи пароля
Сплиттер - Устройство для разделения сигнала на 1-й промежуточной частоте
Статический порог - Понятие, определяющее чувствительность приемника, измеряемую в децибелах: чем ниже, тем чувствительнее
Тоновый переключатель 22 kHz - Сигнал 22 кГц для управления внешними устройствами (конвертором, переключателем и т.д.)
Транскодер - Устройство для преобразования одного телевизионного формата в другой (например, PAL-SECAM)
Транспондер - Устройство, входящее в состав оборудования спутника, принимающее с Земли и ретранслирующее на Землю радиосигналы ТВ-каналов
Частотный диапазон на входе тюнера (МГц) - Диапазон частот, с которыми может работать ресивер
Число входов LNB - Количество СВЧ-разъемов на задней панели ресивера для подключения LNB
Число каналов - Количество теле- и радиопрограмм, которые могут быть запомнены в спутниковом приемнике
Число картоприемников - Количество слотов или CAM для декодирующих карт (Smart Card)
Число позиций позиционера - Количество дискретных положений антенны, которые поддерживает позиционер
Ширина полосы промежуточной частоты (МГц) - Возможные значения переключаемого диапазона изменения частоты видеосигнала
ЭИИМ - Эффективная изотропно-излучаемая мощность
Экран 16:9/4:3 - Возможность переключения режимов просмотра 16:9 и 4:3
Последний раз редактировалось: lsat (Вт Сен 09, 2003 4:02 pm), всего редактировалось 5 раз(а)

Вернуться к началу |

lsat Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 702 Откуда: • From here •

Добавлено: Ср Июн 18, 2003 3:23 pm Заголовок сообщения: Азбука-7ч. |

О Блокировке SS2 Прежде всего - блокировка - условный термин. На самой карте аппаратно ничего не блокируется! Блокировка карты происходит при записи в ее EEPROM (электрически перепрограммируемое ПЗУ) 24C08, софтом версии 4.1.5 и выше, некоторой метки - ISP_key, соответствующий EON. При наличии этой метки стартующий софт версий 4.1.4 и выше (сам софт 4.1.4 карту не блокирует) проверяет определенные записи в реестре, которые появляются при первой активации подписки EON. Если их нет, то софт считает карту неактивированной и блокирует в софте работу с мультикаст-потоками. Мультикаст же обязательно требуется для работы сервиса SkyBuster, предоставляемого EON (потому и блокируется).
Следствием этого являются симптомы:
не определяется название сети в поле "Network" программы Setup4PC. (Правда многие вещатели не формируют это название в служебных пакетах транспортного потока).
при сканировании ТВ-каналов сигнал находится, но каналы не определяются, пишет "No PAT data".
не работает программа TV4PC.
также не работает MPEG-4 стриминг (EON и OpenSky).
Функционирование юникаст-сервисов не нарушается! Также не пропадает способность карты настраиваться на транспондер.
Как исправить последствия блокировки.
Ни в коем случае не использовать патчи типа ss2unlock.reg. Эти патчи прописывают в реестр ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\B2C2, Inc.\Install\Id=dword:00000001
Откатиться до драйверов 4.0.1. Они не реагируют на поле ISP_key в eeprom
Перепрограммировать eeprom, очистив эту метку. Требуется программатор.
Изначально заблокировать возможность записи в eeprom, перепаяв вывод 7 (WP) на микросхеме.
И наконец очевидный вариант. Не проще ли отключить проверку ключа ISP_key в самих драйверах? Наш соотечественник HiddenMask сделал это. Используйте его патч SkyNET_patch_2.zipдля драйверов 4.2.2 и наслаждайтесь работой своей карты.
источник http://www.gs.ru/
Все о плагине FileGraber!
Итак: модули FileGraber и Pid scaner разархивируются в подкаталог Modules, который есть в папке ProgDVB.
Запускаем ProDVB - становимся на канал, иконка которого в виде зеленой или красной шахматной доски (канал с данными).
Смотрим качество и уровень- если все ОК-дальше.
Запускаем Сервис\PIDscaner\Опции(установим верхний предел PIDов до 3500 - может кто-то знает верхний предел, но у меня чисто от фонаря. Сделал такие изменения после того, как узнал PID у EON на Eutelat W3) - Сканируем! - Жмите копировать. Запускаем модуль FileGraber. Нажимаем New, вводим название канала, PIDы. Потом не забывайте выбрать из вьпадающего списка только что введенный канал, так как модуль остается на предыдущем канале, а введенный перемещается в конец списка. Жмем СТАРТ! И понеслось: если в левом и правом окошке цифры меняются - все хорошо, если только в левом- поток наверняка кодирован. Если ни в левом ни в правом - не на том канале.
Помогите разобраться с файлами настроек транспондеров и каналов! Хочется совместными усилиями создать файлы для сканирования всех инет-провайдеров на доступных спутниках.
Вот что у меняполучается:
0050.ini:
begin
[SATTYPE]
1=0050
2=Sirius 2, 3
[DVB]
0=3
1=11727000,H,27500000,1,100,72
2=12015000,V,27280000,-1,0,0
3=12380000,H,27500000,2,100,67
end
Здесь-51=12663000,H,22000000,1115,100,70
Значит-номер по порядку=частота поляризация,SR,транспондер(почему 1115 а не 115),не знаю что, не знаю что.
0070.ini:
begin
[SATTYPE]
1=0070
2=Eutelsat W3
[DVB]
0=5
1=11262000,H,27500000,195,100,69
2=11449000,V,27500000,3090,100,74
3=11513000,H,27500000,50300,100,37
4=11554000,H,27500000,50500,100,62
5=12520000,V,4000000,4478223,26,0
end
0100.ini:
begin
[SATTYPE]
1=0100
2=Eutelsat W1
[DVB]
0=3
1=11473000,V,33300000,50200,100,48
2=11526000,V,30000000,1088,51,33
3=12704000,H,2963000,-1,0,0
end
На Hotbird не сканируется.
0192.ini
begin
[SATTYPE]
1=0192
2=Astra 1A,1B,1C,1E,1F,1G,1H
[DVB]
0=7
1=10773000,H,22000000,1053,100,75
2=10862000,H,22000000,1059,100,81
3=12545000,H,22000000,1107,100,51
4=12604000,H,22000000,1111,100,51
5=12663000,H,22000000,1115,100,59
6=12722000,H,22000000,1119,100,54
7=12728000,V,22000000,1120,100,48
end
0360.ini
begin
[SATTYPE]
1=0360
2=Eutelsat W4
[DVB]
0=5
1=11668000,H,2356000,-1,0,0
2=12284000,V,2170000,-1,0,0
3=12301500,V,2170000,-1,0,0
4=12303000,V,2170000,-1,0,0
5=12560000,V,1880800,-1,0,0
end
1.???? подскажите что не так!! как Eutelsat W4 настроить, чтоб ловить ОТИК и других из EutelsatW4
2.может у кого есть полностью все возможные транспондеры (с фидами), прописанные в ini- файлы
3.что обозначают последние 3 цифры и где искать их значения?
Создал новую папку для FileGrabera (ProgDVB только с FG и diseq-плагином), с вышеуказанными настройками отсканировал последовательно все мне доступные спутники и вот что получил (это еще не все, я думаю, но немало):
-------
Astra (канал t-dsl-proxy1 10773000 H 22000) Pid 253 -@ T-DSL via Satellit
Astra (канал t-dsl-VPN1 10773000 H 22000) Pid 253 -@ T-DSL via Satellit
Astra канал BySky (10773000 H 22000) Pid 253 -@T-DSL via Satellit
-----
EutelsatW3/Eutelsat/почти все каналы -2600,3010,3012,3013,3021,3022 - пробуйте
EutelsatW3/OpenmuxIpGateway/EON/pids-2600,3010,3012,3022
EutelsatW3/OpenmuxIpGateway/Internet/pids-3010,3012,3013,3021,3022 (неплохая скорость на 3010 PIDe)
EutelsatW3/NotDefined/Sid-1310-TID-50500/pids-1301,1327
EutelsatW3-(NotDefined-noname SID=1310 TID=50500(PID-1327-Proxy)
EutelsatW3-(NotDefined-noname SID=1320 TID=50500(PID-1327-Proxy)
EutelsatW3-(NotDefined-noname SID=1490 TID=50500(PID-1327-Proxy)
EutelsatW3-(NotDefined-noname SID=1500 TID=50500(PID-1327-Proxy)
EutelsatW3-(NotDefined-noname SID=12 TID=3090(3010,3012,3013,3021)
EutelsatW3-(NotDefined-noname SID=13 TID=3090(3010,3012,3013,3021)
EutelsatW3/EmptyName/LinkStar/pids-1301,1327
---
IntelSat904-Mir-Teleport-CmBx(HeliosNet)-3456
---
Amos1-ScopusProvider-SpaceGate (647,648,649)
--
EutelsatW1-Divona-Internet(105,106,107,1020)скорость неплохая но много арабов (меня это даже пугает: арабов в европе больше чем европейцев, судя по сат-инету)
EutelsatW1-Divona-Internet-2ways (105,106,107,1020)
а также другие в єтой папке (105,106,107,1020)
--
Sirius - в папке с украинским каналами найдете канал DATA с пидом 518
Bizar - и так все знают. Лучшей скорости не видел!!!!!
--
Огромное спасибо to UglyAdmin!!!!! Ты самый крутой по перехвату Sat-Inetа во всем мире!!!!
Туча фидов
Satellite Enthusiasts
38 updates on June 01 2003
Details___ This chart is for internal contributor use and aids in finding new broadcast frequency locations
Contributions___ From UFeedO alliance, the very best satellite frequency contributors around Europe
Note___ Reproduction strictly prohibited, link to http://www.satelliteenthusiasts.com/it is easier
External Links___ Feedlandia, Feedsat, Lyngsat
89.8° East » Yamal 102
3471MHz Right SR2900 FEC3/4
3796MHz Left SR5400 FEC3/4 - Helios Net
76.5° East » Apstar 2R
4122MHz Horizontal SR3905 FEC1/2 - Penta Media
75.0° East » LMI 1
3640MHz Vertical SR30000 FEC7/8
72.0° East » PAS 4
4120MHz Vertical SR20000 FE3/4 - SkyVision
11455MHz Vertical SR2170 FEC3/4 - Harmonic Data Systems
(11455MHz Vertical SR4132 FEC3/4 ceased)
11634MHz Horizontal SR2205 FEC7/8
12684MHz Vertical SR2892 FEC3/4
(12692MHz Vertical SR2231 FEC7/8 - Penta Media ceased)
12692MHz Vertical SR2480 FEC7/8 - Penta Media
12724GHz Vertical SR14332 FEC5/6 - SkyVision
(12735MHz Vertical SR10000 FEC5/6 ceased)
70.5° East » Eutelsat W5
10957MHz Vertical - Spike
11304MHz Horizontal SR20000 FEC3/4
11328MHz Horizontal - Spike
11453MHz Vertical SR2168 FEC3/4
11465MHz Horizontal - Spike
11562MHz Vertical - Spike
NEW 12673MHz Horizontal - Spike
12730MHz Vertical SR10000 FEC5/6
68.5° East » PAS 10
3751MHz Horizontal - Spike
11154MHz Horizontal SR3029 FEC3/4
(11170MHz Horizontal SR26666 FEC7/8 ceased)
11170MHz Vertical SR26650 FEC5/6 - World Online
11584MHz Horizontal SE6620 FEC7/8
(12535MHz Vertical SR5000 FEC1/2 ceased)
NEW 12535MHz Vertical SR5000 FEC3/4
12552MHz Vertical SR5000 FEC1/2
12559MHz Vertical SR3615 FEC3/4
12570MHz Vertical SR2500 FEC1/2
12592MHz Vertical SR2711 FEC1/2
12625MHz Horizontal SR2500 FEC1/2
12716MHz Horizontal SR17803 FEC5/6 - MenaSat
64.0° East » Intelsat 906
(11125MHz Vertical SR9763 FEC1/2 ceased)
11130MHz Vertical SR17090 FEC2/3
60.0° East » Intelsat 904
11045MHz Vertical SR1490 FEC3/4
11150MHz Vertical SR5000 FEC3/4
11473MHz Vertical SR1490 FEC3/4
11485MHz Vertical SR1490 FEC3/4
11524MHz Vertical SR10000 FEC3/4 - Helios Net
NEW 11642MHz Vertical SR31000 FEC7/8
57.0° East » NSS 703
11074MHz Vertical SR1488 FEC3/4
11079MHz Vertical SR1499 FEC3/4
11099MHz Vertical SR1488 FEC3/4
11104MHz Vertical SR2552 FEC7/8
(50.0° East » Anatolia 1 ceased)
(11160MHz Vertical SR37500 FEC3/4 - SkyVision ceased)
(11169MHz Vertical SR30000 FEC3/4 ceased)
(11458MHz Vertical SR2798 FEC7/8 ceased)
(11458MHz Vertical SR3959 FEC7/8 ceased)
(11458MHz Vertical SR3998 FEC7/8 ceased)
(11464MHz Vertical SR2907 FEC3/4 ceased)
(11470MHz Vertical SR24588 FEC3/4 ceased)
(11470MHz Vertical SR32360 FEC3/4 ceased)
(11514MHz Vertical - Spike ceased)
48.0° East » Eutelsat 2F2
10967MHz Vertical SR24989 FEC3/4
(11056MHz Horizontal SR11157 FEC7/8 ceased)
(11056MHz Horizontal SR29300 FEC3/4 ceased)
(11057MHz Vertical SR26040 FEC5/6 ceased)
(11057MHz Vertical SR29300 FEC5/6 ceased)
11090MHz Vertical SR29291 FEC5/6
11142MHz Horizontal SR22429 FEC7/8
(11168MHz Horizontal SR9815 FEC1/2 ceased)
(11182MHz Horizontal SR13090 FEC1/2 ceased)
11191MHz Vertical SR2907 FEC3/4
11554MHz Horizontal SR30000 FEC5/6 - Irankhodro, GTC, Shokoofa, Negarestan, Pana, Parscom, Irost
(11585MHz Vertical SR9815 FEC2/3 ceased)
11626MHz Vertical SR13327 FEC7/8
11655MHz Vertical SR29757 FEC7/8
11680MHz Horizontal SR13087 FEC1/2
(12528MHz Horizontal SR11636 FEC3/4 ceased)
12549MHz Vertical SR7478 FEC7/8
12574MHz Vertical SR16203 FEC7/8
(12581MHz Vertical SR27900 FEC7/8 - Broadlogic ceased)
(12594MHz Vertical SR4089 FEC2/3 ceased)
12549MHz Vertical SR7478 FEC7/8
47.5° East » Europe Star B
12467MHz Vertcial SR9143 FEC 7/8
45.0° East » Europe Star 1
11454MHz Vertical SR4362 FEC7/8
11532MHz Vertical - Spike
11568MHz Vertical - Spike
11576MHz Vertical SR1481 FEC3/4
11623MHz Vertical SR1003 FEC7/8 - Satvision UK
(11623MHz Vertical SR3320 FEC5/6 - Satvision UK ceased)
(11643MHz Vertical SR2168 FEC3/4 - Network ceased)
(11643MHz Vertical SR2998 FEC3/4 - Network ceased)
11649MHz Vertical SR2168 FEC3/4 - Network
12598MHz Vertical SR4444 FEC3/4
12628MHz Vertical - Spike
12697MHz Vertical - Spike
44.0° East » Thuraya 1
Confirming data... wait
42.5° East » New Sat 1
3920MHz Horizontal SR28931 FEC3/4
(3960MHz Horizontal SR4339 FEC3/4 ceased)
3960MHz Horizontal SR5828 FEC7/8
4000MHz Horizontal SR28931 FEC3/4
42.0° East » Eurasiasat 1, Turksat 1C
11178MHz Vertical - Spike
11190MHz Vertical SR1443 FEC3/4
11642MHz Vertical - Spike
11892MHz Vertical SR4433 FEC2/3 - Alcasat
12516MHz Horizontal SR8798 FEC3/4
(12533MHz Horizontal SR3598 FEC5/6 ceased)
(12533MHz Horizontal SR6666 FEC 3/4 - . and 11 ceased)
40.0° East » Express A1R
NEW 4140MHz Right SR1085 FEC1/2 - 4142 1 ns
NEW 11523MHz Vertical SR2478 FEC7/8
NEW 11626MHz Vertical SR4340 FEC3/4
11636MHz Vertical SR2168 FEC3/4
36.0° East » Eutelsat W4
(10966MHz Vertical SR5707 FEC3/4 - Watchdog, LabNet, IGT Net, Delta Telecom, DT Azeronline, KBI Hellas, Iran Central, Al Sabah United, Seri, DT Nakhichevan ceased)
(10966MHz Vertical SR6427 FEC3/4 - Watchdog, LabNet, Delta Telecom, Ethernet Keep Alive, Unicast, Network ceased)
(10966MHz Vertical SR6427 FEC3/4 - Watchdog, Datak Beta 1, Xantic, Aldi, Buitenpost ceased)
10970MHz Vertical SR10124 FEC3/4 - Wathdog, LabNet, IGT Net, DT Azeronline, Iran Central, Zaiem, Seri, DT Nakhichevan, Nix Technologies, Al Sabah United
10975MHz Horizontal - Spike
(11003MHz Vertical SR4444 FEC3/4 ceased)
(11016MHz Vertical SR11097 FEC1/2 ceased)
11016MHz Vertical SR13067 FEC1/2
(11042MHz Vertical SR7232 FEC3/4 ceased)
11042MHz Vertical SR10712 FEC3/4
(11066MHz Vertical SR5100 FEC3/4 ceased)
11066MHz Vertical SR6666 FEC3/4
11076MHz Vertical SR2500 FEC2/3
(11080MHz Horizontal SR1666 FEC2/3 ceased)
11122MHz Vertical SR1500 FEC7/8
11179MHz Vertical - Spike occasional
11630MHz Vertical SR6010 FEC3/4 - Vsat Net SatXpress
(11651MHz Vertical SR4444 FEC3/4 ceased)
11658MHz Vertical SR3333 FEC2/3
(11665MHz Vertical SR2354 FEC3/4 - Mach 6 ceased)
(11677MHz Vertical - Spike ceased)
(11686MHz Vertical SR2354 FEC3/4 - Mach 6 ceased)
12535MHz Vertical SR2222 FEC1/2
12560MHz Horizontal SR18803 FEC 3/4
(12593MHz Vertical SR1480 FEC3/4 - Albacom Sat ceased)
(12646MHz Horizontal SR2222 FEC1/2 Estec Data Services ceased)
12646MHz Horizontal SR2222 FEC3/4
(12646MHz Horizontal SR4636 FEC1/2 Estec Data Services ceased)
(12646MHz Horizontal SR6858 FEC3/4 - E-Screen Digital Cinema ceased)
12650MHz Horizontal SR2222 FEC1/2 - Data1, Data2, Data3, Data4, Data5, Data6, Data
12686MHz Horizontal SR0554 FEC1/2
(12724MHz Horizontal SR3254 FEC2/3 ceased)
(12741MHz Vertical SR1481 FEC3/4 ceased)
34.5° East » Raduga series cluster
Confirming data... wait
(33.0° East » Eurobird 2 ceased)
(10955MHz Horizontal - Spike ceased)
(11054MHz Horizontal SR30000 FEC5/6 ceased)
(11677MHz Horizontal SR30000 FEC5/6 ceased)
31.3° East » Turksat 1B
11000MHz Vertical SR6910 FEC2/3
11559MHz Vertical SR10000 FEC3/4 - Barracuda
(11567MHz Vertical SR20000 FEC3/4 - Barracuda ceased)
30.5° East » Arabsat 2B
12620MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - StormSat
12661MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - FalconStream
28.5° East » Eurobird 1, Astra 2 series cluster
(11216MHz Vertical SR15995 FEC1/2 ceased)
11216MHz Vertical SR16737 FEC7/8
11256MHz Vertical SR27693 FEC7/8
(11292MHz Horizontal SR7832 FEC7/8 ceased)
(11304MHz Horizontal SR4338 FEC1/2 ceased)
NEW 11620MHz Horizontal SR27500 FEC2/3 - mSync
NEW 11680MHz Vertical SR27500 FEC2/3 - Alphameric
(12525MHz Horizontal SR14650 FEC2/3 - Sat Speed ceased)
(12530MHz Vertical SR3333 FEC1/2 - SiMPLE, ELEARN ceased)
(12542MHz Vertical SR2221 FEC3/4 - DATA, DATA ceased)
12542MHz Vertical SR2221 FEC3/4 - SiMPLE, DistLearn
12558MHz Vertical SR1488 FEC 3/4
(12692MHz Horizontal SR4340 FEC1/2 - NMS ceased)
12720MHz Horizontal - Spike
26.0° East » Arabsat 3A
Confirming data... wait
24.2° East » Astra 1D
(10744MHz Horizontal SR22000 FEC5/6 - TDSL ceased)
10861MHz Horizontal SR22000 FEC5/6
11012MHz Horizontal SR27122 FEC1/2
NEW 11475MHz Vertical SR30000 FEC7/8 - AN-FIXSTRM, AN-VARS TRM, AN-MPTS, AN-HIS
23.5° East » Astra 3A
Confirming data... wait
21.5° East » Eutelsat 2F3
10955MHz Vertical - Spike
(10966MHz Horizontal SR22500 FEC5/6 ceased)
(10972MHz Vertical SR17450 FEC1/2 ceased)
10977MHz Horizontal SR30730 FEC5/6 - SkyVision
(10977MHz Horizontal SR32550 FEC3/4 ceased)
(10977MHz Vertical SR17774 FEC1/2 ceased)
(10981MHz Horizontal SR30000 FEC5/6 ceased)
10995MHz Vertical SR2615 FEC 5/6
(10995MHz Vertical SR2615 FEC 7/8 ceased)
11008MHz Vertical SR9971 FEC7/8
11013MHz Horizontal SR4443 FEC7/8
11046MHz Vertical - Telephony pipe
11090MHz Vertical SR20450 FEC2/3
11137MHz Vertical SR26990 FEC5/6 - SkyVision
(11140MHz Horizontal SR27998 FEC7/8 ceased)
11173MHz Vertical SR30000 FEC3/4 - SkyVision
(11175Hz Horizontal SR27998 FEC7/8 ceased)
11413MHz Horizontal - Telephony pipe
(11552MHz Horizontal SR29083 FEC3/4 ceased)
11564MHz Vertical SR12463 FEC7/8
12542MHz Vertical SR29290 FEC5/6
(12575MHz Vertical SR10850 FEC1/2 ceased)
(12584MHz Vertical SR29274 FEC5/6 ceased)
12665MHz Vertical SR29274 FEC5/6
19.2° East » Astra 1 series cluster
10773MHz Horizontal SR22000 FEC5/6 - TDSL
10862MHz Horizontal SR22000 FEC5/6 - BBS FLS Service, BBI MMT Service, BBC RCS Map Service
NEW 11568MHz Vertical SR22000 FEC5/6 - DATASYSTEMS TR24
11594MHz Vertical SR22000 FEC5/6 - InOut TV
NEW 11740MHz Vertical SR22000 FEC5/6 - DATASYSTEMS TR66
NEW 12149MHz Horizontal SR27500 FEC3/4 - BData2, BData4, DPC_DVB
NEW 12168MHz Vertical SR27500 FEC3/4
NEW 12285MHz Vertical SR22000 FEC5/6 - DATASYSTEMS TR94
(12460MHz Horizontal SR27500 FEC3/4 - Europe Online ceased)
12545MHz Horizontal SR22000 FEC5/6 - TDSL
12604MHz Horizontal SR22000 FEC5/6 - Astra Net
(12633MHz Horizontal SR22000 FEC5/6 - Europe Online ceased)
12663MHz Horizontal SR22000 FEC5/6 - Europe Online
NEW 12670MHz Vertical SR22000 FEC5/6 - Astra Net
12722MHz Horizontal SR22000 FEC5/6 - Netsystem
NEW 12782MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - BBI FLS Service, BBI RCS Map Service, BBI MPE&MMT
16.0° East » Eutelsat W2
(11010MHz Horizontal SR5632 FEC1/2 - NTL IP ceased)
11010MHz Horizontal SR5632 FEC3/4 - NTL IP occasional
(11010MHz Horizontal SR5998 FEC1/2 - NTL IP ceased)
11020MHz Horizontal SR5632 FEC3/4 - NTL IP occasional
11043MHz Vertical - Spike
(11043MHz Vertical SR5264 FEC7/8 ceased)
(11043MHz Vertical SR7478 FEC7/8 ceased)
(11051MHz Horizontal SR4444 FEC1/2 - Globecast IP ceased)
11070MHz Vertical SR2168 FEC1/2
(11073MHz Vertical SR1506 FEC3/4 ceased)
(11073MHz Vertical SR2492 FEC7/8 ceased)
11125MHz Vertical - Spike occasional
11133MHz Vertical - Spike occasional
11141MHz Vertical - Spike occasional
11152MHz Vertical SR5632 FEC3/4 - TV Files occasional
NEW 11188MHz Vertical - Spike occasional
11632MHz Vertical SR17574 FEC5/6
(11640MHz Vertical SR19526 FEC5/6 ceased)
11656MHz Vertical SR17574 FEC5/6
(11671MHz Vertical SR23432 FEC5/6 ceased)
(11686MHz Vertical SR2479 FEC2/3 ceased)
(12624MHz Vertical SR1084 FEC1/2 - Alcatel ceased)
(12624MHz Vertical SR2222 FEC1/2 - Alcatel ceased)
(12650MHz Vertical SR11280 FEC3/4 - TV Files ceased)
(12650MHz Horizontal SR14371 FEC1/2 - TV Files ceased)
(12650MHz Horizontal SR14371 FEC3/4 - TV Files ceased)
(12674MHz Horizontal SR1499 FEC3/4 ceased)
(12696MHz Vertical SR2168 FEC3/4 - University Of Derby ceased)
(12726MHz Vertical SR2222 FEC1/2 - SiMPLE UNISAL ceased)
(12730MHz Vertical SR2386 FEC1/2 - SiMPLE ELEARN ceased)
(12734MHz Horizontal SR2392 FEC7/8 ceased)
(12736MHz Horizontal SR2711 FEC1/2 ceased)
(12740MHz Horizontal SR2392 FEC7/8 ceased)
13.0° East » Hotbird series cluster
11093MHz Horizontal SR27500 FEC3/4 - BTV-IP
11176MHz Horizontal SR27500 FEC3/4 - OUT IP DATA TS3
NEW 11197MHz Vertical SR27500 FEC5/6 - Intesa 1
(11331MHz Horizontal SR6110 FEC3/4 ceased)
11453MHz Horizontal SR6110 FEC3/4
12111MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - OUT IP DATA TS1
12150MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - AH-EMP4-DATA
12476MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - ALLSAT.COM
NEW 12559MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - DBE, F_Service, IBCI, IP1 CNES, Telepa, Web TV
NEW 12673MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - Internet Data 1
10.0° East » Eutelsat W1
11066MHz Horizontal SR0554 FEC3/4 - Unknown occasional
11460MHz Horizontal - Spike
11471MHz Vertical SR33292 FEC2/3 - Divona Data Transfer
(11510MHz Horizontal - Spike ceased)
11524MHz Horizontal - Spike
11524MHz Vertical SR29992 FEC5/6 - Star Duo
11628MHz Vertical - Spike
11642MHz Vertical - Spike
11650MHz Vertical - Spike
11666MHz Vertical - Spike
11692MHz Vertical - Spike
12510MHz Horizontal - Spike
12522MHz Vertical - SMS Digital
12534MHz Vertical - Spike
12544MHz Horizontal SR1249 FEC1/2
12555MHz Vertical - SMS Digital
12554MHz Horizontal - Spike
12571MHz Vertical - Spike
12573MHz Horizontal - SMS Digital
12590MHz Vertical - SMS Digital
12609MHz Horizontal - Alcatel
(12616MHz Vertical SR6110 FEC3/4 ceased)
(12620MHz Horizontal SR3333 FEC1/2 - mpe0, DDS ceased)
12620MHz Horizontal SR5553 FEC1/2 - mpe0, DDS
12630MHz Horizontal SR1488 FEC3/4
12641MHz Horizontal - Spike
12660MHz Horizontal - Spike
12673MHz Vertical - Spike
12677MHz Horizontal - Spike
12704Hz Horizontal SR2712 FEC1/2 - Intelcom
12724MHz Horizontal - SMS Digital
07.0° East » Eutelsat W3
11024MHz Vertical - Spike occasional
11043MHz Horizontal SR2209 FEC2/3 - gnva News
11130MHz Horizontal - Spike occasional
NEW 11146MHz Vertical SR3057 FEC3/4
11259MHz Horizontal SR27500 FEC2/3 - Close2Edge
11446MHz Vertical SR27500 FEC2/3 - Europe Online
(11468MHz Horizontal SR27500 FEC3/4 - Surfin, Telia ITS, Satfiles ceased)
11513MHz Horizontal SR27500 FEC3/4 - Euphon, Skylogic, MAP, ASMEZ IP, Netinsat
11554MHz Horizontal SR27500 FEC3/4 - Unicast Evolve, Netstream, Speedway Sat, Linkstar, TSPZ Hungary
(11596MHz Horizontal SR30000 FEC3/4 - Amba ceased)
12521MHz Vertical SR3998 FEC1/2 - WebSat
12542MHz Vertical - SMS Digital
12568MHz Horizontal - Musicam DADS
12568MHz Vertical SR1022 FEC1/2
12590MHz Vertical - Spike
(12594MHz Horizontal SR4998 FEC2/3 - Galaxy 2000 ceased)
12604MHz Horizontal - SMS Digital
12615MHz Vertical - Spike
12646MHz Horizontal - Musicam DADS
12647MHz Vertical - Spike
12662MHz Vertical - Spike
12671MHz Horizontal - Spike
12694MHz Vertical - Spike
12704MHz Vertical - Spike
12707MHz Horizontal - SMS Digital
(12708MHz Vertical SR11000 FEC1/2 ceased)
12708MHz Vertical SR12110 FEC1/2
12717MHz Horizontal SR2712 FEC1/2 - Intelcom
(12723MHz Vertical SR4444 FEC1/2 ceased)
(12723MHz Vertical SR4444 FEC2/3 ceased)
(12733MHz Vertical - Spike ceased)
12744MHz Horizontal - Spike
05.2° East » Astra 1A
Confirming data... wait
05.0° East » Sirius 2, 3
11725MHz Horizontal SR27500 FEC3/4 - Xantic Broadband
11939MHz Vertical SR27630 FEC3/4
12015MHz Vertical SR27273 FEC7/8 - SatGate
(12073MHz Horizontal SR25380 FEC7/8 - Cideria ceased)
12187MHz Horizontal SR24500 FEC7/8 - PGroup
12333MHz Horizontal SR10423 FEC 3/4
12380MHz Horizontal SR27500 FEC3/4 - DATA
12446MHz Horizontal - Spike
(12468MHz Horizontal SR5185 FEC3/4 - Planet Sky ceased)
12468MHz Vertical SR7270 FEC3/4
12476MHz Horizontal - Spike
(12476MHz Vertical SR5185 FEC3/4 - Planet Sky ceased)
(12476MHz Vertical SR13088 FEC3/4 ceased)
(12720MHz Horizontal SR3200 FEC7/8 - Lucky Link ceased)
(12720MHz Horizontal SR4000 FEC7/8 - Lucky Link ceased)
(12722MHz Vertical SR4443 FEC2/3 ceased)
03.0° East » Telecom 2A
Confirming data... wait
01.0° West » Intelsat 707
(10971MHz Horizontal - Spike ceased)
10980MHz Vertical SR4338 FEC7/8
(11010MHz Vertical SR5198 FEC1/2 ceased)
11067MHz Horizontal - Spike
11144MHz Horizontal - Spike
11172MHz Horizontal - Spike
(11188MHz Horizontal SR2892 FEC3/4 - Nera RCS ceased)
11188MHz Horizontal SR3618 FEC3/4 - Nera RCS
11500MHz Horizontal - Spike occasional
(11510MHz Horizontal SR9763 FEC2/3 - Nera RCS ceased)
NEW 11626MHz Vertical - Spike
NEW 11690MHz Vertical - Spike
04.0° West » Amos 1
11350MHz Horizontal SR1001 FEC 3/4
11385MHz Horizontal SR11570 FEC3/4 - SpaceGate
05.0° West » Atlantic Bird 3, Telecom 2C
NEW 4096MHz Left SR2693 FEC5/6
10955MHz Vertical SR5183 FEC3/4
(11100MHz Horizontal SR1001 FEC3/4 ceased)
11455MHz Vertical - Spike
11495MHz Horizontal - Spike
11511MHz Vertical SR24746 FEC5/6
11695MHz Vertical - Spike
12543MHz Horizontal SR27500 FEC3/4 - Wanadoo Sat
12614MHz Horizontal SR9260 FEC3/4
12638MHz Horizontal SR9260 FEC3/4
07.0° West » Nilesat 101, 102
11900MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - EnfoCast
11919MHz Horizontal SR27500 FEC5/6 - ShowNet DSL
12149MHz Horizontal SR27500 FEC3/4 - MenaSat
08.0° West » Atlantic Bird 2, Telecom 2D
11185MHz Horizontal SR13000 FEC1/2 - AtlanticGate01
(11420MHz Horizontal SR27937 FEC7/8 ceased)
11427MHz Horizontal SR27500 FEC3/4 - Linkage
11495MHz Vertical SR27500 FEC2/3 - SatDrive
11595MHz Horizontal SR27500 FEC3/4 - IP Sat Clone, DSD
11672MHz Vertical SR3725 FEC3/4
(12515MHz Vertical SR11997 FEC1/2 - RCS Map ceased)
(12526MHz Vertical SR3959 FEC1/2 - CMT CAMilas ceased)
12526MHz Vertical SR3998 FEC1/2 - Nera RCS
(12545MHz Horizontal SR21697 FEC1/2 - ITU TRec H.222.0 ceased)
NEW 12557MHz Horizontal SR3274 FEC3/4 - Antic
12613MHz Horizontal SR2892 FEC3/4 - TSPZ Hungary
(12649MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - OpenSky ceased)
(12649MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - Rambouillet AB2 F7 Lin ceased)
12649MHz Vertical SR27500 FEC5/6 - Rambouillet AB2 F7 Lin
12660MHz Horizontal - Spike
12687MHz Horizontal SR1789 FEC1/2
NEW 12698MHz Horizontal SR2169 FEC3/4
11.0° West » Express 3A
4090MHz Right SR4800 FEC3/4
(11630MHz Vertical SR14100 FEC3/4 - OpenSky ceased)
12.5° West » Atlantic Bird 1
10958MHz Vertical - Spike occasional
(10964MHz Horizontal SR13000 FEC1/2 - AtlanticGate01 ceased)
10965MHz Horizontal SR13000 FEC3/4 - Network
11075MHz Horizontal SR39796 FEC3/4
NEW 11162MHz Horizontal - Spike occasional
(11185MHz Vertical SR6910 FEC1/2 ceased)
11378MHz Horizontal - Spike
(11406MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - LinkStar ceased)
(11406MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - Euphon IP, Skylogic IP, Netinsat IP, ASMEZ IP ceased)
11406MHz Vertical SR27500 FEC5/6 - Skylogic, LinkStar, RAI, CC, Protezione Civile, Silver, Basic, Gold
11426MHz Horizontal SR30000 FEC5/6 - Nera RCS
(11609Hz Horizontal SR2000 FEC5/6 ceased)
12506MHz Vertical - Spike occasional
(12554MHz Horizontal SR13000 FEC1/2 - AtlanticGate01 ceased)
12566MHz Horizontal - Spike occasional
12568MHz Vertical - Spike occasional
(12574MHz Vertical SR4340 FEC1/2 ceased)
12590MHz Vertical - Spike
(12576MHz Horizontal SR8000 FEC1/2 ceased)
12616MHz Vertical - Spike
13.0° West » Sirius W
(11854MHz Right SR10179 FEC3/4 ceased)
(11859MHz Right SR4340 FEC3/4 ceased)
(11872MHz Right SR5955 FEC3/4 ceased)
(11872MHz Right SR8934 FEC 3/4 ceased)
11872MHz Right SR10423 FEC 3/4
(11935MHz Right SR13087 FEC 3/4 ceased)
(11935MHz Right SR21812 FEC3/4 ceased)
(11935MHz Right SR23266 FEC3/4 ceased)
(12015MHz Right SR13087 FEC3/4 ceased)
(12015MHz Right SR25448 FEC3/4 ceased)
(12025MHz Right SR2907 FEC 3/4 ceased)
(12092MHz Right SR13020 FEC 3/4 - Harmonic Data Systems ceased)
(12092MHz Right SR17357 FEC3/4 ceased)
12092MHz Right SR23142 FEC3/4
(12100MHz Right SR5787 FEC3/4 ceased)
15.0° West » Telstar 12
10968MHz Horizontal SR13000 FEC1/2
10997MHz Horizontal SR2169 FEC3/4
11074MHz Horizontal SR27497 FEC3/4 - PlanetSky
(11074MHz Horizontal SR39790 FEC3/4 - PlanetSkyceased)
NEW 11124MHz Vertical SR19279 FEC3/4 - PlanetSky
(11135MHz Vertical SR39800 FEC3/4 - Planet Sky ceased)
11151MHz Vertical SR19281 FEC5/6
11463MHz Vertical SR21696 FEC7/8
(11473MHz Horizontal SR33245 FEC2/3 - 843, 575, 219
11488MHz Horizontal SR11549 FEC2/3 - 813, 843, 575
(11495MHz Vertical SR21698 FEC7/8 ceased)
11531MHz Vertical - Spike
11547MHz Horizontal - Spike
11554MHz Vertical - Spike
11559MHz Horizontal - Spike
11593MHz Horizontal SR1789 FEC1/2
11593MHz Vertical - Spike
11614MHz Horizontal - Spike
(11614MHz Horizontal SR4123 FEC1/2 ceased)
(11622MHz Horizontal - Spike ceased)
NEW 11622MHz Vertical SR2000 FEC3/4 - University Of Derby
(11622MHz Vertical SR2169 FEC3/4 ceased)
11643MHz Horizontal SR1997 FEC1/2
11654MHz Horizontal - Spike
(11665MHz Vertical SR4030 FEC5/6 ceased)
NEW 11665MHz Vertical SR6717 FEC1/2
11665MHz Horizontal - Spike
(11665MHz Horizontal SR7232 FEC3/4 ceased)
11678MHz Horizontal - Spike
(11678MHz Horizontal SR2221 FEC1/2 - CNN data ceased)
12520MHz Horizontal - Spike
12548MHz Horizontal - Spike
12550MHz Vertical - Spike
(12555MHz Vertical SR6907 FEC3/4 ceased)
12572MHz Vertical - Spike
(12582MHz Horizontal SR19514 FEC2/3 ceased)
12614MHz Vertical SR12205 FEC2/3
12610MHz Horizontal - Spike
12636MHz Horizontal - Spike
12640MHz Vertical - Spike
12651MHz Horizontal - Spike
12675MHz Horizontal - Spike
(12673MHz Vertical SR14995 FEC3/4 ceased)
12677MHz Vertical SR5000 FEC3/4
12696MHz Horizontal - Spike
(12709MHz Vertical SR25665 FEC7/8 - Satellite Media Services ceased)
12709MHz Vertical SR29943 FEC3/4 - Satellite Media Services
12718MHz Horizontal - Spike
12740MHz Horizontal - Spike
18.0° West » Intelsat 901
10962MHz Horizontal - Spike
11019MHz Horizontal - Spike
11042MHz Vertical - Spike
11064MHz Horizontal - Spike
11088MHz Vertical - Spike
11104MHz Horizontal - Spike
11108MHz Vertical - Spike
11130MHz Horizontal - Spike
11144MHz Vertical SR28928 FEC3/4
11145MHz Horizontal - Spike
11162MHz Horizontal - Spike
11181MHz Horizontal - Spike
11462MHz Vertical - Spike
11495MHz Vertical - Spike
11500MHz Horizontal - Spike
11551MHz Horizontal - Spike
(11609MHz Vertical SR4266 FEC3/4 ceased)
11644MHz Vertical - Spike
(21.5° West » NSS K ceased)
(11473MHz Vertical - Spike ceased)
(11520MHz Horizontal SR5077 FEC7/8 ceased)
(11540MHz Vertical - Spike ceased)
(11586MHz Vertical SR11158 FEC7/8 Globecast IP ceased)
(11626MHz Vertical SR5498 FEC5/6 Globecast IP ceased)
(12653MHz Vertical SR9996 FEC3/4 ceased)
(12658MHz Horizontal SR36164 FEC3/4 ceased)
(12690MHz Horizontal SR3828 FEC7/8 ceased)
(12692MHz Vertical - Spike ceased)
(12732MHz Vertical - Spike ceased)
22.0° West » NSS 7
3910MHz Left SR2893 FEC3/4
10980MHz Horizontal - Spike
(11040MHz Horizontal SR2082 FEC3/4 ceased)
11040MHz Horizontal SR2100 FEC7/8
(11069MHz Horizontal Spike ceased)
11096MHz Horizontal - Spike
11126MHz Horizontal - Spike
(11145MHz Horizontal SR2339 FEC7/8 ceased)
(11157MHz Horizontal SR2339 FEC7/8 ceased)
(11157MHz Horizontal SR20000 FEC7/8 - Reseau ceased)
(11161MHz Horizontal SR2339 FEC7/8 ceased)
11176MHz Horizontal - Spike
(11176MHz Horizontal SR2082 FEC3/4 ceased)
(11176MHz Horizontal SR12567 FEC7/8 ceased)
11194MHz Horizontal - Spike
11480MHz Horizontal - Spike
11492MHz Horizontal - Spike
11508MHz Horizontal - Spike
11520MHz Horizontal - Spike
11576MHz Horizontal SR2233 FEC1/2
(12508MHz Horizontal - Spike ceased)
(12549MHz Horizontal - Spike ceased)
12571MHz Horizontal - Spike
12602MHz Horizontal SR40000 FEC7/8
12638MHz Horizontal - Spike
12652MHz Horizontal - Spike
12667MHz Horizontal - Spike
24.5° West » Intelsat 905
11045MHz Vertical - Telephony pipe
11089MHz Vertical - Telephony pipe
11142MHz Vertical - Telephony pipe
11179MHz Vertical - Telephony pipe
11460MHz Vertical - Telephony pipe
11475MHz Vertical - Telephony pipe
NEW 11580MHz Vertical - Telephony pipe
11605MHz Vertical - Telephony pipe
(27.5° West » Intelsat 605 ceased)
(11040MHz Horizontal - Spike ceased)
(11123MHz Horizontal - Spike ceased)
(11135MHz Horizontal - Spike ceased)
(11148MHz Horizontal - Spike ceased)
(11458MHz Vertical - Spike ceased)
27.5° West » Intelsat 907
3665MHz Right SR39871 FEC2/3
30.0° West » Hispasat 1 series cluster
11488MHz Vertical SR1488 FEC3/4
11498MHz Vertical SR1488 FEC3/4
11560MHz Horizontal - Spike
11583MHz Horizontal - Spike
11614MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - DATOS INOUT TV
11642MHz Vertical SR3410 FEC5/6
11685MHz Vertical - Spike
12077MHz Vertical SR3330 FEC3/4 - Hispasat MoMe DVB
12109MHz Horizontal - Spike
12519MHz Vertical SR3000 FEC3/4
12523MHz Horizontal - Spike
(12542MHz Horizontal SR10000 FEC3/4 - PDI DSA ceased)
12542MHz Horizontal SR10000 FEC7/8
12550MHz Horizontal SR2048 FEC1/2
12558MHz Vertical SR11000 FEC2/3 - SAT 201
12564MHz Horizontal - Spike
(12592MHz Vertical SR27500 FEC3/4 - DATOS IP ceased)
(12592MHz Vertical SR27500 FEC7/8 DATOS IP ceased)
(12592MHz Vertical SR30000 FEC7/8 DATOS IP ceased)
12592MHz Vertical SR30000 FEC7/8 DATOS 1, DATOS 2
12614MHz Vertical SR12218 FEC2/3
12620MHz Horizontal SR12960 FEC5/6
12621MHz Vertical SR12960 FEC5/6
12639MHz Horizontal SR12960 FEC5/6
12640MHz Vertical SR12960 FEC5/6
12661MHz Horizontal SR12960 FEC5/6
12681MHz Horizontal SR12960 FEC5/6
(12712MHz Vertical SR27500 FEC3/4 ceased)
12742MHz Horizontal - Spike
31.5° West » Intelsat 801
NEW 3978MHz Right SR28932 FEC2/3 - Harmonic Data Systems
(11177MHz Vertical - Spike ceased)
(11462MHz Vertical - Spike ceased)
(11530MHz Vertical - Spike occasional ceased)
(11560MHz Vertical SR1600 FEC1/2 - Rotational ceased)
(11560MHz Vertical SR1600 FEC2/3 - Rotational ceased)
(11560MHz Vertical SR1600 FEC3/4 - Rotational ceased)
(11560MHz Vertical SR1600 FEC7/8 - Rotational ceased)
34.5° West » Intelsat 903
11040MHz Vertical - Telephony pipe
11060MHz Vertical - Telephony pipe
11073MHz Vertical - Telephony pipe
11090MHz Vertical - Telephony pipe
11112MHz Vertical - Telephony pipe
11182MHz Vertical - Telephony pipe
11500MHz Vertical - Telephony pipe
11528MHz Vertical - Telephony pipe
11556MHz Vertical - Telephony pipe
11594MHz Vertical - Telephony pipe
11623MHz Vertical - Telephony pipe
11648MHz Vertical - Telephony pipe
11676MHz Vertical - Telephony pipe
11690MHz Vertical - Telephony pipe
37.5° West » Telstar 11
(11461MHz Horizontal SR2314 FEC3/4 ceased)
11467MHz Horizontal SR14996 FEC2/3
11468MHz Vertical - Spike
11495MHz Vertical - Spike
11566MHz Vertical - Spike occasional
11602MHz Vertical - Spike occasional
11606MHz Horizontal - Spike
11654MHz Vertical - Spike
(11668MHz Vertical - Spike ceased)
(11689MHz Horizontal - Spike ceased)
(11689MHz Horizontal SR1340 FEC5/6 ceased)
12512MHz Horizontal - Spike
12529MHz Vertical - Spike
12546MHz Horizontal - Spike
(12585MHz Vertical SR2233 FEC1/2 ceased)
12585MHz Vertical SR3350 FEC1/2
12627MHz Vertical - Spike occasional
12630MHz Horizontal - Spike
12635MHz Vertical - Spike occasional
(12665MHz Vertical SR4466 FEC1/2 ceased)
(12670MHz Vertical SR2233 FEC1/2 ceased)
12675MHz Vertical SR1683 FEC1/2
12715MHz Horizontal - Spike
12730MHz Vertical - Spike
(12730MHz Vertical SR2000 FEC1/2 - Matra Global Netservices ceased)
43.0° West » PAS 3R, 6, 6B
12511MHz Horizontal - Spike
12516MHz Vertical - Spike
12524MHz Horizontal - Spike
(12664MHz Horizontal SR19840 FEC7/8 ceased)
(12700MHz Vertical SR20000 FEC3/4 ceased)
(12716MHz Vertical - Spike ceased)
45.0° West » PAS 1R
11458MHz Vertical - Spike
11488MHz Vertical SR1635 FEC2/3
11500MHz Horizontal SR13333 FEC3/4
11512MHz Horizontal SR26688 FEC5/6
11550MHz Horizontal SR26688 FEC5/6
11550MHz Vertical - Spike
11575MHz Vertical SR3000 FEC2/3
11579MHz Vertical SR1498 FEC2/3
11594MHz Vertical SR2024 FEC3/4
(11594MHz Vertical SR5700 FEC2/3 ceased)
11602MHz Vertical SR4000 FEC1/2
11622MHz Vertical SR16000 FEC1/2
(11660MHz Vertical SR11390 FEC2/3 ceased)
11669MHz Vertical SR27686 FEC3/4
53.0° West » Intelsat 706
12528MHz Vertical - Spike
12543MHz Vertical - Spike
12561MHz Vertical - Spike
12729MHz Vertical SR30000 FEC7/8
58.0° West » PAS 9
11498MHz Horizontal SR1557 FEC7/8
11596MHz Horizontal SR27880 FEC7/8
11603MHz Horizontal SR4000 FEC1/2 - NTL
11631MHz Horizontal SR5609 FEC7/8
Последний раз редактировалось: lsat (Сб Июн 21, 2003 3:26 am), всего редактировалось 2 раз(а)

Вернуться к началу |

lsat Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 702 Откуда: • From here •

Добавлено: Ср Июн 18, 2003 3:35 pm Заголовок сообщения: Азбука-8ч. |

Для того чтобы найти географические координаты населенного пункта, вам необходимо ввести полное название или часть названия города. База данных географических координат населенных пунктов Есть все населенные пункты земли Таблицы определения диаметра приемных спутниковых антенн по мощности сигнала
Ku-диапазон (10.7 - 12.75 ГГц)
dbW____Размер антенны в метрах (сигнал/шум 8 дБ)____Размер антенны в метрах (сигнал/шум 10 дБ)
30___________________3.78_____________________________________4.76
32___________________3.01_____________________________________3.78
34___________________2.39_____________________________________3.01
36___________________1.90_____________________________________2.39
38___________________1.51_____________________________________1.90
40___________________1.20_____________________________________1.51
42___________________0.95_____________________________________1.20
44___________________0.76_____________________________________0.95
46___________________0.60_____________________________________0.76
48___________________0.48_____________________________________0.60
50___________________0.38_____________________________________0.48
52___________________0.30_____________________________________0.38
54___________________0.24_____________________________________0.30
С-диапазон (3.5 - 4.2 ГГц)
ЭИИМ(дБВт)_____Размер антенны в метрах (сиг/шум 8 дБ)_____Размер антенны в метрах (сиг/шум 10 дБ)
24___________________5.07_____________________________________6.38
26___________________4.02_____________________________________5.07
28___________________3.20_____________________________________4.02
30___________________2.54_____________________________________3.20
32___________________2.02_____________________________________2.54
34___________________1.60_____________________________________2.02
36___________________1.27_____________________________________1.60
38___________________1.00_____________________________________1.27
40___________________0.80_____________________________________1.00
42___________________0.64_____________________________________0.80
44___________________0.50_____________________________________0.64
46___________________0.40_____________________________________0.50
48___________________0.32_____________________________________0.40
50___________________0.25_____________________________________0.32
есть еще версия !!??
50___________________0,67
49___________________0,75
48___________________0,85
47___________________0,95
46___________________1,07
45___________________1,20
44___________________1,34
43___________________1,50
42___________________1,69
41___________________1,90
40___________________2,13
39___________________2,39
38___________________2,68
37___________________3,00
36___________________3,38
30___________________3,60
28___________________4,20
Последний раз редактировалось: lsat (Пн Сен 08, 2003 9:22 pm), всего редактировалось 3 раз(а)

Вернуться к началу |

lsat Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 702 Откуда: • From here •

Добавлено: Ср Июн 18, 2003 3:42 pm Заголовок сообщения: Азбука-9ч. |

PCI Latency Patch - патч для исправления врожденной глючности VIA шных матерей, создать в блокноте с этими стоками: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SAA7146n\Parameters] "PciLatencyTimer"=dword:000000ff сохранить как PciLatencyTimer.reg и запустить, в диалоге ответить "ДА"
MyTheatre
symbiose:
Несколько слов о кодеках:
Наконец-то я нашел беспроблемный аудио-декодер со всеми функциями которые существуют у MPEG2 аудио декодеров. Это Intevideo Audio decoder. (вообщем-то это и раньше еще было очевидно). В сочетании с его же FX процессором можно получить вывод аудио от стерео до 8 колонок включая SPDIF. Причем в отличие от остальных кодеков адаптация текущего формата производится автоматически а не жестко по заданной схеме. Так например при выборе 5.1 колоночного варианта имеем разложение стерео в пролоджик 5.1. при прослушивании же DD5.1 звук не подвергается трансформации и идет в первоначальном виде на те же 5.1 колонки. И не нужно лазить каждый раз в настройки декодера при смене формата аудио.
Ну и основное приемущество этого декодера - он ВСЕЯДНЫЙ!.. то есть я не нашел еще такого MPEG2 аудио формата, который бы не декодировался в IVIAudio.
Примерно такая же ситуация с видеодекодерами: В настоящий момент беспроблемно работает видеодекодер Cyberlink. Качество, выдаваемое этим декодером наилучшее из всех известных. Также этот кодек обладает легкодоступными настройками (де)интерлэйса и яркости/контрастности/насыщенности. Что весьма удобно.
Расчитывается что этот декодер станет основным в дальнейшем.
Итого: в полном пакете из кодеков сейчас содержится Intervideo Audio + FX, Cyberlink Video и Sonic Video который вообщем-то по качеству ближе всех к киберлинку. Однако Sonic несколько неправильно декодирует интерлэйсное видео (неправильно декодирует красный цвет) что признаться меня сильно огорчило.
Несколько слов о новом DS фильтре: Если кто-то использует самодельный граф, то его придется перестроить. Не знаю почему, но если загрузить GRF от предыдущих версий то фильтры не будут соединены. Вероятно в формате GRF сохраняются какие-то дополнительные данные о фильтрах. Поскольку мой новый фильтр является потомком других классов, то и GRF его уже принимает за другой фильтр.. Так что графы придется перестроить. причем желательно не редактировать старые графы а создать заново. В пакете MyTheatre приложены графы которые уже работают в 2.70.
Пару слов о новом EPG менеджере: Возможно будет заметно что EPG стало обновляться медленнее чем раньше на каналах где идет большой поток EPG данных (напр. премьера/киноклуб на +++). Но не стоит беспокоится, просто подождите некоторое время и всё заполнится. Это связано с тем, что движок БД не столь быстрый чтобы быстро "всосать" весь EPG в базу.. Если обрушить полный поток EPG на базу, то загрузка проца подскочет настолько что даже мышку трудно будет двигать.. Поэтому придется смириться с несколко тормознутым EPG. Но могу обрадовать - этот недостаток проявляется только когда база EPG пуста.. при последующих запусках с уже заполенной базой это будет незаметно.. Зато теперь открываются возможности по дальнейшей обработке EPG.
Да и программу всегда можно посмотреть, даже если не успел еще зайти на нужный канал. Думаю это будет удобно.
Несколько слов о TimeShift:
Можно выбирать между буффером в памяти и на HDD. Ессно, буффер в памяти жрет меньше ресурсов процессора, однако ограничен объемом физической памяти. Хотя, можно выставить объем буффера превышающий объем памяти - однако это может заставить винду сильно свопиться, что может негативно повлиять на просмотре - вполне вероятно выпадание кусков из потока в момент когда винда задумает сбросить очередной жирный кусок из памяти на винт. Так что не стоит улекаться размерами буффера в памяти. HDD буффер вполне логично требует чуть больше процессорного времени, а также зависит от скорости винта. Тут нужно остерегаться большой фрагментации файла-буффера. Я настоятельно рекомендую не удалять этот файл после выхода из MyTheatre. Лучше этот файл продефрагментировать и вдальнейшем только его под буффер и использовать. Это максимально снизит загрузку системы в целом. Максимальный объем файла-буффера - 32TB (1TB = 1000GB) что наверняка достаточно на сегодня. Ну а дальше - видно будет Необходимо также еще знать что при использовании буффера в файле и использовании одновременно с Театром како-нить проги которая интенсивно молотит HDD может привести к выпаданию кусков потока при просмотре и записи. Поэитому лучше не использовать такие программы пока работает MyTheatre.
Несколько слов о XML формате графа и зачем он нужен: При использовании GRF файлов я иногда сталкивался с тем что граф перестает грузиться или например в DVD режиме при использовании декодера Intervideo диск игрался максимум минуту и затем сбрасывался на начало (защита?). с XGR файлами таких глюков нет. Вероятно GRF сохраняет больше инфы чем это нужно и порой эта избыточность мешает. Это одна из причин по которой появилась поддержка XGR. Вторая причина: XGR - это текстовый файл который всегда можно посмотреть и даже отредактировать. Ну а третья - это шаблоны для плэера в которых нельзя применить GRF.
Несколько слов о шаблонах для проигрывателя: Теперь для каждого расширения файла можно создать свой граф. В режиме проигрывания файлов нужно посмотреть в строку статуса рядом с именем файла. Там будет нечто подобное <fmt.mpg.av>. Это имя шаблона который может использоваться для данного типа файлов.
Далее делаем в GraphEdit граф для такого файла и сохраняем в режиме XML под именем fmt.mpg.av.xgr в папке MyTheatre\Graphs. Теперь запускаем проигрывать файл опять и если всё впорядке то после имени файл появится надпись (fmt.mpg.av.xgr), что означает "проигрывается с использовнием шаблона". Таким образом можно создать жаблоны для каждого типа файлов. для AVI общий вид наименования шаблона выглядет так: fmt.видео_формат.аудио_формат. Для MPG/MPEG существуют три шаблона: fmt.mpg.av fmt.mpg.audio fmt.mpg.unknown. Для всех остальных файлов вид шаблона fmt.расширение_файла.
Если шаблон для данного типа файла отсутствует, то граф строится автоматически. Как я уже заметил, поддерживается только XGR формат графов. GRF НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ В ШАБЛОНАХ.
вот мой набор шаблонов, который адаптирован для прослушивания через 5.1акустику с разложением стерео в Prologic II 5.1:
[link=www.lsatt.nm.ru/MyTheatre/Template_Graphs_PL2opt.zip newwindow]Template_Graphs_PL2opt.zip[/link]
Требуются фильтры:
InterVideo Audio Decoder (all graphs)
InterVideo Audio Processor (all graphs)
FFDShow (avi/divx)
Cyberlink Video Decoder (mpg)
Idio Decoda (avi, mp3)
не обязательно что эти графы заработают на компах отличных от моего. поэтому стройте шаблоны сами.
Трансляция выбранного канала по сети
Scribitus: Плугин под MyTheatre (он в тестовой стадии), который транслирует выбранный канал по сети с возможностью просмотра в Windows MediaPlayer и др.программах, работающих через DirectShow, а также на других OS (Linux, BeOS,MacOS) с помощью VLC media player.
Avbroadcaster
В архиве есть папка "Client" её нужно скопировать в любой каталог на винте и запустить reg.bat.
Плуг копируем в %MyTheatre%\Plugins
В медиаплэере вводим URL

Код:
moonlight://235.1.1.1:5000/udp

(по умолчанию) или

Код:
moonlight://235.1.1.1:5000/rtp

в зависимости от выбранного протокола.
Для тех кто пользует железные (hardware) плэеры с подключением по ЛВС, в папке hardware есть профили для настроек (по умолчанию) (протокол трансляции должен быть только RTP).
Подключение двух устройств
Последний раз редактировалось: lsat (Пн Сен 08, 2003 9:22 pm), всего редактировалось 3 раз(а)

Вернуться к началу |

lsat Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 702 Откуда: • From here •

Добавлено: Ср Июн 18, 2003 3:48 pm Заголовок сообщения: Азбука-10ч. |

Где в SS1 взять RGB и S-Video? roddy20: на разъемчике J2, переходник надо самому паять. Контакт Сигнал 1 Composite Video output
2 +5V
3 Blue Video output
4 SPDIF output
5 Green Video output
6 Right Audio output
7 Red Video output
8 Left Audio output
9 Not Connected
10 Ground
Компьютер для такого рода экспериментов обязательно заземлять!!!
SkyStar. Описание входов:
LNB
Разъем для подключения спутниковой приемной антенны
Loop through
Зарезервировано для дальнейших опциональных расширений
Audio Line Out
3.5 мм аналоговый аудио выход, для подключения к звуковой карте (Line in) или для подключения внешней аудио системы
CVBS
Видео выход. Для подключения к телевизору или видеомагнитофону
J3
Аналоговый аудио выход для подключения внутренней звуковой карты
J4
Аудио вход для подключения CD-ROM
CVBS
Композитный видео выход для подключения телевизора или видеомагнитофона
J2,J8
Зарезервировано для дальнейших опциональных расширений
CI
Разъем для подключения модуля условного доступа
Последний раз редактировалось: lsat (Пн Сен 08, 2003 9:20 pm), всего редактировалось 2 раз(а)

Вернуться к началу |

awp Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 32 Откуда: Ukraine

Добавлено: Чт Июн 19, 2003 3:21 pm Заголовок сообщения: продолжение - часть 10 |

АЗБУКА по 3G плагину. Примечание : Инфо актуально для первой публичной версии 3G. Для просмотра необходимо: 1. - 1(один) человек с карточкой ВИА2, с желанием поделится просмотром. Ето будет сервер. 2. - желаюшие смотреть ВИА2 , без карточки, один или более. Ето будут клиенты.
Что необходимо серверу:
- Phenix интерфейс, - 1 шт.
- компутер, - 1 шт.
- интернет
- екзешник (*.exe) 3G сервера
- ICQ UIN (номер) (как его завести, у кого нет, - надеюсь знают все)
- ну и ВИА2 карта
Примечание: серверу тарелка _НЕ НУЖНА_!!!!
Что необходимо клиенту(ам):
- SS1, SS2 - 1 шт. (SkyStar1 или SkyStar2)
- компутер - 1 шт.
- интернет
- замечательная программа MyTheater
- 3G плугин
- VIA2 карта не нужна
- ICQ UIN (номер)
Примечание: Клиенту тарелка нужна
НАЧАЛО РАБОТЫ
Запускаем Сервер:
- Файл из 3G.zip архива, сервер-директории распаковываем в любое место на жостком диске.
- запускаем "DW_TRANSLATOR client", в качестве сервера
- в поле "Your UIN" записываем Ваш UIN (номер ICQ), например: "СССССССССС".
- в поле "password", вбиваем пароль.
- в settings выставляем порт, к которому подключён phoenix
- отмечаем галачку "Active"
Готово, сервер работает.
Запускаем клиента:
- Файлы из 3g.zip архива, клиент директории распаковываем в директорию plugins, в MyTheater
- Запускаем MyTheater , из списка плугинов вибираем "DW_TRANSLATOR client",
- В поле "Your UIN" пишем Ваш UIN (номер ICQ), например: "СССССССССС", в поле "Password" пишем пароль.
Самое сложное : от владельца сервера нужно получить сервер UIN.
- Пишем в поле "DW-Server UIN", получений сервер UIN, в нашем случае "XXXXXXXXXX".
- отмечаем галочку "Active"
Готово, - клиент созрел.
_________________
век живи - век учись , - как не крути
Последний раз редактировалось: awp (Пт Июн 20, 2003 4:28 pm), всего редактировалось 1 раз

Вернуться к началу |

sh686 Зарегистрирован: 19.06.2003 Сообщения: 2 |

Добавлено: Чт Июн 19, 2003 11:53 pm Заголовок сообщения: Проблемы с SS2 - нет сигнала. |

Если вдруг у вашей SS2 пропал сигнал... можно включить в азбуку... (с) sh686 Вот хочу поделиться своим опытом борьбы с этим SS2. Спрашивал я как-то в тазике на счет их подыхания, симтомы - как будто что-то вылетает в вч блоке - в один момент карточка перестает видеть головку - сигнал 0, уровень 0, правда ответы не помогли. Так как подохшик карточек было уже три, пришлось самому начать ковыряться.
Во первых микросхемы.
- под радиатором
мителовская VP310 satellite channel decoder http://www.icdevice.co.kr/korea/tech/diagrams/pdf/VP310.pdf
я этот радиатор оторвал путем осторожного поворачивания отверткой параллельно плате, спиртом очистил от остатков липучки, в середине ровным слоем намазал КПТ-8, по углам капнул китайским циакриновым клеем и посадил обратно. Думаю, этим заметно облегчил ей жизнь.
- в радиомодуле
TSA5059 http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TSA5059_3.pdf
SL1925 http://www.icdevice.co.kr/korea/tech/diagrams/pdf/sl1925.pdf
Во вторых распиновка радиомодуля (выяснял по разводке платы - могут быть неточности), 1 вывод считая от разъема головки.
1,2 - LNB power 12 /18 V - в зависимости от поляризации.
3 - Ucc 5V
4 - AGC - вход АРУ
5 - Ucc 5V
6 - Uvr 33 V - напряжение питания 5059 для управления варикапами.
7 - Ucc 5V
8 - QFLT - выход 90 град.
9 - IFLT - выход 0 град.
10,11 - ???
12 - GND
13 - SCL
14 - SDA - i2c шина управления синтезатором 5059.
Проверять напряжения можно без загрузки драйверов.
Проблема нашлась довольно быстро - во всех сдохших платах отсутствовало или было сильно занижено напряжение 33 вольта на 6 выводе радиомодуля, оно получается преобразователем на двух полевиках Q14, Q13, дросселе L6, конденсаторе C95, диодах CR2, CR1, фильтре C58, L10, C59. Я схему разрисовал, если кому надо пришлю. Конкретно дохнет MOSFET полевик Q13 - BSS138 http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BSS138.pdf - он там работает почти на пределе, при замене на аналогичный работает до сих пор, пробывал поставить 2n7002 - подох через пару дней.
Если от нагрева плывет управление DISEqC - надо искать цепи его формирования - видимо они в куче рассыпухи под радиомодулем. Вообще у меня сложилось впечатление, что у SS2 почти все MOSFET-ы на пределе по температуре.

Вернуться к началу |

lsat Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 702 Откуда: • From here •

Добавлено: Пн Июл 07, 2003 1:30 pm Заголовок сообщения: Русскоязычные каналы |

Русскоязычные каналы • 31 канал (60E, Intelsat 904, 11515V, MPEG-2/clear, SR 3000, FEC 3/4) • 7ТВ (80E, Экспресс 6А, 4125R, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4) • Ajara TV (13E, Hotbird 3, 12245H, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4 и 16E, Eutelsat W2, 12675V, MPEG-2/clear, SR 4340, FEC 3/4)
• ANS TV (42E, Eurasiasat 1, 11800H, MPEG-2/clear, SR 2400, FEC 7/8 )
• Армения ТВ (16E, Eutelsat W2, 12620V, MPEG-2/clear, SR 2315, FEC 3/4)
• БСТ (Башкирское спутниковое телевидение) (60E, Intelsat 904, 11106V, MPEG-2/clear, SR 3620, FEC 3/4)
• ДТВ (Дарьял ТВ) (90E, Ямал 102, 3645L, MPEG-2/clear, SR 28000, FEC 3/4)
• Ермак (56E, Мост 1, 12303L, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4)
• ITR (36E, Eutelsat W4, 12233L, MPEG-2/clear, SR 12000, FEC 3/4)
• CaspioNet (13E, Hot Bird 3, 12149V, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4 и 36E, Eutelsat Sesat, 11144V, MPEG-2/clear, SR 2892, FEC 3/4)
• Культура (36E, Пакет НТВ+, 12399R, MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4; 40E, Экспресс А1R, 3675R, MPEG-2/clear, SR 33477, FEC 7/8; 80E, Экспресс 6А, 11468V, MPEG-2/clear, SR 5925, FEC 3/4 и 90E, Ямал 102, 3645L, MPEG-2/clear, SR 28000, FEC 3/4)
• Lider TV (36E, Eutelsat Sesat, 12520H, MPEG-2/clear, SR 4340, FEC 1/2)
• Москва - Открытый Мир (5E, Sirius 2, 12380H, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4 и 80E, Экспресс 6А, 4125R, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4)
• MTV-Россия (36E, Eutelsat W4, 12399R, MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4 и 90E, Ямал 102, 3701L, MPEG-2/clear, SR 4285, FEC 3/4)
• МУЗ-ТВ (80E, Экспресс 6А, 11575V, MPEG-2/clear, SR 26468, FEC 3/4)
• НТВ (36E, Пакет НТВ+, 12399R, MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4 и 60E, Intelsat 904, 11524V, MPEG-2/clear, SR 11600, FEC 3/4)
• НТВ-Мир (5E, Sirius 2, 12380H, MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4)
• НТК (Новое телевидение Кубани) (60E, Intelsat 904, 11490V, MPEG-2/clear, SR 5788, FEC 3/4)
• Общественное ТВ Армении (13E, Hotbird 3, 12111V, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4 и 36E, Eutelsat Sesat, 12561V, MPEG-2/clear, SR 3254, FEC 2/3)
• ОРТ-ТЕМ Латвия (в кодировке Unicode) (5E, Sirius 3, 11843H, MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4)
• Первый канал (ОРТ) (36E, Пакет НТВ+, 12322R, MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4; 11W, Экспресс 3А, 3675R, SECAM/clear и 40E, Экспресс А1R, 3675R, MPEG-2/clear, SR 33477, FEC 7/8 )
• Первый канал - всемирная сеть (ОРТ-Международное) (5E, Sirius 2, 12380H, MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4; 4W, Amos 1, 11405H, MPEG-2/clear, SR 12660, FEC 3/4 и 90E, Ямал 102, 3709L, MPEG-2/clear, SR 3570, FEC 3/4)
• Rambler ТелеСеть (90E, Ямал 102, 3719L, MPEG-2/clear, SR 5070, FEC 3/4)
• Ren-TV (36E, Пакет НТВ+, 12245R, MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4 и 80E, Экспресс 6А, 4175R, MPEG-2/clear, SR 20250, FEC 3/4)
• RTV-International (13E, Hotbird 2, 11938H, MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4)
• Россия (РТР) (36E, Пакет НТВ+, 12399R, MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4 и 40E, Экспресс А1R, 3675R, MPEG-2/clear, SR 33477, FEC 7/8 )
• РТР-Планета (13E, Hotbird 6, 11034V, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4; 5E, Sirius 2, 12380H, MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4; 11W, Экспресс 3А, 3694R, MPEG-2/clear, SR 4030, FEC 2/3 и 8W, Atlantic Bird 2, 11306H, MPEG-2/Nagravision, SR 27500, FEC 3/4)
• Русский Мир (11W, Экспресс 3А, 4115R, MPEG-2/clear, SR 4702, FEC 3/4)
• Спутниковое образовательное телевидение (СГУ-ТВ) (36E, Eutelsat Sesat, 12701V, MPEG-2/clear, SR 5750, FEC 1/2 и 90E, Ямал 102, 3489L, MPEG-2/clear, SR 28000, FEC 3/4)
• Space TV (40E, Экспресс А1R, 11659V, MPEG-2/clear, SR 3333, FEC 3/4)
• Спорт (90E, Ямал 102, 3645L, MPEG-2/clear, SR 28000, FEC 3/4 и 80E, Экспресс 6А, 11665V, MPEG-2/clear, SR 7730, FEC 3/4)
• СТС (36E, Пакет НТВ+, 12399R, MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4 и 80E, Экспресс 6А, 11575V, MPEG-2/PowerVu, SR 26468, FEC 3/4)
• TV 21 (80E, Экспресс 6А, 4125R, MPEG-2/Cryptoworks, SR 27500, FEC 3/4)
• ТВ3-Россия (90E, Ямал 102, 3645L, MPEG-2/clear, SR 28000, FEC 3/4)
• ТВЦ (36E, Пакет НТВ+, 12456L, MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4 и 80E, Экспресс 6А, 4125R, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4)
• ТНВ (36E, Eutelsat W4, 12214L, MPEG-2/clear, SR 4340, FEC 3/4)
• ТНТ (36E, Пакет НТВ+, 12399R, MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4)
• ТРК "Южный регион" (90E, Ямал 102, 3521L, MPEG-2/clear, SR 4285, FEC 3/4)
• Школьник ТВ (90E, Ямал 102, 3489L, MPEG-2/clear, SR 28000, FEC 3/4)
• Югра ТВ (80E, Экспресс 6А, 11479V, MPEG-2/clear, SR 4400, FEC 3/4)
• CNL - Channel New Life (13E, Hotbird 6, 11096H, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4)
• Каналы пакета НТВ+
36E, Eutelsat W4,
12245R, 12322R, 12380L, 12399R, 12456L, 12476R,
MPEG-2/Viaccess, SR 27500, FEC 3/4
Русский пакет(пакет временно не работает)
80E, Экспресс 6А, 4125R, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4
• Киноклассика
• Наша музыка
• Удивительный мир
Украинские каналы
• Интер+ (5E, Sirius 2, 11766H, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4)
• Новый канал (5E, Sirius 2, 11766H, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4)
• Enter-Фiльм (5E, Sirius 2, 11766H, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4)
• Enter (5E, Sirius 2, 11766H, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4)
• ТЕТ (5E, Sirius 2, 11766H, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4)
• ТРК Украина (5E, Sirius 2, 11766H, MPEG-2/clear, SR 27500, FEC 3/4)
• ICTV (5E, Sirius 2, 12633V, MPEG-2/clear, SR 3720, FEC 3/4)
• СТБ (4W, Amos 1, 11385H, MPEG-2/clear, SR 11570, FEC 3/4)
• M1 (4W, Amos 1, 11385H, MPEG-2/clear, SR 11570, FEC 3/4)
• Тонис (4W, Amos 1, 11385H, MPEG-2/clear, SR 11570, FEC 3/4)
• O-TV (4W, Amos 1, 11405H, MPEG-2/clear, SR 12660, FEC 3/4)
• НБМ (4W, Amos 1, 11405H, MPEG-2/clear, SR 12660, FEC 3/4)
• Украiна i свiт (40E, Экспресс А1R, 11609V, MPEG-2/clear, SR 3750, FEC 3/4)
Программы этих и других каналов с анонсами можно найти ЗДЕСЬ

Вернуться к началу |

Max Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 197 |

Добавлено: Вт Июл 22, 2003 5:01 pm Заголовок сообщения: |

Перегонка в DivX для ленивых: Dr.DivX 1.0.2 (trial) - http://download.divx.com/divx/drdivx/DrDivX.exe Таблетка - http://filosoff.times.lv/files/DrDivXkeygen.rar Перевод официальной документации со скриншотами (39 листов) - http://www.erased.info/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=199
_________________
The truth is out there...

Вернуться к началу |

Kum New member Зарегистрирован: 10.07.2003 Сообщения: 14 |

Добавлено: Сб Авг 02, 2003 1:21 am Заголовок сообщения: Если вдруг у вашей SS1 пропал сигнал... |

Если вдруг у вашей SS1 пропал сигнал... Сначала замерьте напряжение питания конвертера можно прямо на коаксиале или на 3 ноге микрухи LNBP13SP (LNBP16SP) -13В соответствует вертикальной поляризации, 18В горизонтальной. Если его нет мерить надо напругу на 1-2ой ноге микрухи это напряжение ее питания (17-23в). Если его нет то скорей всего стоящая рядом lm2577 мертва. Если напруга питания есть навсякий случай проверяем сигнал управления VSEL на 4 ноге LNBP. Низкий уровень означает, что на конвертор должно подаваться 13В, а высокий - 18В. Если все OK то вас можно поздравить LNBP - Труп. Дело за малым поменять ее и проверить обвязку.
Но если вдруг у вас нет LNBP13SP (LNBP16SP) то см. ниже.
Сразу предупреждаю на оригинальность идеи и схемотехнического решения не претендую.
Задача ставилась минимальными затратами из подручных средств реанимировать SS1 с погоревшей LNBP13SP. Т.к. клиент смотрел круговую
поляризацию задача упрощалась- не нужен генератор 22кгц.
Итак схема:
Внешний вид девайса:
Из недостатков: Напряжение на конвертер подается сразу по включению компа.
Работает только с круговым конвертером. Хотя если нужно можно и генератор сбацать.
Достоинство пожалуй одно: собирается на коленке за пол часа.
P.S.
Если вам надо работать с универсальным конвертером то в схему надо добавить генератор 22кгц. для переключения поддиапазонов см схему неизвестного автора.

Вернуться к началу |

lsat Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 702 Откуда: • From here •

Добавлено: Вт Авг 19, 2003 5:02 pm Заголовок сообщения: |

Частый вопрос, как найти кодеки установленные в вашей OS? для этого вам поможет эта программа. AVIcodec покажет все кодеки, которые есть в вашей системе, а также какие кодеки нужны для просмотра указанного вами видео файла и где их можно скачать.
Download AVIcodec v1.1 (445 Kb)
Последний раз редактировалось: lsat (Пн Сен 08, 2003 9:16 pm), всего редактировалось 1 раз

Вернуться к началу |

lsat Member Зарегистрирован: 17.06.2003 Сообщения: 702 Откуда: • From here •

Добавлено: Вт Авг 19, 2003 5:07 pm Заголовок сообщения: Запись DVD |

BOMSH: Cамый быстрый и до безобразия простой метод - это запись с помощью TMPGEncDVDAutor. С этой прогой можно записать DVD Video за полчаса при наличии файла записанного например со SkyStar.Поддерживаемые форматы: 352x240 352x480 704x480 720x480 pixels (NTSC format only)
352x288 352x576 704x576 720x576 pixels (PAL format only)
Другие нестандартные форматы прога не берёт. Но об этом позже...
Запускаем прогу.Грузим файл в одном из выше приведенных форматов. Если прога ругается и говорит что битрате высокое,то нажимаем просто на ИГНОРИРОВАТЬ и продолжаем работу
Получаем окно ADD Clip.
Жмём на CHAPTER CUT EDIT.
Теперь делим фильм на сцены.Жмём справа внизу ADD.
Выбираем посредине автоматическую нарезку,выставляем время например 2мин и нарезаем сцены. Остальное всё по умолчанию.
Жмём ОК и смотрим как это всё происходит
Когда будет готово ,жмём опять ОК.
Появляется главное окно проги. Жмём OUTPUT.
Выбираем директорию куда мы весь этот хлам хотим сохранить.
Жмём BEGIN OUTPUT. Если прога ругается,опять ИГНОРИРУЕМ.
Прога начинает конвертить. 4Гига фильм, примерно минут за 15. Смотря какой проц у ВАС стоит.
Когда всё готово,появляется окно и предлагает ВАМ выжечь весь этот хлам или нет?
Выбираем ВЫЖЕЧЬ. Вставляем DVD болванку и ЖГЁМ.
ЗАПИСЬ DVD VIDEO ИЗ НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМАТОВ.
Нестандартными считаются форматы отличные от этих:
352x240 352x480 704x480 720x480 pixels (NTSC format only)
352x288 352x576 704x576 720x576 pixels (PAL format only).
ВСЁ ПРИВЕДЕННОЕ ЗДЕСЬ И В ТОПИКЕ ВЫШЕ ОТНОСИТСЯ К ЗАПИСИ DVD VIDEO C НАИМЕНЬШЕЙ ЗАТРАТОЙ ВРЕМЕНИ!!!
Нужна прога PVAStrumento и IfoEdit095. Ну и конечно всеми любимый NERO с поддержкой DVD.
1.Демуксиплексим в PVAStrumento видеофайл. Получаем два файла AUDIO и Video.
2.Открываем IfoEdit095. Находим в меню вверху DVD Author. Жмём Author new DVD.
3.Грузим в верхнее окно VIDEO файл,в ледующее AUDIO файл.
Внимание!!! Прога может не увидеть видеофайл. Тогда открываем Alle и грузим видеофайл принудительно.
4.В нижнем окне открываем заранее приготовленную папку куда всё загрузится.
5.Жмём ОК и ждём пока прога сконфертирует всё. Это минут десять...в зависимости от размера файла.
6.Запускаем NERO. Выбираем Сделать DVD VIDEO. (но только не Експресс!!!)
7.Появятся в неро окне две папки. Audio и красная Video. Жмём два раза на красную папку Video, и из папки куда IfoEdit сконфертировал наш фильм переносим мышью все!!!!! файлы в NERO.
8.Выжигаем диск.
Недостатки:
1. Нет меню. Фильм стартует сразу.
2. Не на всех DVD плеерах изображение будет нормальное.Хотя 90% плееров должно работать нормально.
Преимущества:
Не нужно конвертировать фильм в DVD формат и ждать часами.
Качество остаётся оригинальное!

Вернуться к началу |

-MAXX- Member Зарегистрирован: 22.08.2003 Сообщения: 33 Откуда: RUSSIA, Kaliningrad@regional

Добавлено: Пт Авг 29, 2003 6:44 pm Заголовок сообщения: |

Одно из решений относительно работы SS в мультипроцессорной системе можно постмотреть тут - http://ss2smp.narod.ru/ или скачать страницу в архиве - http://ss2smp.narod.ru/ss2smp.zip _________________ 1960-e: SEX, DRUGZ & ROCK'N'ROLL 2000-e: SUX, BUGZ & PLUG'N'PLAY

Вернуться к началу |

ukrmedshpora Member Зарегистрирован: 27.06.2003 Сообщения: 41 Откуда: Україна. Рівне

Добавлено: Чт Сен 04, 2003 10:05 pm Заголовок сообщения: SKYNET |

Вот мой ини-файл (768 метров оперативки) с учетами рекомендаций S.O.V.A. 8<---------- [main] streamreader=streamreader.dll # А еще можно файл попробовать раскодировать.
# Там должен быть Transport Stream (пакетики по 188 байт, начинаются с буквы G)
#stream_file=c:\1360.pid
# но вообще-то мы realtime.
# Это если IPE побежит а не IP
#ip_offset=20
#ip_offset=36
# Maximum Segment Size
mss=1500
# Каждый пакет занимает примерно mss байт
# Чем меньше d_n тем больше вероятность навсегда потерять
# несколько пакетов из начала потока
d_n=24000
# d_read пакетов пропускаются, так как могут быть уже презаписаны
d_read=2000
# Макс. число потоков
# Каждый поток занимает чуть больше t_buf_l
t_n=1000
# Число файлов
# На файлы памяти расходуется мало, но их много и не надо.
f_n=200
# Число сегментов в потоке
t_segm=60
# ... в файле
f_segm=200
# Буфер используется при старте потока, когда неизвестно еще
# что это за файл, нужен он или нет ...
t_buf_l=100K
# TCP window (памяти не ест, это просто циферки).
windowh=512K
windowl=512K
# Буфер записи.
# Занимает памяти примерно fo_n * fo_buf_l
fo_n=4000
fo_flush_n=500
fo_panic_n=700
fo_flush_time=10000
fo_buf_l=64K
# Примерное количество пользователей.
# Некритично.
user_n=5000
# Таймауты.
default_timeout=300
t1k=600
t10k=600
t100k=800
t1m=1200
t10m=1800
t100m=2500
t1g=3000
hide_time=600
# Макс. размер HTTP header`а.
http_hl=5K
# Количество байт которые обязательно нужно загрузить из потока
# чтобы решить нужен файл или нет.
http_data_l=128
# Сколко данных из начала файла показывать на экране.
# Это максимум, иногда от файла виден только маленький кусочек.
# Кому не нравится, смотрите содержимое самого файла,
# я их на чтение не блокирую.
show_data=1K
# Кстати начало .mp3 можно сразу послушать каким нибудь winamp`ом.
[window]
x=0
y=0
w=800
h=550
# Обновлять окно каждые 100 мс.
refresh=100
font_face=courier
font_height=13
#c_bg=0x000000
#c_text=0xFFFFFF
#c_warn=0x000080
#c_err=0xC00000
#c_ok=0x00C000
#c_cursor1=0x0000FF
#c_cursor2=0x4040C0
#c_red=0xC00000
#c_green=0x00C000
#c_blue=0x0000C0
#c_white=0xFFFFFF
#c_yellow=0xFFFF00
#c_grid1=0x808080
#c_grid2=0xC0C0C0
#c_segm=0xC0C0C0
#c_segmend=0xFF0000
#c_segmlast=0xC00000
#c_time=0xFF0000
#c_keep=0x000080
#c_nodel=0x800000
#c_div=0x808080
[tuner]
lof1=9750000
lof2=10600000
lofsw=11700000
#Bizar_Sirius-Works
freq=11721000
sr=17140000
pol=0
fec=0
pid0=330
#SatGate2_Sirius-2
#freq=12314000
#sr=14468000
#pol=1
#fec=0
#pid0=833
*pid1=888
*pid2=1000
*pid3=1000
*pid4=1003
*pid5=1555
*pid6=1597
*pid7=1600
*pid8=1602
*pid9=1929
#NSAB_Data_Sirius-Works
#freq=11996000
#sr=27500
#pol=0
#fec=0
#pid0=518
#SatGate1_Sirius-3
#freq=12015000
#sr=27280000
#pol=0
#fec=0
#pid0=800
#pid1=889
#pid2=1537
#pid3=1596
#pid4=1929
#Amos-Works
#freq=11385000
#sr=11570000
#pol=0
#fec=0
#pid0=647
#pid1=648
#pid2=649
#OpenSky_Eutelsat W3-Eutelsat-Eutelcast (3010-proxy)Works
#freq=11262000
#sr=27500000
#pol=0
#fec=0
#pid0=3001
#pid1=3005
#pid2=3010
#pid3=3011
#pid4=3012
#pid5=3013
#pid6=3021
#pid4=3022
#pid8=3023
#OpenSky_Eutelsat W3-OpenmuxIPGateway-Internet
#freq=11449000
#sr=27500000
#pol=1
#fec=0
#pid0=
#search_pids=200
#search_time=4000
[disk]
min_free_space=100M
disk=i:
dir_temp=i:\inet\temp
dir_ok=i:\inet
dir_sel1=i:\inet\sel\1
dir_sel2=i:\inet\sel\2
dir_sel3=i:\inet\sel\3
dir_sel4=i:\inet\sel\4
dir_sel5=i:\inet\sel\5
8<----------------------
а вот описалово скрина

Вернуться к началу |

Показать сообщения:

| Список форумов Наш сайт: http://viaccessfree.org . Мы не занимаемся коммерцией и не извлекаем выгоды. -> SkyStar1 | Часовой пояс: GMT + 4 На страницу 1, 2 След.
Страница 1 из 2

Перейти:

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB 2.0.6 © 2001, 2002 phpBB Group